**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ГРАФИК ПОКУПКИ (бюджетная 2025г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Названия и товарный знак | производитель и страна пр. | Техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | Общая цена/ драмов РА | Общое колличество | адрес |  | |
| поставка | |
| подлежащее колличество | крайний  срок\*\* |
| 1 | 35811180/509 | Специальная экипировка и аксессуары /повседневная униформа ИНСАРАГ/  **IMG_3084IMG_3083** |  | Комплект униформы ИНСАРАГ - Униформа состоит из брюк, куртки, кепи и безрукавки (жилета).  Поверхностная плотность ткани 240±5 грамм/м2, состав: 65±2% полиэстер, 35%±2% хлопок, тип ткани: <ТВИЛ>, способ окраски <Реактивный>, цвет: темно-синий.  **Куртка** однобортная, застегивается на черную цепочку и клейкие ленты. Цепочка и клейкие ленты находятся параллельно центральному вертикальному шву, от нижнего края до шва светоотражающих полос, Причем левая сторона обрабатывается изнутри, а правая — снаружи, на расстоянии 1 см от края. Вверху светоотражающих лент, на расстоянии 8-9см от центрального вертикального шва, пришиты черные липучки размером 13Х2см, одна с левой стороны и две с правой стороны. На левой стороне размещены первые буквы имени и фамилии владельца формы, вышитые латинскими буквами белыми бархатными нитками на черном полотне размером 13X2 см, обратная сторона оформлена черной липкой лентой. На правой стороне размещены знаки различия <грыппа крови> и <должности>, вышитые латинскими буквами белыми бархатными нитками на черной ткани размером 13X2 см, обратная сторона оформлена черной липкой лентой. Куртка имеет отложной воротник шириной 5+/-0,5 см, прямоугольной формы, с вешалкой по шву. В центральных зонах правой и левой сторон воротника, с внутренней стороны в сложенном виде, на расстоянии 1-2 см от края воротника, с соответствующим уклоном, имеются черные клеевые ленты. С левой стороны воротника, на расстоянии 1 см от углового края и с соответствующим уклоном, пришита планка длиной 6,5 см и шириной 2 см, с пришитыми с обеих сторон черными клеевыми лентами размером 4X2 см. На груди, в 6,5 см от центрального вертикального шва, выполнены 2 накладных кармана с вертикальным разрезом, длиной 26+/-1 см и шириной 17+/-1 см, застегивающихся на черные цепочки, на которых выполнены клапаны шириной 8-10 мм для закрытия цепочки. На левой стороне груди, в 2 см от края накладного кармана, выполнен объемный накладной карман с клапаном, длиной 14 см и шириной 11 см. К верху накладного кармана после края пришита черная липкая лента 3X2 см для крепления его к клапану. Клапан длиной 5+/-0,5 см и шириной 9+/-0,5 см выполнен на 1 см выше кармана, по направлению к левому краю кармана, по центру. Для фиксации к карману пришит кусок черной клейкой ленты размером 3х2 см. На боковых срезах переда на расстоянии 11 см от центрального вертикального края и 2 см от нижнего горизонтального края пришиты большие накладные карманы с клапанами длиной 17+/-0,5 см и шириной 16+/-0,5 см. На верхних углах карманов пришиты черные клейкие ленты размером 2X2 см для крепления к клапану. Клапаны длиной 6+/-0,5 см и шириной 16+/-0,5 см обработаны на 1,5-2 см выше карманов и имеют на нижних углах черные клейкие ленты размером 2X2 см для крепления к карману. В нижней части рукавов имеются прямоугольные карманы, которые застегиваются на черные липкие ленты у пройм. На правом рукаве, на 8 см ниже плеча, вышит нарукавный знак СС. Под рукавами, на 1-1,5 см от бокового шва, с правой и левой стороны выполнены отверстия шириной 2 мм для вентиляции. Боковые края отверстий оформлены плотной декоративной строчкой. По всей длине куртки, до шва соединения рукавов, на расстоянии 10-11 см от шва соединения воротника, и на 2,5 см ниже ленты, в центральной части, белой краской, размером 4X3,5 см, напечатано <ARM USAR>. На боковых срезах куртки для регулировки объема талии имеются 2 петли шириной 3,5 см и длиной 7 см, застегивающиеся на 1 кольцо и 2 пуговицы. Швы соединения бортов, рукавов и плеч выполнены закрытыми парными строчками.  **Безрукавка** (жилет) – однобортный, застегивается на центральную черную цепочку. Лента пришивается на 1,5-2 см выше декоративного шва, проходящего по переду (груди), и заканчивается на 2,5 см выше нижнего края. По центру правой стороны безрукавки, на 1 см выше декоративного шва, проходящего по переду (груди), выполнен накладной карман длиной 9 см и шириной 8 см с клапаном длиной 5 см, который крепится к карману черной клейкой лентой 3X1,5 см. Под нашивкой, на расстоянии 6 см от центрального вертикального шва, проходящего параллельно цепочке, выполнен накладной карман длиной 14 см и шириной 11+/-0,5 см с клапаном длиной 5 см, который крепится к карману черной клейкой лентой 3X1,5 см. По центру левой стороны безрукавки, под орнаментом, идущим по переду (груди), на расстоянии 7 см от центрального вертикального шва, идущего параллельно цепочке, выполнен объемный накладной карман длиной 14 см и шириной 11 см с клапаном длиной 5 см и шириной 9 см. Ширина клапана меньше ширины кармана и располагается на пересечении левого края кармана и орнамента, идущего по переду (груди), и крепится к карману черной липкой лентой размером 3X1,5 см. Светоотражающая серебристая лента шириной 3 см проходит вдоль передней части куртки, от цепочки до боковых швов, соединяющихся со спинкой, на 0,5 см ниже накладных карманов с правой и левой стороны. На боковых срезах безрукавки, под светоотражающей лентой, на расстоянии 5 см от центрального вертикального шва, идущего параллельно цепочке, расположены нашивки длиной 16 см и шириной 18 см, большие закрытые карманы. В 1,5 см от верхнего шва карманов и на равном расстоянии от боковых швов расположено отверстие шириной 14 см, декорированное черной цепочкой, для застегивания кармана. Цепочка закрыта с двух сторон клапанами высотой 0,7 см. На левом боковом кармане, в центральной секции, расположен накладной карман длиной 11 см и шириной 18 см. Накладной карман шириной 15 см с клапаном длиной 5 см, который крепится к карману двумя черными липкими лентами размером 2X2 см. На правом боковом кармане, в центральной части, выполнены рядом 2 накладных кармана длиной 10 см и шириной 8 см, с клапанами длиной 5 см, которые крепятся к карманам одной черной липкой лентой размером 2,5X2 см каждый. По всей спинке куртки проходит светоотражающая серебристая лента шириной 3 см, в 12 см от воротника и на 2 см ниже ленты, в центральной части, белой краской, размером 4X3,5 см, напечатано <ARM USAR>. На спинке, в 2 см от нижнего края и на равном расстоянии от боковых швов, оформлен большой, в форме ромба, шириной 40+/-1 см и длиной 25+/-1 см, закрытый накладной карман. Верхний шов кармана шириной 28+/-1 см, с боковыми карманами, которые закрываются одинарными окрашенными черными клейкими лентами размером 3X1,5 см. На боковых половинках безрукавки с внутренней стороны расположены одинарные накладные карманы размером 14х14 см, застегивающиеся на цепочку.  **Брюки** прямого покроя, с развитым поясом, спереди имеют боковые косые карманы. Талия застегивается на поясе черной цепочкой и одной пуговицей. Пояс имеет 5 колец и 2 регулятора по размеру ремня шириной 3 см и длиной 8 см, застегивается на 1 кольцо и 2 пуговицы. На 6-6,5 см ниже боковых косых карманов брюк имеются объемные карманы, длиной 19+/-0,5 см и ширина 16+/-0,5 см, с клапанами. Клапаны длиной 6+/-0,5 см и шириной 16+/-0,5 см застегиваются на черные клейкие ленты 2X2 см. На передней части брюк, на 2,5 см ниже накладных карманов, имеется декоративный шов от одного бокового шва до другого. По всей длине брюк, на 8-9 см ниже колена, имеются светоотражающие серебристые ленты шириной 3,5 см. С правой стороны задней части брюк имеется накладной карман шириной 14 см с клапаном, который застегивается черными клейкими лентами 2X2 см. Соединительные швы выполнены цепными закрытыми парами строчек. Седальное место выполнено из двойной ткани.  Пуговицы для униформы имеют диаметр 18 мм, 4 отверстия, края выпуклые, отполированы с двух сторон, могут пришиваться с двух сторон, цвет темно-синий.  **Кепка** состоит из жесткого козырька, средней части, бортиков и дна. Бортики отделаны слоем клеевой ткани толщиной не менее 2 мм. Козырек отделан гибким пластиковым слоем толщиной не менее 2 мм и соединен с козырьком боковыми краями ткани. В центре кепки, с внутренней стороны, от края козырька имеется размер и наименование производителя. На глубине 1 см от края козырька отделан орнамент. Ширина козырька в центральной части составляет 6,5-7 см. В центре боковых панелей кепки имеется одно отверстие для вентиляции, с вышитой каймой. В нижней части задней части кепки имеются две пластиковые защелки для регулировки размера, длиной 65+/-2 мм и шириной 20+/-2 мм. Защелки соединены между собой 7 круглыми заклепками и 7 круглыми пазами соответствующего размера. Высота кепки в передней части 7,6 см, начиная с 54 размера, с увеличением на 2 мм для каждого последующего размера (допустимое отклонение +/-1 мм). Высота затылочной части 8,2 см, начиная с 54 размера, с увеличением на 2 мм для каждого последующего размера (допустимое отклонение +/-1 мм). В центре кепки вышиты латинские буквы <<ARM USAR>> белой шелковой нитью размером 20X15+/-2 мм.  Погон выполнен из черной матовой ткани в форме пятиугольника, с черной самоклеящейся лентой на обороте. Внешние размеры: 72 X 52 мм +/- 2%. Вышит звездами золотистой нитью:  Полковник, подполковник, майор – 20-мм пятиконечные звезды  Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер — пятиконечные звезды шириной 13 мм.  Звезды следует разместить следующим образом:  Полковник – 42 мм от края нижнего острого угла погона до центра трех звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд.  Подполковник – 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, две звезды рядом друг с другом.  Майор – 45 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезды.  Капитан – две звезды рядом друг с другом на расстоянии 20 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьего.  Старший лейтенант — две звезды рядом на расстоянии 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра первого ряда звезд.  Лейтенант – две звезды рядом друг с другом на расстоянии 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд.  Старший унтер-офицер – 20 мм от края нижнего острого угла погона до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды.  Младший офицер – 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра первой звезды, вторая звезда на расстоянии 25 мм от центра первой звезды.  Старшина - Посередине знака, на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев, вертикально нашита золотистая нить лента шириной 12 мм.  Старший сержант - Посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально нашита золотистой нитью лента шириной 12 мм.  Сержант — посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, нашиты золотистой нитью горизонтально три полосы шириной 5 мм на расстоянии 3 мм друг от друга.  Младший сержант — посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально нашиты две ленты шириной 5 мм светло-коричневой /бежевой/ нитью, на расстоянии 3 мм друг от друга.  Упаковка в картонные коробки, каждая партия в коробке с полиэтиленовым пакетом. Коробки и пакеты маркируются с указанием на этикетке наименования сорта, количества, размера-высоты, наименования изготовителя. Кепи в коробках должны быть недеформированными, в отдельном ряду. На этикетке указываются наименование, количества, размер, наименование изготовителя, месяц и год изготовления.  По требованию Заказчика при поставке предъявляется сертификат соответствия на состав и поверхностную плотность ткани, выданный производителем поставщику. В случае обнаружения дефектов после поставки поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика поставщик может предоставить отчет лабораторных испытаний поставляемой продукции. | штук | 14000 | **6 300 000** | 450 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 450 | С момента вступления соглашения в силу,  20 календарных дней спустя  В течение 80 дней – 157 штук,  В течение 170 дней- 135 штук,  В течение 260 дней-158 штук. |
| 2 | 35811180/510 | Специальная одежда и аксессуары /зимняя куртка и шапка INSARAG /  Glxark |  | Зимняя шапка INSARAG – Изготовлена ​​из акриловой ткани поверхностной плотностью не менее 125 г/м2, цвет: черный. На передней части шапки в сложенном виде вышиты латинские буквы <<ARM USAR>> белыми шелковыми нитками размером 1,5Х1 см. На внутренней стороне шапки имеется проверочная этикетка с указанием размера и наименования производителя.  Упаковка: в полиэтиленовых мешках по одной штуке. Мешки маркируются с указанием наименования ассортимента, количества, размера и наименования производителя. При поставке предъявляется сертификат соответствия на состав и поверхностную плотность ткани, выданный производителем.  Количество зимних шапок по размеру  Размер Количество  57 100  58 100  59 100  56 100  60 50 Всего 450  **Зимняя куртка** INSARAG – Изготовлена ​​из синтетической ткани «Оксфорд», не менее 140 г/м2, ярко-оранжевого и темно-синего цвета.  Подкладка куртки выполнена из водонепроницаемой ткани, с двух сторон утеплена синтепоном с поверхностной плотностью не менее 300 грамм. Подкладка выполнена из ткани черного цвета поверхностной плотностью не менее 70 грамм. Сзади на воротнике куртки пришит открытый карман высотой 4-4,5 см для капюшона. По центру задней части горловины, с внутренней стороны кармана капюшона и с внешней стороны капюшона, на расстоянии 1 см от шва воротника, пришиты оранжевые липкие ленты размером 2X2 см, предназначенные для удержания капюшона в сложенном виде. Оранжевый шнур проходит через подол капюшона с пластиковыми круглыми ручками на концах. Шнур должен иметь 5-6 см длинны с каждой стороны капюшона, когда он открыт. Вешалка встроена в шов, соединяющий воротник и подкладку, а этикетка для проверки размера расположена под вешалкой. Куртка застегивается в центре на черную цепочку и клейкие ленты. Лента выполняется параллельно центральному вертикальному шву, начиная от шва воротника и заканчивая на 1 см от нижнего края. С левой стороны пиджака, на глубине 1 см от вертикального края, выполняется планка шириной 7-8 см, начиная от шва воротника и заканчивая нижним краем куртки. Три оранжевые клейкие ленты 2,5X6 см размещаются на правом и левом передних углах куртки. С правой стороны они размещаются внутри вертикального центрального шва, каждая на равном расстоянии от следующей. Первая размещается на 2 см внутри шва воротника, а третья размещается на 1 см от нижнего края. С левой стороны они размещаются на внутренней стороне подола, каждая на равном расстоянии от следующей. Первая размещается на 2 см внутри подола подола, а третья размещается на 1 см от нижнего края. На переде, на расстоянии 5-5,5 см от центральных вертикальных швов, расположены боковые накладные карманы высотой 20-21 см и шириной 16-17 см с клапанами. Накладные карманы заканчиваются нижним подгибом. Клапаны высотой 7 см и шириной 18 см крепятся к карману двумя липкими лентами 2X2 см. На левой стороне куртки расположен накладной карман высотой 17 см и шириной 15 см и один накладной карман по центру шириной 14 см с боковым входом, который застегивается на вертикальную цепочку рядом с центральной цепочкой. По центру верха кармана и с противоположной стороны подкладки расположены липкие ленты 2X2 см. На левой стороне груди расположен накладной карман длиной 14 см и шириной 11 см с клапаном длиной 5 см и шириной 9 см. Ширина клапана меньше ширины кармана, он расположен на левом краю кармана и прикреплен к карману черной клейкой лентой размером 3X2 см. Рукава отделаны эластичной трикотажной манжетой темно-синего цвета в области проймы, соединительные швы которой остаются под отворотом.  По всей длине куртки, включая рукава, расположены 4 светоотражающие серебристые полосы шириной 2,5 см в горизонтальном положении и 2 полосы шириной 5 см в вертикальном положении. Две из полос, идущих горизонтально, последовательно обработаны на расстоянии 4-4,5 см и 10-10,5 см от нижнего края. Следующие две последовательно обработаны по центру груди и спины на расстоянии 1-1,5 см и 5-5,5 см от шва соединения рукавов. Вертикальные полосы обработаны на расстоянии 4+/-0,5 см от шва соединения рукавов в области плеча и доходят до первой встреченной полосы, идущей по груди. По краям всех полос проходит декоративная серая нить. В центральной части спины белой краской размером 4X4 см напечатано <<ARM USAR>> латинские буквы. Размеры куртки предоставляются Заказчиком не позднее, чем за месяц до доставки.  Погонй офицерского звания на куртке выполнены из черной матовой ткани в форме пятиугольника, с черной самоклеящейся лентой на обороте. Внешние размеры: 72 X 52 мм +/- 2%. Вышит золотистыми звездами:  Полковник, подполковник, майор – 20-мм пятиконечные звезды.  Капитан, старший лейтенант, лейтенант, старший унтер-офицер, унтер-офицер — пятиконечные звезды шириной 13 мм.  Звезды следует разместить следующим образом:  Полковник – 42 мм от края нижнего острого угла погона до центра трех звезд, две звезды рядом друг с другом, третья звезда в 25 мм от центра первого ряда звезд.  Подполковник – 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, две звезды рядом друг с другом.  Майор – 45 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезды.  Капитан – две звезды рядом друг с другом на расстоянии 20 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, третья звезда на расстоянии 20 мм от центра первого ряда звезд, четвертая звезда на расстоянии 20 мм от центра третьего.  Старший лейтенант — две звезды рядом на расстоянии 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд, третья звезда на расстоянии 25 мм от центра первого ряда звезд.  Лейтенант – две звезды рядом друг с другом на расстоянии 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра звезд.  Старший унтер-офицер – 20 мм от края нижнего острого угла погона до центра первой звезды, вторая звезда 20 мм от центра первой звезды, третья звезда 20 мм от центра второй звезды.  Младший офицер – 25 мм от края нижнего острого угла погона до центра первой звезды, вторая звезда на расстоянии 25 мм от центра первой звезды.  Старший - Посередине погона, на расстоянии 5 мм от верхнего и нижнего краев, вертикально нашита золотистая нить лента шириной 12 мм.  Старший сержант - Посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально нашита золотистой нитью лента шириной 12 мм.  Сержант — посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, нашиты золотистой нитью горизонтально три полосы шириной 5 мм на расстоянии 3 мм друг от друга.  Младший сержант — посередине погона, на расстоянии 5 мм от правого и левого краев, горизонтально нашиты две ленты шириной 5 мм светло-коричневой /бежевой/ нитью, на расстоянии 3 мм друг от друга.  Размеры предоставит ответственный отдел. Упаковка в прозрачный полиэтиленовый пакет. На этикетке указывается наименование ассортимента, количество, наименование организации-производителя, месяц и год изготовления. По требованию Заказчика при поставке предъявляется сертификат соответствия на состав и поверхностную плотность ткани, выданный производителем поставщику. В случае обнаружения дефектов после поставки поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика поставщик может предоставить отчет лабораторных испытаний поставляемой продукции. | штук | 16500 | **7 425 000** | 450 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 450 | С момента вступления соглашения в силу,  20 календарных дней спустя  В течение 80 дней – 157 штук,  В течение 170 дней- 135 штук,  В течение 260 дней-158 штук. |
| 3 | 35811180/511 | Специальная одежда и аксессуары /зимняя куртка и шапка бирюзового цвета/ |  | Поверхностная плотность ткани не менее 210 ±±3 грамм/м2, состав: полиэстер 50±2%, хлопок 50±2%, пропитанный водонепроницаемым покрытием, цвет: темный фиолетовый (зеленовато -синий). Цвет ткани по предварительному согласованию с Заказчиком. Вкладка переда и зада куртки имеет синтепон плотностью 250 грамм/м2, а рукава и капюшон - синтепон плотностью не менее 200 грамм/ м2 . Подкладка: черная ткань плотностью 70+/-5 грамм/м2. Воротник сплошной, в центре пришита вешалка. К куртке для крепления капюшона пришиваются кнопки 5 штук по 15 мм в диаметре. На концах капюшона пришиты черные липучки, которые соединяются по направлению к центральной пуговице. Куртка застегивается в центральной части на двухсторонную черную тракторную цепочку и тремя липучками. Липучки с левой стороны пришиваются на куртку, а с правой стороны на внутренную часть куртки на расстоянии 1 см от края. По нижнему краю куртки проходит шнур, свисающий на выходах на 7+/-1см, с пластиковыми ручками на концах. На плечах предусмотрены лямки для погонов шириной 4,5 см и длиной 13 см, которые застегиваются на кольцо-пуговицу. На груди два накладных кармана шириной 14+/-1см и длиной 16 +/-1см, с клапанами. На клапане левого кармана, на расстоянии 1 см от нижнего края, пришиты черные липучки размером 13Х2,5 см. На клапане левого кармана 12,5х2,5 см вышита «Группа крови», на ткани черного цвета бежевыми нитьями. Со внутренней левой и правой стороны в области груди куртка имеет потайные карманы, шириной 14 см и длиной 16 см .  Спереди расположены наклонные боковые карманы с двусторонней черной молнией. Боковая цепочка обрабатывается на глубину 1-1,5 см от края кармана, с внутренней стороны. На руке 7 см от правого плеча вниз пришывается логотип Службы Спасения. Цвета логотипов согласовываются с Заказчиком перед поставкой. В центральной части спинки куртки, на расстоянии 13 см от соединительного шва воротника, вышито «ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» шрифтом размером 4Х2,5Х0,3см (высота Х ширина Х толщина) нитками белого цвета. Концовка рукова с внутренной стороны имеет 10см эластичный манжет, где есть отверстие для указательного пальца. Воротник сьемный черного цвета из искусственной шерсти, плотностью неменее 800 г / м2, высота ворса - нет менее 12 мм , приклепляется к куртке с помощью 5 петель, а на куртке пришиты 5 пуговицы диаметр которых 15 мм. Капюшон съемный, пояс пристегивается минимум на пять пуговиц и петель. Размеры куртки будут предоставлены ответственный отделом за 1 месяц до поставки каждой партии.  Шапка в форме кепи состоит из жесткого козырька, средней части, боковин, низа и ушно-шейной части, которая изготовлена из черного текстильного меха поверхностной плотностью не менее 750 г/м 2 . На козырек надевается пластиковая гибкая прокладка толщиной не менее 3 мм, а глубиной 1 см от края делается строчка. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Высота шапки спереди 7,5 см, начиная с 53 размера, с увеличением на каждый размер по 2 мм. Высота ушно-шейной части, начиная с 53 размера, составляет 8,2 см, увеличиваясь на каждый размер по 2 мм (допустимое отклонение +/- 1 мм). К правому уху пришивают ленту длиной 6-7 см, на которой закрепляют внутрь от края уха детали двух металлических кнопок. 1 на расстоянии 3 см, 2 на расстоянии 3-4 см, а на левом ухе на расстоянии 2 см внутрь от края находится крепежная часть 1 шт. кнопки. Внутренняя часть ушно-шейной части прямоугольная со сторонами 5-6 см, прошита по косой, обработана изнутри синтепоном, плотностью не менее 100 грамм.  В центре кепки вышита эмблема, круглая, диаметром 56+/-1 мм, вышита цветными нитками на черной ткани. Тип эмблемы предоставляет Заказчик. Ширина козырька в центре 7+/-0,3 см. В центре изголовья, с внутренней стороны, выбит размер и имя производителя. С края 1 см в глубину козырек имеет строчку. Размеры будут предоставлены ответственным отделом. Упаковка в прозрачный полиэтиленовый пакет. В коробках головные уборы упаковываются так чтобы недеформировались. На этикетке указано название ассортимента, количество, название производителя, месяц и год производства. По требованию заказчика Поставщик предоставляет сертификат соответствия на состав ткани, меха и поверхностной плотности, выданную изготовителем. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. По требованию заказчика от Постовщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний. | штук | 8300 | **14 940 000** | 1800 | г.Ереван, Шенгавитский район, ул. Ширака 3-й переулок, 6 | 1800 | С момента вступления соглашения в силу,  20 календарных дней спустя  В течение 80 дней – 630 штук,  В течение 170 дней- 540 штук,  В течение 260 дней-630 штук. |

\* срок поставки товара не может быть больше 25-ого декабря текущего года