**Տեխնիկական բնութագիր**

**ОП-10 տիպի կրակմարիչ. լիցքավորվող նյութը և քանակը՝ փոշի պերինտ A 10 կգ.: Իրանի նյութը՝ մետաղ: Մարող հրդեհների կարգը՝ A, B, C, E: Ընդհանուր զանգվածը 14 կգ.: Շահագործման ժամկետը՝ 10 տարի: Վերալիցքավորման ժամկետը 3 տարին 1 անգամ: Կրակմարիչը պետք է լինի նոր, գործարանային արտադրանքի: Կրակմարիչը պետք է մատակարարվի իր կախիչով:**

Техническая характеристика

Огнетушитель типа ОП-10. Заправляемый материал и количество: порошок перинт А 10 кг.: Материал баллона: металл. Класс огнетушащей способности: А, В, С, Е. Общая масса: 14 кг.: Срок службы: 10 лет. Периодичность заправки: 1 раз в 3 года. Огнетушитель должен быть новым, заводского изготовления. Огнетушитель должен быть снабжен собственной подвеской.