**գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի** | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը  (հազ. դրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (հազ. դրամ) | **մատակարարման** | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 39714100 | Առանցքային արդյունաբերական  օդափոխիչ դիֆուզորով  Осевой промышленный вентилятор с дифузором | Արտադրողականությունը` 20000÷25000 մ3/ժ,  պտտման հաճախությունը` 800÷1500 պտ/ր,  շարժիչի կատարումը` եռաֆազ,  լարումը` 380÷450 Վ,  հզորությունը` 1,5÷2,7 կՎտ,  հաճախությունը` 50 Հց,  թիակների թիվը` 3÷7 հատ, թիակների նյութը` պողպատ, հոսանքը՝ 4,6 Ա,  տրամագիծը՝ 700÷800 մմ,  կատարումը՝ քառակուսի դիֆուզոր:  Производительность - 20000÷25000 м3/ч,  частота вращения - 800÷1500 об/мин,  исполнение двигателя трехфазное,  напряжение - 380÷450 В,  мощность - 1,5÷2,7 кВт,  частота- 50 Гц, количество лопаток - 3÷7 шт, материал лопаток – сталь,  ток- 4,6А,  диаметр- 700÷800 мм,  исполнение- квадратный диффузор | Հատ  Штук | 350,0 | 3 | 1050,0 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | 3 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացույցային օրվա ընթացում  В течение 20 календарных дней с даты заключения договора |
| **Ընդամենը** | | | | | | | **1050,0** |  | | |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, սարքավորումների համար նաև անձնագիր` մոնտաժի և շահագործման հրահանգով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, оборудования должны иметь инструкции по эксплуатации и по монтажу. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | CPV | Ապրանքի անվանումը | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավոր գինը (հազ դրամ) | Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել  ըստ ամիսների, այդ թվում 2024-2025թթ | | | |
| III  2025թ. | IV  2025թ. | V  2025թ. | Գումար  (հազ.դրամ) |
|  | 39714100 | Առանցքային արդյունաբերական  օդափոխիչ դիֆուզորով | հատ | 3 | 350,0 | 100% | 100% | 100% | 1050,0 |
| **Ընդամենը՝ 1050,0** | | | | | | | | | | |