Հայտ

Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի 2025 թվականի համակարգչային սարքավորումներ, գրասենյակային գույք, խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ և օդորակիչներ ձեռք բերելու համար

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
| 1 | 30239170/1 | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք |  | Մոնոխրոմ լազերային Ֆունկցիոնալություն - Տպիչ, սկաներ, պատճենահան, - A4 Պատճենահանման/տպման արագություն - 40 էջ րոպեում տպագրություն  Ավտոմատ փաստաթւղթի սնուցում (ADF) - Այո Ցանցային - Այո Միակցման տեսակ - USB 2.0, LAN 10/100/1000,  Միակցման USB-ի լարը ներառված Քարտրիջ/ Տոներ - Cartrdge 070:Գնի մեջ ներառված է առաքումը**:**Երաշխիքը 2տ: | հատ | 200000 | 200000 | 1 | Ք.Եղեգնաձոր,Շահումյան 5 | 2 | 01.07.2025 |
| 2 | 30211200/1 | Դյուրակիր համակարգիչ /Նոթբուք/ |  | Նոթբուք` Անկյունագիծ` 17.3 " / Կետայնություն` 1920 x 1080 / Մատրիցայի տեսակ` IPS / Պրոցեսորի մոդել` Intel Core i7-1355U / Պրոցեսորի cache հիշողություն` 12MB / Տակտային հաճախականություն` 1․7 ԳՀց / Առավելագույն տակտային հաճախականություն` 5․0 ԳՀց / Օպերատիվ հիշողություն` 16 GB / SSD կուտակիչ` 1 TB / Տեսաքարտ` Intel Iris Xe Graphics / Օպտիկական սկավառակակիր` Ոչ / Wi-Fi` 6 (802.11ax) / Անլար հաղորդակցություն` Bluetooth 5.3 / Վեբ տեսախցիկ` Այո / Քաշ` 2․08 կգ / Գույն` Արծաթագույն / Օպերացիոն համակարգ` DOS: Գնի մեջ ներառված է առաքումը**:**Երաշխիքը 2տ: | հատ | 450000 | 450000 | 1 |  | 1 | 01.07.2025 |
| 3 | 30232131/1 | Գունավոր տպիչ շիթային /ֆոտոպրինտեր/ |  | Տպիչի տեսակ – Թանաքային Ֆունկցիոնալություն – Print Գունավոր տպագրություն – Այո Ինտերֆեյս – USB Թղթի առավելագույն չափ – A4 Տպելու թույլտվություն (dpi) – 5760\*1440 Գունավոր լուսանկարների առավելագույն տպման արագություն – up to 38 ppm (A4) Գույների քանակ – 6 Տպիչի ծատնաբեռնվածություն – 30 000 էջ:  Տեսակը Color Inkjet  Ներառյալ տպիչի ներկերը` 6 հատ,գործարանային: Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երաշխիքը 2 տարի: | հատ | 150000 | 150000 | 1 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 |  | 01.07.2025 |
| 4 | 39714200/1 | Օդորակիչներ /ջերմափոխանակման սարքավորումներ/ |  | Սպասարկման տարածքը առնվազն 40 մ.քառ, էներգիայի առավելագույն ծախսը սառեցման ժամանակ մինչև 1.2կվ/ժամ,, ջեռուցման ժամանակ մինչև 1.1կվ/ժամ, հզորությունը 12000BTU,շարժիչը ինվերտոր,աշխատանքային ջերմաստիճանը մինչև -15\*C,չափսը`35x80x25 սմ, երաշխիքային ժամկետը`2տ: Ններառյալ տեղադրելը, տեղադրման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները,նյութերը ,խողովակները : Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երաշխիքը 2 տարի | հատ | 200000 | 600000 | 3 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 3 | 01.07.2025 |
| 5 | 39515440/1 | ուղղահայաց շերտավարագույրներ |  | Ուղղահայաց շերտավարագույրներ, կտորից,շեղբի լայնություը 130 մմ, գույները ըստ կատալոգի: Ներառյալ գառնիզը և տեղադրելը: | ք/մ | 6500 | 143000 | 22 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 22 | 01.07.2025 |
| 6 | 32341140/1 | Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուներ/կոմպլեկտ/ |  | **Խոսափողների և բարձրախոսների հավաքածուները ներառում են `**  **1.**   |  | | --- | | **Բարձրախոս** |   **ակտիվ** ` 2 հատ, 1 հատի գնահատված հզորությունը 350Վտ;Հաճախականության արձագանքը (-10 դԲ) Հիմնական 44,8 Հց – 19,6 կՀց; Մոնիտոր՝ 44,8 Հց – 19,5 կՀց;Հաճախականության արձագանքը (±3 դԲ) Հիմնական 55.7 Հց – 18.2 կՀց; Մոնիտոր՝ 56,5 Հց – 17,7 կՀց;Ծածկման անկյուն 90 x 50 աստիճան;Ուղղորդված ինդեքս (DI) 10,2 դԲ;Ուղղորդված գործակից (Q) 10.4;Crossover հաճախականությունը 1,8 կՀց;Ձայնային ճնշման առավելագույն մակարդակը 135 դԲ;Վուֆերի տրամագիծը 12 դյույմ;Թվիթերի տրամագիծը 1,5 դյույմ;Մարմնի նյութը՝ նրբատախտակ;Գործի հաստությունը 18 մմ / 36 մմ;  Մուտքային միակցիչներ՝ 2 հավասարակշռված XLR, 1/4» 2 անհավասարակշիռ RCA;Ելքային միակցիչներ 1 հավասարակշռված XLR (արական);Չափերը 612.394 x 384.556 x 341.376 մմ / 24.11 x 15.14 x 13.44 դյույմ;  Քաշը 19-20 կգ:  **2. Աուդիո կառավարման վահանակ`**  Տեսակ դասական,**12**ալիքային մուտքեր,Էլեկտրաէներգիայի սպառումը 40 Վտ, տեսակը`անալոգային, AUX-2 հատ, **Մուտքային միացումներ**՝ 3.5 մմ Jack, 6.3 մմ Jack, USB, XLR (3-փին): **Ելքային միացումներ**՝ 6.3 մմ Jack, USB, XLR (3-փին): *Խոսափողի մուտքերի* քանակը 6 հատ, Ստերեո մուտքեր 4 հատ, RCA գծ*ի* մուտքերի քանակը 2 հատ: Ելքեր մոնիտորային / Выходы мониторные/  Բարձրություն `97 մմ Լայնություն` 345 մմ  https://impult.ru/preview/r/-x-/upload/iblock/19d/19dbee402b744519d42e407cd34de40a.jpgԵրկարությունը 344 մմ:  **3. խոսափող`** 4 հատ,  Տեսակը՝ կոնդենսատոր խոսափող,Բևեռային օրինաչափություն՝ սուպերկարդիոիդ,հաճախականության միջակայք՝ 30 – 20000 Հց,Զգայունություն՝ -33 դԲ ±2 դԲ (1 կՀց հաճախականությամբ)  ազդանշան-աղմուկ հարաբերակցությունը` 280 դԲ-ից ոչ պակաս,Ելքային դիմադրություն՝ 280 ohms նվազագույնը ֆանտոմային հզորությամբ, 380 ohms նվազագույնը մարտկոցի հզորությամբ,սնուցման աղբյուր՝ 1.5V AA կամ 48V ֆանտոմ միակցիչ: XLR (երեք փին)զտիչ՝ անջատվող բարձր անցումային ֆիլտր (80 Հց)երկարությունը՝ 380 մմ զուտ քաշը՝ 146:    **4.** **Ձայնային /Աուդիո/ մալուխ**` 6 հատ, 1 հատի երկարությունը 20 մ,  Սեւ գույնի,3-փին XLR մուտք,3-pin XLR ելք: Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երաշխիքը 2 տարի: | կոմպլեկտ | 800000 | 800000 | 1 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 1 | 01.07.2025 |
| 7 | 39111190/1 | Բազկաթոռներ/ անշարժ աթոռ/ |  | Անշարժ աթոռ՝կողային П-աձև փայտի ոտքերով։Ոտքերը և արմնկակալերը ներկված փայտի շագանակագույն ֆակտուրայով։Արմնկակալերը հանդիսանում են ոտքերի շարունակությունը։Բարձրությունը նստատեղից 400մմ է։ Աթոռի նստատեղը առանձին  ամրացված է ոտքերին պտուտակների օգնությամբ։Նստատեղը 480x480մմ չափերով,պատրաստված առնվազն 15մմ հաստության ֆաներայով , երեսպատված 25մմ հաստության և առնվազն 35 խտության սպունգով՝ ամուր միտոն կտորով ։Նստատեղի բարձրությունը գետնից 430մմ։Թիկնակը պատրաստված 7մմ հաստությամբ աղեղնաձև ճկված ֆաներայից՝ պաստառապատված դիմացից և հետևից 20մմ հաստությամբ սպունգով և ամուր միատոն կտորով։Թիկնակի բարձրությունը գետնից 800մմ։ Թիկնակը ամրացված է արմնկակալների հետնամասից որպես դրանց շարունակություն չերևացող պտուտակների օգնությամբ։ Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երաշխիքը 2 տարի  photo_5283082797017327561_y | հատ | 50000 | 300000 | 6 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 6 | 01.07.2025 |
| 8 | 39111110/1 | Պտտվող նստատեղեր |  | **Բարձրացող -** երկաթյա հինգ թևանի խաչուկով,իջնող, ճոճվող, կարգավորվող մեխանիզմ։ Նստատեղը և թիկնակը` բարձրակարգ կտորից։ Ոտքերը ` մետաղյա, թևերը պլաստմասե,գույնը սև : Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երկու տարվա երաշխիքով:  **C:\Users\USER\Desktop\1899-1-420x420.jpg** | հատ | 30000 | 840000 | 28 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 28 | 01.07.2025 |
| 9 | 39111180/1 | Աթոռ` գրասենյակային |  | Երկաթե կմախքով, պատրաստված 30X15X1,2 օվալաձև խողովակով,գետնից նստատեղի բարձրությունը 45 սմ, նստատեղի չափերը`47սմx44սմ, թիկնակի չափերը` 48սմx36սմ, բարձրորակ կտորից: Գնի մեջ ներառված է առաքումը: Երկու տարվա երաշխիքով:  C:\Users\USER\Desktop\1-1-420x420.jpg | հատ | 10000 | 330000 | 33 | Ք.Եղեգնաձոր Շահումյան 5 | 33 | 01.07.2025 |
| 10 | 39121100/1 | Գրասեղաններ |  | **Գրասեղաի կոմպլեկտը** բաղկացած է`  1.սեղան առանց դարակ՝ 140\*70 սմ, պատրաստված է 18մմ լամինատից: Երեսի եզրերը ամբողջովին պատված լինեն պրոֆիլով, ոտքերի եզրերը ամբողջովին պատված առնվազն 0.8մմ հաստության PVC-ով: Երկու ոտքերը միացնող լամինատե դետալի չափսերը՝ 50\*135 սմ: Ընդհանուր սեղանի բարձրությունը հատակից՝ 75 սմ:  2. Տակդիր համակարգչի համար՝ պատրաստված լամինատից չորս հոլովակների վրա, ամբողջովին եզերված առնվազն 0.8 մմ հաստության PVC-ով: Չափսերը- երկարությունը՝ 40սմ, խորությունը՝ 26 սմ:  3. Գրասենյակային լամինատե տումբա՝ պատրաստված չորս հոլովակների վրա 18մմ լամինատից: Արտաքին չափսերը- լայնությունը՝ 41 սմ, խորությունը՝ 41 սմ, բարձրությունը հատակից՝ 60 սմ: Վերին հատվածի եզրերը պատված ՄԴՖ –ից պրոֆիլներով: Տումբան ունի երեք քաշովի դարակ, եզրերը պատված PVC-ով, իսկ ամենավերին դարակը ունի բանալիով փական: Գնի մեջ ներառված է առաքումը և տեղադրում  Երաշխիքը 2 տարի: | հատ | 50000 | 150000 | 3 | Ք.եղեգնաձոր,Շահումյան 5 | 3 | 01.07.2025 |
| 11 | 39121360/1 | Սեղան ղեկավարի |  | Ղեկավարի աշխատանքային սեղան, , լամինատի հաստությունը առնվազն 30մմ:Գրասեղանի  լայնքը`80սմ; երկար.` 165սմ; բարձր.`  75սմ,  դիմադիր սեղան երկ.` 90սմ, լայն.` 55 սմ, կողադիր սեղանի երկ `90,լայ`60: Գրասեղանը 3 դուրս քաշովի դարակներով/չափսը`40\*15\*40 սմ/,վերևի դարակը փականով:Կողադիրի ձախից դուռ 45սմ լայնությամբ,աջից 2 հատ վերևից բաց դարակ,1 հատ քաշովի դարակ փականով:  Անիվներ կողադիրի ոտքերի համար: Սեղանի երեսը և ոտքերը եզրապատված լինեն պրոֆիլներով, իսկ  մնացած մասերը եզրապատված լինեն պլաստիկ եզրաժապավեններով։Գնի մեջ ներառված է առաքումը և տեղադրում:  Երկու տարվա երաշխիքով | հատ | 110000 | 220000 | 2 | Ք.եղեգնաձոր,Շահումյան 5 | 2 | 01.07.2025 |
| 12 | 39121200/1 | Սեղաններ/սեղան ընդունարանի/ |  | Սեղան ընդունարանի` բաղկացած է`  1.սեղան դարակով՝ 180\*66 սմ, պատրաստված է 18մմ լամինատից: Երեսի եզրերը ամբողջովին պատված լինեն պրոֆիլով, ոտքերի եզրերը ամբողջովին պատված առնվազն 0.8մմ հաստության PVC-ով: Երկու ոտքերը միացնող լամինատե դետալի չափսերը՝ 50\*135 սմ: Ընդհանուր սեղանի բարձրությունը հատակից՝ 75 սմ: Ձախ կողմում 3 հատ դարակներ,որից մեկը փականով:  2.Աջ կողմից կողադիր սեղանը` չափերը 97սմ\*47սմ, բարձրությունը հատակից՝ 75 սմ,չորս կողմից փակված 18 մմ լամինատով: Գնի մեջ ներառված է առաքումը և տեղադրում:Սեղանը պետք է հավաքվի տեղում: Երաշխիքը 2 տարի: | հատ | 53000 | 53000 | 1 | **Ք.եղեգնաձոր,Շահումյան 5** | 1 | 01.07.2025 |
| 13 | 39121100/2 | **Գրասեղաններ** |  | **Գրասեղան առանց դարակ**  1.սեղան առանց դարակ՝ 130\*65 սմ, պատրաստված է 18մմ լամինատից: Երեսի եզրերը ամբողջովին պատված լինեն պրոֆիլով, ոտքերի եզրերը ամբողջովին պատված առնվազն 0.8մմ հաստության PVC-ով: Երկու ոտքերը միացնող լամինատե դետալի չափսերը՝ 50\*135 սմ: Ընդհանուր սեղանի բարձրությունը հատակից՝ 75 սմ:Գնի մեջ ներառված է առաքումը և տեղադրում C:\Users\USER\Desktop\5.jpg  Երաշխիքը 2 տարի: | հատ | 40000 | 800000 | 20 | **Ք.եղեգնաձոր,Շահումյան 5** | 20 | 01.07.2025 |
| 14 | 39132220 | **Կախիչներ** |  | Կախիչների քանակը՝ 5 Բարձրություն՝ 170սմ Հիմքի տրամագիծը՝ 37սմ  **C:\Users\USER\Desktop\1657m.jpg** | հատ | 30000 | 60000 | 2 |  | 2 | 01.07.2025 |
| 15 | 39141120/1 | **Դարակներով պահարան** |  | Պետք է պատրաստված լինի լամինատից /առնվազն 18 մմ/ : Չափերը (բարձրությունը` 210 սմ ներառյալ ներքևի և վերևի գառնիզը, լայնությունը` 300 սմ, խորությունը` 40սմ) :  Պետք է բաղկացած լինի 4 բաժնից: **1-ին վերևի 1** բաժինը փակ,4 հատ դռներով դեպի վերև բացվող, դռների չափերը`74սմ\*40 սմ:**2-րդ,3-րդ** բաժինները բաց են,  յուրաքանչյուր բաժնի բարձրությունը 35 սմ է: **Ներքևի 4-րդ** բաժինը փակ է,4  դռներով (լամինատից) բարձրությունը 71սմ է, դռների չափսերն են` 71սմ\*74սմ:Ոտքերի/ներքևի գառնիզը/ և վերևի գառնիզը բարձրությունը 8-ից 9- սմ է: Բոլոր դռները պետք է լինեն շրջանակի մեջ , գառնիզները, բռնակները, լամինատի գույնը պետք է համապատասխան լինեն կցված նկարին: Ներքևի դռները պետք է լինի փականով:Պահարանը պետք է հավաքվի տեղում:  Կողքերը պետք է փաթաթված լինի ինքնասոսինձվող ժապավենով, եզրերը  MDF պրոֆիլներով:  Բարձր որակ /երկու տարվա երաշխիքով/:  C:\Users\USER\Desktop\1741066524542.jpg |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 |

Անձնակազմի կառավարման,

փաստաթղթաշրջանառության և հասարակայնության

հետ կապերի վարչության գլխավոր մասնագետ` Ա. Սմբատյան

Անձնակազմի կառավարման,

փաստաթղթաշրջանառության և հասարակայնության

հետ կապերի վարչության գլխավոր ցանցային ադմինիստրատոր` Գ.Սարգսյան

Անձնակազմի կառավարման,

փաստաթղթաշրջանառության և հասարակայնության

հետ կապերի վարչության խորհրդական` Հ.Հովհաննիսյան