**Փաստաթղթերի պահման պահարան- Шкаф для хранения документов**

|  |  |
| --- | --- |
| Նվազագույն պարամետրերը  Պահարան մետաղյա՝ գետնից 460\*340\*1252 մմ /երկ./լայն./բարձ./: Երկու հավասարաչափ բաժանումով, յուրաքանչյուր բաժանումում մեկ դարակաշարով: Պահարանը պետք է ունենա վերևից և ներքևից 2 առանձին դռներ: Դռների չափերը ՝410\*470մմ, մետաղական թիթեղի հաստությունը 1.5 մմ: Դռների փակաները եռամատ, ծխնիները ներսից, դռների ընդհանուր բացվածքը ոչ պակաս 90 աստիճան: Պահարանը պետք է լինի փոշեներկված, կողային մասերի գույնը գրաֆիտ, դռները բաց մոխրագույն: Նախքան պատրաստելը պահարանի գծագիրը, արտաքին տեսքը, դարակների դասավորվածությունը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի։ Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է  իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ  համապատասխանության սերտիֆիկատ | Минимальные параметры:  Металлический шкаф размером 460x340x1252 мм (ДхШхВ) с двумя равномерными отделениями, каждое из которых имеет одну полку.  Шкаф оснащен двумя раздельными дверцами сверху и снизу.  - Размер дверей: 410x470 мм  - Толщина металлического листа: 1,5 мм  - Замки – трехрычажные  - Петли – внутренние  - Угол открывания дверей – не менее 90°  Шкаф покрыт порошковой краской.  Цвет:  - Боковые части – графит  - Двери – светло-серые  Перед изготовлением чертеж, внешний вид, расположение полок и цвет согласовываются с заказчиком.  Гарантия – минимум 2 года.  Перевозку и разгрузку осуществляет продавец за свой счет.  Товар должен быть новым и неиспользованным.  Победитель тендера обязан предоставить гарантийное письмо от производителя или сертификат соответствия. |