**Փաստաթղթերի պահման պահարան- Шкаф для хранения документов**

|  |  |
| --- | --- |
| Նվազագույն պարամետրերը  Պահարան մետաղյա՝ գետնից 184\*130\*55 սմ /երկ./լայն./խոր./: Պահարանը պետք է ունենա 2 առանձին դռներ: Դռների չափերը ՝ 160\*63 սմ, մետաղական թիթեղի հաստությունը 1.5 մմ: Դռների փականները եռամատ, ծխնիները ներսից, դռների ընդհանուր բացվածքը ոչ պակաս 90 աստիճան, պահարանի ներսում 4 մետաղական դարակաշար։ Պահարանը պետք է լինի փոշեներկված, կողային մասերի գույնը գրաֆիտ, դռները բաց մոխրագույն: Նախքան պատրաստելը պահարանի գծագիրը, արտաքին տեսքը, դարակների դասավորվածությունը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային սպասարկումը առնվազն 2 տարի։  Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է  իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ  համապատասխանության սերտիֆիկատ | Минимальные параметры:  Металлический шкаф размером 184x130x55 см (ДхШхГ).  Оснащен двумя раздельными дверцами.  - Размер дверей: 160x63 см  - Толщина металлического листа: 1,5 мм  - Замки – трехрычажные  - Петли – внутренние  - Угол открывания дверей – не менее 90°  Внутри 4 металлические полки.  Шкаф покрыт порошковой краской.  Цвет:  - Боковые части – графит  - Двери – светло-серые  Перед изготовлением чертеж, внешний вид, расположение полок и цвет согласовываются с заказчиком.  Гарантия – минимум 2 года.  Перевозку и разгрузку осуществляет продавец за свой счет.  Товар должен быть новым и неиспользованным.  Победитель тендера обязан предоставить гарантийное письмо от производителя или сертификат соответствия. |