## Գրապահարաններ - Книжный шкаф

|  |  |
| --- | --- |
| Նվազագույն պարամետրերը  Պատրաստված պետք է լինի 18 մմ լամինացված ԴՍՊ – ից, ընդհանուր չափսերն են՝ 80\*40\*170 սմ  /լայնություն, խորություն, բարձրություն/։ Ներքևի  հատվածում 2 փակ դռներով (դռները մետաղական բռնակներով, ծխնիները բարձր որակի ), դռների չափսերը 39,5\*58,5 սմ , բաժանված երկու հավասար մասի։ Վերևի հատված 2 ապակե դռներ, դռան չափերը՝ 110 x 39,5 սմ բաժանված 2 հավասար մասի (դռները մետաղական բռնակներով ծխնիները բարձր որակի)։ Պահարանի վերևից և ներքևից առանձնացված են դարակներ։  Հետնամասից փակվում է լամինացված ԴՎՊ – ով։  Նախքան պատրաստելը գրապահարանի գծագիրը, արտաքին տեսքը, դարակների դասավորվածությունը և գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ։ Երաշխիքային սպասարկումը առնվազն 2 տարի։  Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը պետք է  իրականացնի Վաճառողն իր հաշվին: Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը, պայմանագրի կատարման փուլում, պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ  համապատասխանության սերտիֆիկատ | Минимальные параметры:  Изготовлен из 18-мм ламинированного ДСП.  Размеры: 80x40x170 см (ШхГхВ).  Нижняя часть – с двумя дверцами (39,5x58,5 см).  Верхняя часть – с двумя стеклянными дверцами (110x39,5 см).  Перед изготовлением чертеж, внешний вид, расположение полок и цвет согласовываются с заказчиком.  Гарантия – минимум 2 года.  Перевозку и разгрузку осуществляет продавец за свой счет.  Товар должен быть новым и неиспользованным.  Победитель тендера обязан предоставить гарантийное письмо от производителя или сертификат соответствия. |