***Չափաբաժին 1***

**Արտադրության տարեթիվ՝ 2025 ոչ պակաս**

Արգելակները` առջևի/հետևի սկավառակային /թմբուկային

Արտաքին չափսեր՝ նվազագույնը երկ./լայն./բարձր.,մմ 4501/1940(2170)/2064(2355)

Անիվային բազա, նվազագույնը մմ 2550

Շարժիչ բենզինային

Շարժիչի ծավալ, ոչ պակաս լ 2.7

Շարժիչի մխոցներ/փականներ 4/16

Առավելագույն հզորություն, ձ.ուժ ոչ պակաս 112

Փոխանցման տուփ 5 աստիճան մեխանիկական

Բաժանարար տուփ 2 աստիճան

Անիվային բանաձև 4x4

Բեռնատարողություն, ոչ պակաս կգ 1200

Ճանապարհային լուսածերպ, մմ 205

Վառելիքի բաքի տարողություն, ոչ պակաս 50լ

Վառելիքի ծախս, 12-15լ

Նստատեղեր 2

Անիվներ առավելագույնը R16

Նստատեղերի անվտանգության ամրագոտիներ

***Երաշխիքային սպասարկում՝ 2 տարի կամ 80 000 կմ վազք՝ ըստ առաջնահերթության, համաձայն երաշխիքային գրքույկի***

***Չափաբաժին 2***

**Արտադրության տարեթիվ՝ 2024թ. ոչ պակաս**

Գույնը՝ գույնը համապատասխանեցնել պատվիրատուի հետ

Արտաքին չափսեր նվազագույնը (մմ) 5320 x 1865 x 1795

Անիվային բազա (մմ) 3130

Ճանապարհային լուսածերպ (մմ) 200

Նստատեղեր 5

Շարժիչ քառագլան, նվազագույնը 16 փական

Աշխ. Ծավալ նվազագույնը (լ) 2.4 դիզելային

Մաքս. հզորություն (ձ/ուժ) նվազագույնը 181

Փոխանցման տուփ A/T 6 աստ.

Բեռնատարողությունը նվազագույնը 920լ

Բեռնախցիկի չափսեր նվազագույնը (ե/լ/խ) (մմ) 1520x1470x475

Վառելիքի բաքի տարողություն նվազագույնը 70լ

***Երաշխիքային սպասարկում 3 տարի կամ 100.000 կմ վազք***

***Էքստերիեր***

Լուսարձակներ LED

Հակամառախուղային լուսարձակներ

Քրոմոպատ հայելիներ

Թեթևաձույլ անվահեծեր R18

Ցեխամղիչներ

Պահեստային անվադող

***Հարմարավետություն***

Սրահը՝ Կաշեպատ

Օդորակիչ Կլիմատ Կոնտրոլ

Կրուիզ Կոնտրոլ

Աուդիոհամակարգի ղեկավարում ղեկանիվից

Լույսի,անձրևի սենսորներ

Նստատեղերի էլեկտրական կարգավորում -

Կենտրոնական արնկակալ

Ապակիների էլեկտրակառավարում

Հեռակառավարման վահանակ

Կենտրոնական փական

բազմաֆունկցիոնալ բանալի

Շարժիչի մեկնարկը՝ Start/Stop համակարգով

***Մուլտիմեդիա***

Աուդիո միակցիչներ՝ նվազագույնը AM/FM 6 ձայնասփյուռ

12 վոլտի համար նախատեսված վարդակ

Bluetooth համակարգ

Աուդիո միակցիչներ AUX և USB

նվազագույնը 8 դույմ էկրան

***Անվտանգության համակարգեր***

Քարշակման համակարգը

Մասնակի միացմամբ լիաքարշակ անիվային համակարգ (4x4/2H-4H

Հետին տեսադաշտի տեսաախցիկ

Իջեցվող փոխանցման տուփ (4L)

(TPMS) Անիվների ճնշման ցուցիչ

(ABS) Արգելակային հակաբլոկավորման համակարգ

(EBD) Արգելակման ուժի էլեկտրոնային բաշխման համակարգ

(ESP) Կուրսային կայունության էլեկտրոնային համակարգ

(HSA) Վերելքի վրա ավտոմեքենայի կանգին օժանդակող

համակարգ

(BA) Վթարային արգելակմանը օժանդակող էլեկտրոնային

համակարգ

Անվտանգության բարձիկներ