**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### **Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի**

### 2025 թվականի մարտի 19-ի **թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է**

### **“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն**

### **Ընթացակարգի ծածկագիրը** ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77

### «ԵՊՀ» հիմնադրամի կարիքների համար **օդորակիչների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 1 և 2 չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն

Փոփոխության նկարագրություն N 1 գնման ենթակա ապրանքների տեխնիկական բնութագրով սահմանվել են՝

**ՀԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
| 1 | 39714200/1 | Օդորակիչ | Սպլիտ համակարգով oդորակիչ հզորությունը առնվազը (BTU)` 18000  (հովացում/տաքացում) կՎտ առնվազն 2.25/2.15  Հիմնական ռեժիմները` Տաքացում/Սառեցում,  Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (առնվազն -7\*C)  Միջին մակերես(մ2) առնվազն 60  Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) առնվազն 43/54  Ջերմային հզորություն (կՎտ) առնվազն 5.4  Սառեցման հզորություն (կՎտ) առնվազն 5.2  Գազի տեսակ R410a Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: | հատ | 2 |
| 2 | 39714200/2 | Օդորակիչ | Սպլիտ համակարգով oդորակիչ հզորությունը՝ նվազագույնը առնվազն 9000 BTU Ապահովող մակերեսը առնվազն 30 մ2 և ավել, կոմպրեսորը-ինվերտոր, ռեժիմներ՝ Սառեցում, տաքացում,ինքնամաքրում էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A, ներքին / արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը առավելագույնը առնվազն 48/56դբ, էլեկտրասնուցման լարումը առնվազն 220-240Վ/50Hz, հեռակառավարման վահանակով և դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: | հատ | 1 |

**Անհրաժեշտություն է առաջացել գնման ենթակա ապրանքի համար սահմանել նոր տեխնիկական բնութագրեր, որոնք ներկայացված են ստորև**

**ՆՈՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
| 1 | 39714200/1 | Օդորակիչ | Սպլիտ համակարգով oդորակիչ հզորությունը առնվազը (BTU)` 18000  (հովացում/տաքացում) կՎտ առնվազն 2.25/2.15  Հիմնական ռեժիմները` Տաքացում/Սառեցում,  Մին. ջերմ. ջեռուցման ռեժիմում (առնվազն -7\*C)  Միջին մակերես(մ2) առնվազն 60  Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) առնվազն 43/54  Ջերմային հզորություն (կՎտ) առավելագույն 5.4  Սառեցման հզորություն (կՎտ) առավելագույն 5.2  Գազի տեսակ R410a Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: | հատ | 2 |
| 2 | 39714200/2 | Օդորակիչ | Սպլիտ համակարգով oդորակիչ հզորությունը՝ նվազագույնը առնվազն 9000 BTU Ապահովող մակերեսը առնվազն 30 մ2 և ավել, կոմպրեսորը-ինվերտոր, ռեժիմներ՝ Սառեցում, տաքացում,ինքնամաքրում էներգախնայողության դաս՝ նվազագույնը A, գազի տեսակ՝ R410A, ներքին / արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակը առնվազն 48/56դբ, էլեկտրասնուցման լարումը առնվազն 220-240Վ/50Hz, հեռակառավարման վահանակով և դրսի բլոկների հիդրոմեկուսացման դասը IPX4: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և միացումները իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:Մասնակիցը պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: | հատ | 1 |

Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանել 2025թ. մարտի 31-ին ժամը 10։00-ին:

Փոփոխության հիմնավորում Փոփոխությունը կատարվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Մովսես Թովմասյանին

Հեռ․՝ 060710009,

Էլ. Փոստ՝ gnumner@ysu.am

**Պատվիրատու՝** «ԵՊՀ» հիմնադրամ