**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ի Ր – Գ Ն Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց Ո Ւ Յ Ց**

Ծածկագիրը` ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով  նախա  տեսված չափա  բաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը |  |  |  | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը\*\* |
|  |  |
| 1 | 34351200/39 | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/65R14 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/65R14 ամառային Անվադող 185/65R14- Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 86 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 530: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված:  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и производитель, типоразмер, индекс скорости - не менее Т (190/км/ч), индекс грузоподъемности - не менее 86, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 530. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 14500 | 290,000.0 | 20 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 20 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 2 | 34351200/40 | Ավտոմեքենաների անիվներ 195/65R15 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 195/65R15 ամառային- Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս Т(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 91 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 615: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված: Летняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, типоразмер, индекс скорости - не менее Т (190/км/ч), индекс нагрузки - не менее 91, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 615. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 17000 | 5,100,000.0 | 300 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 300 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 3 | 34351200/41 | Ավտոմեքենաների անիվներ 215/60R16 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 215/60R16 ամառային-Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս V(240/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 99 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 775: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված: ։ Летняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, размер, индекс скорости - не менее V (240/км/ч), индекс грузоподъемности - не менее 99, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 775. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 21500 | 2,150,000.0 | 100 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 100 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 4 | 34351200/42 | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/55R16 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/55R16 ամառային: Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 94 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 670: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված Шина 205/55R16 Летняя шина, без клетки, предназначена для легковых автомобилей. На шине должна быть указана страна производства и производитель,  размер, определяемый индекс скорости `(Speed Index)-не менее T(190/км/ч) , индекс нагрузки`(Load Index)-не менее 94 , нагрузка`Max Load (кг)-не менее 670.  Год выпуска 2024-2025г. Новая, не использованная. Неиспользованный. | հատ | 17800 | 1,281,600.0 | 72 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 72 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 5 | 34351200/43 | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15 ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 96 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 710: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. Չօգտագօրծված : На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее T(190/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 96 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 710.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный | հատ | 19400 | 1,396,800.0 | 72 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 72 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 6 | 34351200/44 | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/60R17 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/60R17 ամառային: Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս H(210/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 102 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 850: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости(Speed Index)-не менее H(210/км/ч) , индекс нагрузки(Load Index)-не менее 102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 850.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный: | հատ | 28200 | 112,800.0 | 4 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 4 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 7 | 34351200/45 | Ավտոմեքենաների անիվներ 245/70R16 ձմեռային | Ավտոմեքենաների անիվներ 245/70R16 ձմեռային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս S(180/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 107, բեռնվածությունը` Max Load (kg)-ոչ պակաս 975: Արտադրության տարեթիվը - 2025թ. : Չօգտագօրծված  245/70R16- Зимняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и производитель, типоразмер, индекс скорости - не менее S(180км/ч), индекс грузоподъемности - не менее 107, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 975. Год выпуска 2025 г. : Неиспользованный. | հատ | 35500 | 2,130,000.0 | 60 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 60 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում  В течение 60 дней после вступления договора в силу |
| 8 | 34351200/46 | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/60R16 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/60R16 ամառային-Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս V(240/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 92 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 630: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 92 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 630.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный: | հատ | 29900 | 3,946,800.0 | 132 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 132 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 9 | 34351200/47 | Ավտոմեքենաների անիվներ 215/55R17 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 215/55R17 ամառային Անվադող ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս V(240/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 94 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 670: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и производитель, размер, индекс скорости - не менее V (240/км/ч), индекс грузоподъемности - не менее 94, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 670. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 23500 | 470,000.0 | 20 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 20 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 10 | 34351200/48 | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/55R18 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/55R18 ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս H(210/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 100 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 800: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легких грузовиков. Страна производитель и производитель, размер, индекс скорости - не менее H (210/км/ч), индекс нагрузки - не менее 100, нагрузка - Max Load (кг) - не менее 800. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 35800 | 6,444,000.0 | 180 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 180 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 11 | 34351200/49 | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/60R18 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/60R18 ամառային -Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս V(240/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 100 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 800: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легковых автомобилей. Страна изготовления и производитель, типоразмер, установленный индекс скорости (Speed ​​Index) - не менее V (240/км/ч), индекс нагрузки (Load Index) - не менее 100, нагрузка - Максимальная нагрузка (кг) - не менее 800. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. | հատ | 28400 | 1,704,000.0 | 60 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 60 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 12 | 34351200/50 | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/75R16 համասեզոն | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/75R16 համասեզոն:Անվադողը համասեզոն, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս Q(160/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 104 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 900: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index) - не менее Q (160/км / ч), индекс нагрузки (Load Index) - не менее 104 , максимальная нагрузка (кг) - не менее 900. Год выпуска-не ранее 2024-2025 т. д. : Неиспользованный. | հատ | 40700 | 4,070,000.0 | 100 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 100 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 13 | 34351200/51 | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/65R15 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/65R15 ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս H(210/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 88 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 560: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված: Летняя бескамерная шина, предназначенная для легких грузовиков. Страна производитель и производитель, размер, индекс скорости (Speed ​​Index) - не менее H (210/км/ч), индекс нагрузки (Load Index) - не менее 88, нагрузка - Max Нагрузка (кг) - не менее 560. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 16000 | 320,000.0 | 20 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 20 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 14 | 34351200/52 | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/75R16C համասեզոն | Ավտոմեքենաների անիվներ 185/75R16C համասեզոն, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս N(140/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 104/102 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 900/850: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее N(140/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 104/102 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 900/850.год выпуска-не ранее 2024-2025. : Неиспользованный | հատ | 26700 | 427,200.0 | 16 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 16 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 15 | 34351200/53 | Ավտոմեքենաների անիվներ 175/70R13 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 175/70R13 ամառային:Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 82 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 475: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված:  Летняя шина, бескамерная, предназначена для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, размер, индекс скорости - не менее Т (190/км/ч), индекс нагрузки - не менее 82, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 475. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 19800 | 1,584,000.0 | 80 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 80 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 16 | 34351200/54 | Ավտոմեքենաների անիվներ 265/65R17 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 265/65R17 ամառային-Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս T(190/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 112 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 1120: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված:  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легких грузовиков. Страна производитель и производитель, размер, индекс скорости (Speed ​​Index) - не менее T(190км/ч), индекс нагрузки (Load Index) - не менее 112, нагрузка - Max Нагрузка (кг) - не менее 1120. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 60000 | 24,000,000.0 | 400 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 400 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 17 | 34351200/55 | Ավտոմեքենաների անիվներ 265/65R17 ձմեռային | Ավտոմեքենաների անիվներ 265/65R17 ձմեռային:Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս S(180/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 112 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 1120: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2025թ. : Չօգտագօրծված:  Зимняя шина, бескамерная, предназначена для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, размер, индекс скорости - не менее S (180/км/ч), индекс нагрузки - не менее 112, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 1120. Год выпуска - не ранее 2025 г. : | հատ | 60000 | 12,000,000.0 | 200 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 200 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում  В течение 60 дней после вступления договора в силу |
| 18 | 34351200/56 | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15C ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15C ամառային:Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս R(170/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 106/104 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 950/900: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ. : Չօգտագօրծված:  Летняя бескамерная шина, предназначенная для легких грузовиков. Страна производитель и производитель, размер, индекс скорости (Speed ​​Index) - не менее R(170км/ч), индекс нагрузки (Load Index) - не менее 106/104, нагрузка - Max Нагрузка (кг) - не менее 950/900. Год выпуска - не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный. | հատ | 25000 | 200,000.0 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 19 | 34351200/57 | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15C ձմեռային | Ավտոմեքենաների անիվներ 205/70R15C ձմեռային Անվադողը ձմեռային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս R(170/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 106/104 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 950/900: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2025թ. : Չօգտագօրծված:  Зимняя шина, бескамерная, предназначена для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, размер, индекс скорости - не менее R (170/км/ч), индекс нагрузки - не менее 106/104, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 950/900. Год выпуска - не ранее 2025 г. : Неиспользованный. | հատ | 29800 | 238,400.0 | 8 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 8 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրվա ընթացքում  В течение 60 дней после вступления договора в силу |
| 20 | 34351200/58 | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/65R16C ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 225/65R16C ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս R(170/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 112/110 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 1120/1060: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025թ.:Չօգտագօրծված:  Летняя шина, бескамерная, предназначена для легковых автомобилей. Страна изготовления и изготовитель, типоразмер, индекс скорости - не менее R (170/км/ч), индекс грузоподъемности - не менее 112/110, грузоподъемность - Max Load (кг) - не менее 1120/1060. Год выпуска - не ранее 2024-2025гг. : Неиспользованный. | հատ | 33000 | 792,000.0 | 24 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 24 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 21 | 34351200/59 | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/50R19 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 235/50R19 ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս V(240/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 103 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 875: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ.:Չօգտագօրծված:  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее V(240/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 103 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 875.год выпуска-не ранее 2024-2025 гг. : Неиспользованный: | հատ | 80000 | 2,400,000.0 | 30 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 30 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |
| 22 | 34351200/60 | Ավտոմեքենաների անիվներ 255/45R19 ամառային | Ավտոմեքենաների անիվներ 255/45R19 ամառային Անվադողը ամառային, անխուց, նախատեսված մարդատար ավտոմեքենաների համար: Անվադողի վրա պետք է նշված լինի արտադրող երկիրը և արտադրողը, չափը, սահմանելի արագության ինդեքսը`(Speed Index)-ոչ պակաս W(270/կմ/ժ) , բեռնվածության ինդեքսը`(Load Index)-ոչ պակաս 100 , բեռնվածությունը`Max Load (kg)-ոչ պակաս 800: Արտադրության տարեթիվը-ոչ շուտ, քան 2024-2025 թ. : Չօգտագօրծված:  На шине должна быть указана страна-производитель и производитель, размер, индекс установленной скорости (Speed Index)-не менее W(270/км/ч), индекс нагрузки(Load Index)-не менее 100 , максимальная нагрузка (кг)-не менее 800.Год выпуска-не ранее 2024-2025 года. : Неиспользованный: | հատ | 60000 | 1,800,000.0 | 30 | ք. Երևան  Ծ. Իսակովի 7 | 30 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օրվա ընթացքում  В течение 20 дней после вступления договора в силу |