|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր\* | Չ/մ | Քանակ |
| 1 | 42121190/2 | Ջրի պոմպ | Տեսակը՝ ջրի կենտրոնախույս պոմպ: Օգտագործվում է ջրամատակարարման, ոռոգման, շրջանառության խնդիրները լուծելու համար: Պոմպի տեղադրումը պետք է կատարվի փակ տարածքներում կամ մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանված վայրերում: Սնուցումը՝ եռաֆազ /380Վ/: Հզորությունը՝ առնվազն 5.5 Կվտ Արտադրողականությունը՝ առնվազն 1800լ/ր: Ճնշումը՝ նվազագույնը 50մ:  Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի. | հատ | 1 |
| 2 | 16161100/5 | էլեկտրական շղթայաատամ սղոց այգեգործական | Տեսակը՝ էլեկտրական շղթայաատամ սղոց այգեգործական աշխատանքների համար; Սնուցումը՝ 220վ-50Հց:  Հզորությունը ՝ առնվազն 1700Վտ: Կտրող հատվածի երկարությունը՝ ոչ պակաս քան 38սմ:  Հնարավորություններ՝ շարժիչի արգելակում, շղթայի արգելակում: Պտույտների քանակությունը՝ ոչ պակաս քան 4300պտ/ր: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի. | հատ | 1 |
| 3 | 38651180/2 | Ֆոտոխցիկ | Ֆոտոխցիկ իրեն համապատասխան օբյեկտիվով/ ոսպնյակով/: Հիմնական պահանջները. Ոսպնյակ. տեսակը՝ ունիվերսալ, մինիմալ ֆոկուսային տարածությունը՝ 24մմ, մաքսիմալ ֆոկուսային տարածությունը՝ 105մմ: Մատրիցա. տեսակը՝ CMOS, չափսերը՝ առնվազն 35.7 х 23.7, թույլտվությունը՝ առնվազն 30 Մպ:  Ֆոկուսավորում: Ավտոֆոկուս:  Նկարահանում: Սպիտակի բալանս: Նկարահանման ռեժիմներ՝ պանորամային, պեյզաժ, պորտրետ, նկարահանման հատվածի պրիորիտետ: Նկարահանման արագությունը՝ առնվազն 7 կադր/վրկ: Տեսաստանդարտներ՝ JPEG:RAW և MP4: Էկրան. չափերը՝ առնվազն 3", շարժական, հակաբլիկային: Հիշողություն և ինտերֆեյս. հիշողության քարտ CFexpress Type A, SD, SDHC, SDXC ստանդարտի և 10 դասի, ծավալը՝ առնվազն 64գբ՝ 2 հատ: Ինտերֆեյս՝ Bluetooth, HDMI, Wi-Fi: Սնուցում: Սեփական մարտկոց: Ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2000մԱ/ժ: Մարտկոցների քանակը՝ 2 հատ: Կոմպլեկտավորում. համապատասխան օբյեկտիվ, հիշողության քարտեր, պայուսակ և ուսակիր, լիցքավորման սարք անհրաժեշտ մալուխով, ինտերֆեսաին անհրաժեշտ մալուխներ: Նոր, չօգտագործված:  Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի: | հատ | 2 |
| 4 | 31411100/12 | Մարտկոց 3 | Տեխնոլոգիա` Ալկալային տեսակի մարտկոց: Լարումը` 9 Վ.: Տեսակը Крона (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604A) ստանդարտ: Հզորությունը՝ ոչ պակաս քան 500 մԱ/ժ: Հաննձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի՝ առնվազն 2/3 առկայություն: Նոր, չօգտագործված: Փաթեթավորումը`տուփ: | հատ | 50 |
| 5 | 44521120/3 | Դռների էլեկտրական փական | Էլեկտրական, կոդավորվող փական.  Կոմպլեկտավորում: - Կոդ հավաքելու ստեղնաշար.  - Ներդրված էլեկտրոնային փական. / անհրաժեշտ տեղադրման պարագաներով/ . - Դուռը ավտոմատ փակող մեխանիկական սարք՝ / շվեյցար/ անհրաժեշտ տեղադրման պարագաներով.  - Համապատասխան սնուցման հանգույցը՝ ներառյալ - Կոդավորված չիպերի քանակը՝առնվազն 20հատ.  Տեղադրումը և կարգավորումը մատակարարի կողմից,մատակարարի միջոցներով. Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքը՝ առնվազն 2 տարի:. | հատ | 4 |
| 6 | 31685000/2 | Հոսանքի կծիկ երկարացման սարք | Հոսանքի կծիկ երկարացման սարք: Երկարությունը՝ առնվազն 50մ: Ելքային ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 3400Վտ.: Եյքային 4 վարդակ. Մալուխը՝ երկջիղ, առնվազն 2х2.5 մմ.: Նոր, չօգտագործված: Մուտքային խրոցակը՝ եվրոստանդարտ տեսակի | հատ | 1 |

***\*\*Բոլոր չափաբաժինների համար ներկայացնել ֆիրմային անվանումը և մոդելը:***

***\*\*\*****Եթե առկա են հղումներ որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:*

*\*\*\*Մասնակցի կողմից ապրանքի անվանումը,* ***ֆիրմային անվանումը, մոդելը*** *և տեխնիկական բնութագիրը պետք է համապատասխանեն* *միմյանց և հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրի նվազագույն պահանջներին: Տվյալ դեպքում, եթե գնահատող հանձնաժողովը մասնակցի կողմից հայտով առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագրում արձանագրում է հրավերով սահմանված պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ և դրանք սահմանված կարգով չեն շտկվում մասնակցի կողմից կամ շտկման արդյունքում առաջանում են այլ անհամապատասխանություններ, ապա նշված հանգամանքը հանդիսանում է տվյալ մասնակցի հայտը անբավարար գնահատելու և մերժելու հիմք:*

*\*\*\*\*Մասնակցի կողմից հայտով միևնույն ապրանքի համար մեկից ավել ֆիրմային անվանում կամ մոդելը ներկայացնելու դեպքում, պայմանագրի կատարման փուլում, պայմանագրով սահմանված ողջ խմբաքանակի համար ապրանքի միանվագ և (կամ) փուլային մատակարարումն իրականացվելու է պայմանագրով սահմանված ֆիրմային անվանումներից կամ մոդելներից միայն մեկով՝ ըստ մատակարարի ընտրության:*

\*\*\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Промежуточный код по классификатору ЕНС ТРУ (CPV) | Наименование | Технические характеристики\* | Ед.измер | Количество предмета покупки |
| 1 | 42121190/2 | Водяной насос | Тип: водяной центробежный насос;  Используется для решения проблем водоснабжения, орошения, циркуляции. Установка насоса должна производиться в закрытых помещениях или в местах, защищенных от атмосферного воздействия;  Питание: трехфазное. /380 В/  Мощность: не менее 5,5 кВт  Производительность: не менее 1800 л/мин.  Давление: минимум 50 м.. Новый, неиспользованный.  Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 1 |
| 2 | 16161100/5 | Электрическая цепная пила для садоводства | Тип: электрическая цепная зубильная пила для садоводства;  Питание: 220 В-50 Гц.  Мощность: не менее 1700 Вт.  Длина режущей части: не менее 38 см.  Возможности: торможение двигателем, цепное торможение.  Количество оборотов: не менее 4300 об / мин: Новый, неиспользованный.  Гарантия: не менее 2 лет. | шт | 1 |
| 3 | 38651180/2 | Фотокамера | Камера с подходящим объективом.  Основные требования:  Объектив: тип: универсальный. Минимальное фокусное расстояние: 24 мм. Максимальное фокусное расстояние: 105 мм.  Матрица: тип: CMOS. Размеры: не менее 35,7 х 23,7. Разрешение: не менее 30 Мп.  Фокусировка: Автофокус.  Фотосъемка: Баланс белого. Скорость съемки: не менее 7 кадров в секунду; режимы съемки; панорамная, пейзажная, портретная, Приорат к области съемки. Стандарты видео: JPEG: RAW и MP4;  Экран: размеры: не менее 3 дюймов. Портативный. Антибликовый.  Память и интерфейс: карта памяти CFexpress типа A, стандарта SD, SDHC, SDXC и класса 10, объем не менее 64 ГБ - 2 шт.  Интерфейс: Bluetooth, HDMI, Wi-Fi;  Питание: собственная батарея, объем: не менее 2000 мА / ч. количество батарей: 2 шт.  Комплектация: подходящий объектив, карты памяти, сумка и плечевой ремень, зарядное устройство с необходимым кабелем, интерфейсные необходимые кабели. Новый, неиспользованный.  Гарантия: не менее 1 года | шт | 2 |
| 4 | 31411100/12 | Батарея 3 | Технология: "щелочная" батарея. Тип Крона (6LR61, 6LF22, 6KR61, 1604a) стандарт. Производительность: не менее 500 мАч. наличие не менее 2/3 всего срока годности на момент извлечения. Новый, неиспользованный.  Упаковка: коробка | шт | 50 |
| 5 | 44521120/3 | Электрические замки дверей | Электрический кодируемый клапан. Комплектация: - Клавиатура для набора кода: - Встроенный электронный клапан. / с необходимыми установочными принадлежностями/ . - Механическое устройство автоматического закрывания двери: / Швейцария/ с необходимыми установочными принадлежностями: - Соответствующий узел питания, в том числе - Количество зашифрованных чипов: не менее 20 ЛТ; Установка и настройка поставщиком, за счет средств поставщика. Новый, неиспользованный.  Гарантия: не менее 2 лет.. | шт | 4 |
| 6 | 31685000/2 | Катушка питания, удлинительное устройство | Катушка питания, удлинительное устройство.  Длина: не менее 50 м.  Выходная нагрузка: не менее 3400 Вт.  Разъем для розетки 4.  Кабель: двойной не менее 2х2, 5 мм. Новый, неиспользованный.  Входная вилка: евростандартного типа | шт | 1 |

*\*\* Указать фирменное наименование и модель для всех лотов.*

*\*\*\* При наличии ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, эскиз или модель, страну происхождения, конкретный источник или производителя, применимо выражение «или эквивалент».*

*\*\*\* Название продукта, фирменное наименование, модель и технические характеристики участника должны соответствовать друг другу и минимальным требованиям технических спецификаций, изложенным в приглашении.*

*В данном случае, если оценочная комиссия фиксирует несоответствия в полном описании товара, предложенного участником в заявке, в соответствии с требованиями, изложенными в приглашении, и они не устраняются участником в установленном порядке или в результате исправления возникают другие несоответствия, то указанное обстоятельство является основанием для неудовлетворительной оценки и отклонения заявки данного участника.*

*\*\*\* \*В случае если участник указывает в заявке более одного фирменного наименования или модель на один и тот же товар, при исполнении договора осуществляется единовременная и/или поэтапная поставка товара на всю партию, указанную в договоре. осуществляется только одной из фирменных наименований или марок, указанных в договоре, по выбору поставщика.*

*\*\*\*В случае возможности различной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.*