տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավորի գինը | Ընդհանուր քանակը | Գումար | մատակարարման | | |
| Հասցեն | Ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 42121150 | Ջրասույզ խորքային պոմպ  Погружной глубинный насос | ТУ 3631-150-75666544-2006 կամ համարժեքը, Q=25մ3/ժամ; H=20մ.ջ.ս; հովացման շապիկով , մակարդակի տվիչով (լողանավոր փոխարկիչով); գործարկման սարքով (հպարկիչով); ջերմաստիճանը՝ մինչև 60օC;  P=2,2կՎտ; էլեկտրասնուցումը՝ 380Վ, n=2900պտ/րոպե;  Հեղուկի մակարդակը պոմպի աշխատանքի համար` 70-602մմ:  ТУ 3631-150-75666544-2006 или аналог,  Q=25м3/час; H=20մ.ջ.ս;  рубашка охлаждения,  датчик уровня (поплавковый переключатель);  пусковое устройство «Контактор»;  температура до 60օC;  P=2,2кВт; напряжение сети -380В, n=2900об/мин;  Уровень жидкости для работы насоса - 70-602мм. | Հատ  Штук | 277500 | 3 | 832500 | մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ | 3 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 90 օրացույցային օրվա ընթացում |

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Երաշխիքային ժամկետ - Նվազագույնը 365 օր ապրանքները հանձման օրվանից:
4. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գեղամ Բալումյան Email: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)
5. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական բնութագիր` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, Տեխնիկական պայմաններ կապիտալ վերանորոգման համար, հավաքական գծագիր պահեստամասերի անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:
6. Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը, արտադրողի անվանումը:

Дополнительные условия:

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. Гарантийный срок - минимум 365 дней с даты доставки товара
4. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гегам Балумян Email: [gegham.balumyan@anpp.am](mailto:gegham.balumyan@anpp.am) .
5. Товары должны быть новыми, должны иметь паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, должны иметь инструкцию по эксплуатации и техническую характеристику, включая сведения о ремонте, ТУ на капитальный ремонт должен иметь сборочный чертеж с указателем запчастей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
6. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить товарный знак, фирменное наименование, модель, наименование производителя предлагаемого товара