**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44511371 | Հարվածային գլխիկների հավաքածու  Набор ударных головок | Լրակազմը նվազագույնը ներառում է: 24÷50 մմ չափի գլխիկներ,  նստեցման չափը` 3/4 դյույմ, նյութը: Cr-V պողպատ կամ Cr-Мо:  Комплектация: 24÷50 мм размерами головок,  размер посадки: 3/4 дюйма, материал: Cr-V сталь или Cr-Мо. | լրակազմ | 1 | 79000 | 79000 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 1 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 40 дней с момента заключения договора |
|  | 44511371 | Գլխիկների հավաքածու  Набот головок | Լրակազմը նվազագույնը ներառում է`12 նիստանի 3/4" գլխիկներ՝ 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 36 (6-անիստ), 38, 41, 46, 50 մմ – 16 հատ,ճչանակ 3/4" 500 մմ - 1 հատ,T-ձև պտտիկ 3/4" 490 մմ - 1 հատ, երկարացումներ 3/4" 100 մմ և 200 մմ - 2 հատ,նյութը: Cr-V պողպատ կամ Cr-Мо, պատյան:  Комплектация минимум: Головки 12-гранные 3/4": 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 36 (6-гр.), 38, 41, 46, 50 мм – 16шт,  трещотка 3/4" 500 мм - 1шт, вороток Т-образный 3/4" 490 мм - 1шт,удлинители 3/4" 100 мм и 200 мм - 2шт, материал: Cr-V сталь или Cr-Мо, кейс. | լրակազմ | 1 | 97000 | 97000 | 1 |
|  | 44511343 | Գայլիկոն  Сверлo | Մետաղի, գլանական պոչով Փ11,7մմ, երկարությունը` 135÷145 մմ, HSS  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ11,7мм, длина - 135÷145мм, HSS | հատ | 2 | 2800 | 5600 | 2 |
|  | 44511343 | Գայլիկոն  Сверлo | Մետաղի, գլանական պոչով Փ11,8մմ, երկարությունը` 145÷155մմ, HSS  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ11,8мм, длина - 145÷155 мм, HSS | հատ | 2 | 2800 | 5600 |  | 2 |  |
|  | 44511343 | Գայլիկոն  Сверлo | Մետաղի, գլանական պոչով Փ12մմ, երկարությունը` 145÷155 մմ, HSS  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ12мм, длина – 145÷155 мм, HSS | հատ | 2 | 2800 | 5600 |  | 2 |  |
|  | 44511343 | Գայլիկոն  Сверлo | Մետաղի, գլանական պոչով Փ13,7մմ, երկարությունը` 210÷230 մմ, HSS  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ13,7мм, длина - 210÷230 мм, HSS | հատ | 2 | 2800 | 5600 |  | 2 |  |
|  | 44511343 | Գայլիկոն  Сверлo | Մետաղի, գլանական պոչով Փ13,8մմ, երկարությունը` 210÷230 մմ, HSS  По металлу, с цилиндрическим хвостовиком, Փ13,8мм, длина - 210÷230 мм, HSS | հատ | 2 | 2800 | 5600 |  | 2 |  |
|  | 44511371 | Ներպարուրակիչների և արտապարուրակիչ-ների հավաքածու  Набор плашек и метчиков | Լրակազմը նվազագույնը ներառում է` 45 կտոր,  ներպարուրակիչներ՝ 6x0.75, 6x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.5, 16x2: 18x1.5, 18x2.5, 20x1.5, 20x2.5, 22x1.5, 22x2.5, 24x1.5, 24x3.0 – 20 հատ, արտապարուրակիչներ՝ 6x0.75, 6x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.5, 16x2: 18x1.5, 18x2.5, 20x1.5, 20x2.5, 22x1.5, 22x2.5, 24x1.5, 24x3.0 – 20 հատ, պտտիկ M6-M25 պարուրակիչների համար նվազագույնը – 1 հատ; T-ձև պտտիկ M3-M6 պարուրակիչների համար նվազագույնը – 1 հատ; պտտիկ 50 մմ արտապարուրակիչների համար նվազագույնը – 1 հատ; պտտիկի 50 մմ-ից մինչև 38 մմ անցումային վռան նվազագույնը – 1 հատ; պտուտակահան նվազագույնը – 1 հատ և պատյան:  Комплектация: Метчики минимум: 6x0.75, 6x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5, 20x1.5, 20x2.5, 22x1.5, 22x2.5, 24x1.5, 24x3.0 – 20 шт., плашки: 6x0.75, 6x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5, 20x1.5, 20x2.5, 22x1.5, 22x2.5, 24x1.5, 24x3.0 – 20 шт.,  вороток для метчиков М6-М25 – 1шт;вороток Т-образный для метчиков М3-М6 – 1шт;вороток для плашек 50мм – 1шт;переходная втулка воротка для плашек с 50мм на 38мм – 1шт., отвертка– 1шт. и кейс. | լրակազմ | 1 | 99000 | 99000 |  | 1 |  |
|  | 44511371 | Տափաշուրթերի հավաքածու  Набор плоскогубцев | Լրակազմում նվազագույնը` L=160-170մմ  Տափաշուրթ աքցան – 1հատ, կողային կտրող աքցան -1 հատ, երկարաշուրթ աքցան – 1 հատ  Комплектация. L=160-170мм  Плоскогубцы – 1шт, бокорезы -1 шт, длиногубцы -1 шт | լրակազմ | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 |  |
|  | 44511150 | Հատիչ  Зубила | Երկարությունը` 200-210մմ, լայնությունը` 20մմ, սրման անկյունը` α=60°  Длина – 200-210мм, ширина – 20 мм, угол заточки α=60° | հատ | 2 | 3300 | 6600 |  | 2 |  |
|  | 44511100 | Լինգ  Лом | L=700-1000մմ  L=700-1000мм | հատ | 2 | 8000 | 16000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность – 0,5т; длина – 1м | հատ | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность - 1т; длина – 1м | հատ | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 0,5т; длина - 1,5м | հատ | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 1т; длина – 1,5м | հատ | 2 | 3000 | 6000 |  | 2 |  |
|  | 44511390 | Բռնակ  (Կցորդագինդ) ճոպանասարքային  Скоба такелажная | 218-01.202 Р տեսակի,ՕՍՏ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբարձությունը` 0,5տ  218-01.202 Типа Р, ՕՍՏ 5.2312-79 или эквивалент грузоподъемность - 0,5т | հատ | 4 | 6800 | 27200 |  | 4 |  |
|  | 44511390 | Բռնակ  (Կցորդագինդ) ճոպանասարքային  Скоба такелажная | 218-01.203 Р տեսակի, ՕՍՏ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբարձությունը` 0,8տ  218-01.203 Типа Р, ՕՍՏ 5.2312-79 или эквивалент грузоподъемность - 0,8т | հատ | 4 | 6800 | 27200 |  | 4 |  |
|  | 44511390 | Բռնակ  (Կցորդագինդ) ճոպանասարքային  Скоба такелажная | 218-01.204 Р տեսակի, ՕՍՏ 5.2312-79 կամ համարժեքը բեռնամբարձությունը` 1,2տ  218-01.204 Типа Р, ՕՍՏ 5.2312-79 или эквивалент грузоподъемность - 1,2т | հատ | 4 | 6800 | 27200 |  | 4 |  |
|  | 44511390 | Կապօղակ  Рым-болт | М 20 ԳՕՍՏ 4751-73 կամ համարժեքը  М 20 ГОСТ 4751-73 или эквивалент | հատ | 4 | 2300 | 9200 |  | 4 |  |
|  | 44511220 | Ձողակարկին  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը` 125-130 մմ, ճշտությունը` 0,1 Длина измерительной шкалы: 125-130 мм, точность - 0,1 | հատ | 1 | 14000 | 14000 |  | 1 |  |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: 12-18, 20, կետերի համար պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-29-60, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям 12-18, 20, должны иметь сертификат качества или паспорт.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)