**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չբ/Հ | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման | լրիվ անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| 1 | 44112110/3 | Ծածկեր | Գիպսակարտոն, հաստությունը 12.5մմ, 1200մմ\*2500մմ, | քմ | 210 |
| 2 | 44192400/3 | Գիպսային հիմքով չոր շաղախ | Գիպսոնիտ, Ձեռքի Օգտագգործման, թույլատրելի ջերմաստիճանը: +10°C - +30°C, Շերտի 1մմ հարթության դեպքում չոր շաղախի ծախս:1.1կգ /1մ², 30կգ պարկերով | տոննա | 1,8 |
| 3 | 44118400/1 | Պրոֆիլ | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ C 70 մետաղական ,ցինկապատ,հաստությունը 0,5մմ | գծմ | 135 |
| 4 | 44118400/2 | Պրոֆիլ | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ U 70 մետաղական ,ցինկապատ,հաստությունը 0,5մմ | գծմ | 104 |
| 5 | 44921500/3 | Ծեփամածիկ գիպսային | Սպիտակ կամ թույլ երանգով, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, Բաղադրություն՝Գիպս, լցանյութեր, մոդիֆիկացնող հավելանյութեր: Ծեփամածիկը նախատեսված է չոր միջավայրում ներքին հարդարման աշխատանքների համար, 30կգ պարկերով։ | կգ | 330 |
| 6 | 44111414/3 | Լատեքսային ներկ | Բարձրորակ լատեքսային ներկ՝ նախատեսված ներսի աշխատանքների համար, գույնը՝ սպիտակ: Մեկ լիտր լատեքսային ներկը ներկում է 1լ/12քմ մակերես, 10կգ և 20կգ տարաներով | կգ | 190 |
| 7 | 249119002/2 | Սալիկի սոսինձ | Մոխրագույն, Հանքային, Էկոլոգիապես մաքուր և անվտանգ, Կայուն եղանակային փոփոխությունների նկատմամբ։ Բաղադրություն՝ Քվարցի ավազ, պորտլանդ ցեմենտ, պոլիմերային սոսինձ, ցելյուլոզային հավելանյութեր: 25կգ պարկերով | կգ | 75 |
| 8 | 44111710/1 | Սալիկ հատակի | Կերամիկական սալիկ հատակի, պրես գրանիտ 60\*60, ջրակլանելիությունը E ≤ 10%, հաստությունը 1սմ, գույնը բեժ: | քմ | 30 |
| 9 | 44211610/1 | Անկյուն գաջի | Հաստությունը 0,3մմ մետաղյա,ցինկապատ,երկարությունը 2,7մ, 1,5\*1,5 | հատ | 50 |
| 10 | 44112766/1 | Անկյունակ ալյումինե | 25\*25\*2մմ, երկարությունը 2,7մ, անփայլ (56,7գծմ) | կգ | 14,7 |
| 11 | 44531130/1 | Պտուտակ պրոֆիլի | 4,2 \*1,3, ցինկապատ | հատ | 3000 |
| 12 | 44531130 /2 | Պտուտակ գիպսակարտոնի | 3,5\*2,5, գույնը սև | հատ | 5000 |
| 13 | 44192700 /3 | Ներկարարական գլանակ | 24սմ-ոց, կոմպլեկտ | հատ | 5 |
| 14 | 39221460 /2 | Վրձին | 5 սմ-ոց լայնություն, | հատ | 5 |
| 15 | 44511260 /1 | Հղկաթուղթ | N180, լայնությունը 205մմ, հիմքը տեքստիլ, անջուր աշխատելու , ներկարարական աշխատանքների համար | քմ | 1,64 |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

**\*\*Գնումների մասնակցության իրավունքը և որակավորման չափանիշները` համաձայն գործող օրենսդրության:**

**\*\*Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր:**

**\*\*\*Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:**

**\*\*\*Կատարողը պարտավոր է պահպանել «ՀայՓոստ»** **ՓԲԸ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:**

**\*\*\*\*\*Մատակարարման վայր՝ Համաձայն տեխնիկական բնութագրի**

**\*\*\*\*\*\*\*\*Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 16-00:**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*Պայմանագրի կառավարիչ Սպարտակ Երիցյան հեռ. 095984898, email** [Spartak.Yeritsyan@haypost.am](mailto:Spartak.Yeritsyan@haypost.am)

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - ГРАФИК ЗАКУПКИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупки** | | | | | |
| номер предусмотрен-ного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | *полное название* | техническая характеристика | единица измерения | *общий объем* |
| 1 | 44112110/3 | Обложки | Гипсокартон, огнестойкий,толщина 12,5мм, 1200мм\*2500мм, | м² | 210 |
| 2 | 44192400/3 | Сухая строительная смесь на гипсовой основе | Сухая строительная смесь на гипсовой основе Гипсонит, ручное применение, допустимая температура. +10°С - +30°С, при толщине слоя 1 мм, расход сухого раствора: 1,1 кг/1 м², в мешках по 30 кг. | тонна | 1,8 |
| 3 | 44331410/2 | Профиль | Гипсокартонный профиль C 70 металлический, оцинкованный, толщина 0,5 мм | м² | 135 |
| 4 | 44331410/3 | Профиль | Гипсокартонный профиль U 70 металлический, оцинкованный, толщина 0,5 мм | м² | 104 |
| 5 | 44921500/3 | Гипсовая шпаклевка | Гипсовая шпаклевка Белого или светлого оттенка, Экологична и безопасна, Состав: Гипс, наполнители, модификатор.  добавки. Шпатлевка предназначена для внутренних отделочных работ в сухой среде, в мешках по 30 кг. | кг | 330 |
| 6 | 44111414/3 | Краска латексная 20 кг | Краска латексная 20 кг Высококачественная латексная краска, предназначенная для внутренних работ, цвет: белый. Один литр латексной краски покрывает 1 литр/12 квадратных метров поверхности. В контейнерах по 10 кг и 20 кг | кг | 190 |
| 7 | 249119002/2 | Клей для плитки | Клей для плитки Серый, Минеральный, Экологически чистый и безопасный, Устойчив к погодным изменениям. Состав: Кварцевый песок, портландцемент, полимерный клей, целлюлозные добавки, мешки по 20 кг. | кг | 75 |
| 8 | 44111710/1 | Плитка для пола | Керамическая плитка для пола, пресс-гранит 60\*60, водопоглощаемость E ≤ 10%, толщина 1 см, цвет бежевый: | м² | 30 |
| 9 | 44211610/1 | Угловая штукатурка | Толщина металла 0,3 мм, оцинкованный, длина 2,7 м, 1,5\*1,5 | шт. | 50 |
| 10 | 44112766/1 | Угол алюминиевый | 25\*25 мм, длина 2,7 м, матовый | кг | 14,7 |
| 11 | 44531130/1 | Винтовой профиль | 4,2 \*1,3, оцинкованный | шт. | 3 |
| 12 | 44531130 /2 | Винт из гипсокартона | 3,5\*2,5, цвет черный | шт. | 3 |
| 13 | 44192700 /3 | малярный валик | малярный валик диаметром 24 см, комплект | шт. | 5 |
| 14 | 39221460 /2 | Кисть | Кисть шириной 5 см, | шт. | 5 |
| 15 | 44511260 /1 | Наждачная бумага | N180, ширина 205 мм, основа для текстильных, безводных, малярных работ | м² | 1,64 |

**Примечание:**

**\* Адрес выполнение работы согласно ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**\*\*Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 10 рабочих дней;**

**\*\*\*\*Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;**

**\*\*\*\*\*Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на** [**HayPost**](https://www.haypost.am/ru/usa) **;**

**\*\*\*\*\*\*Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 16-00 часов;**

**\*\*\*\*\*\*\* Контрактный менеджер Спартак Ерицян телефон 095984898, email** [Spartak.Yeritsyan@haypost.am](mailto:Spartak.Yeritsyan@haypost.am)