**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее кол-во | поставка | |
| адрес | срок\*\* |
| 1 | Зарядные станции для электромобилей | Зарядные станции для электромобилей. Количество портов не менее 1, тип разъема Type 2, длина кабеля не менее 5 метров, мощность 22кВт 32А, напряжение 400В трехфазное, способ зарядки Mode 3, формовочный пластик, уровень защиты минимум IP54.  В стоимость входит транспортировка, установка и сборка.  Способ установки настенный. Товар должен быть неиспользованным (новым). Гарантия минимум 1 год. Продавец предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя. | Шт. | 7 | г. Ереван, Пр. Баграмяна 19 | Поставка товара устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу Соглашения, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. |

*\** Договор будет заключен в соответствии с требованиями статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках».