**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 30232160/502 | Ջերմային տպիչ |  | Ջերմային տպիչ՝  Տպման մեթոդը՝ ջերմատպում  Տպագրության որակը՝ 300 dpi  Տպման արագությունը 152մմ/վ  Տպման առավելագույն լայնությունը 58մմ ավել  Տպման առավելագույն երկարությունը 40մմ ավել  Տպման ռեսուրսը՝ նվազագույնը 100կմ  Միացման ինտերֆեյսը՝ USB, LAN  Տպիչի ծրագրավորման լեզուն՝ EPL, ZPL  Տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը և ավտոքարշակը մատակարարի միջոցներով: | հատ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 2 | 32341280/502 | Կանչի կոճակ և մոնիտոր |  | Յուրաքանչյուր հավաքածուն ներառում է 1 մոնիտոր և 10 կանչի կոճակ Հաճախականությունը՝ 433 ՄՀց  • Աշխատանքային հեռավորությունը՝ մինչև 90 մետր (բաց տարածություն)  • Նյութը՝ ABS պլաստիկ  • Լիցքավորում՝ 2 AAA մարտկոց  • Չափսը՝ 90x90x40 մմ  • Քաշը՝ 75 գ  • Համակարգի հեռահարությունը 1000 մետրով ավելացնելու հնարավորություն  • Հզորությունը՝ 12V/23A մարտկոց  • Երկու ստեղնով (զանգել, չեղարկել):  1 տարի երաշխիքային սպասարկում:  Տեղափոխումը տեղադրումը՝ ներառյալ պահանջվող բոլոր նյութերը մատակարարի միջոցներով: | հավաքածու |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 3 | 30237490/501 | Մոնիտոր |  | Էկրան  22" (1920x1080) FHD VA  Արձագանքման արագություն  4ms  Թարմացման արագություն  75Hz  Մուտք/Ելք  VGA;HDMI;AUX OUT  Vesa ամրացում  Այո  Ներկառուցված բարձրախոսներ  Ոչ | հատ |  |  | 35 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 4 | 30211220/501 | Համակարգիչ |  | Պրոցեսոր core i5 10 սերունդ Վարդակ LGA 1700 Չիպսեթ CPU հոսանքի միակցիչ 8 փին RAM, Հիշողության տեսակը DDR4, Հիշողության անցքերի քանակը 2 Աջակցվող հիշողության ձևի գործոնը DIMM, Հիշողության հաճախականության ճշգրտում 3200 ՄՀց, Աջակցություն RAM-ի հաճախականություններին 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 ՄՀց, RAM-ի առավելագույն քանակը 64 ԳԲ RAM-ի աշխատանքային  ռեժիմ երկու ալիք, Հիշողությունը SSD 250GB Ընդարձակման slots PCI-Ex1 slots 1, PCI-E 3.0 x16 բնիկներ 1, 1 հատ SATA միակցիչ, SATA 3 SATA միակցիչների քանակը 4, Հետևի վահանակի միակցիչներ PS/2 միակցիչ 1 հատ. (ստեղնաշար կամ մկնիկ), Արտաքին USB 2.0-ի քանակը 4, Արտաքին USB 3.0-ի քանակը 2, D-Sub (VGA) միակցիչներ 1, HDMI միակցիչներ 1, Առջևի վահանակի միակցիչներ, Ներքին USB 2.0 միակցիչների քանակը 1, Ներքին USB 3.0 միակցիչների քանակը 1, Հաղորդակցություն և աուդիո, Ցանցային ինտերֆեյս (Ethernet RJ-45) Gigabit Ethernet Ցանցի վերահսկիչ Realtek, Ձայն 8 ալիք (7.1), Աուդիո վերահսկիչ Realtek  DVD rw  ներառյալ մկնիկ և ստեղնաշար | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 5 | 30239150/501 | Տպիչ |  | Տպիչի տեսակ – լազերային տպիչ  Գործառույթներ – Տպիչ ,Սկաներ, պատճենահանող սարք , ֆաքս  Թղթի առավելագույն չափ – A4  Ինտերֆեյս – USB , Wi Fi , Ethernet RJ45  Տպելու թույլտվություն –ոչ պակաս 1200 x 1200 dpi  Տպման արագություն (սև-սպիտակ ) –ոչ պակաս 23 էջ /ր  Տպիչի ծանաբեռնվածություն – ոչ պակաս 15 000 էջ  Օպերատիվ հիշողություն – ոչ պակաս 256 MB  Քարթրիջ – 737  Չափեր – ոչ ավել 390 x 371 x 360 մմ  Քաշ – ոչ ավել 11.4 կգ | հատ |  |  | 30 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 6 | 30237113/501 | Միակցիչ (Կոնեկտոր) |  | կոնեկտոր   ոսկեջրված կոնտակտներով | հատ |  |  | 1000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 7 | 30237460/501 | Համակարգչի մկնիկ և ստեղնաշար |  | Համակարգչի մկնիկ և ստեղնաշար | հավաքածու |  |  | 40 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 8 | 30237112/501 | Համակարգչի սնուցման բլոկ 550W |  | Համակարգչի սնուցման բլոկ 550W և բարձր  Հզորություն –ոչ պակաս 600W Մուտքային հզորություն – ոչ պակաս 200-240V 50/60Hz Սառեցման համակարգ – 1 օդափոխիչ (120mm) Մայրական սալիկի միակցիչի տեսակը – 20+4 pin Պրոցեսորի միակցիչների քանակը 4+4 pin – 1 PCI-E-ի միակցիչների քանակը 6+2 pin – 1 SATA միակցիչների քանակը 15 pin – 6 Molex միակցիչների քանակը 4-pin – 2 | հատ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 9 | 30236100/501 | Համակարգչի հիշողություն SSD 250Gb |  | Համակարգչի հիշողություն SSD 250ԳԲ. Form factor 2.5" Ինտերֆեյս SATA 6 ԳԲ/s Տարողություն 250ԳԲ NAND FLASH V-NAND 3բիթ MLC Առավելագույն ընթերցման արագություն Up to 560 ՄԲ/s Գրելու առավելագույն արագություն Up to 530 ՄԲ/s Cache 512 MB Low Power DDR4 SDRAM Ապրանքի չափերը 100 X 69.85 X 6.8 (մմ) Ապրանքի քաշը (կգ) 45.0գ | հատ |  |  | 25 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 10 | 30236100/502 | Արտաքին հիշողություն SSD 2Tb |  | Արտաքին հիշողություն SSD 2Tb  Համակարգի պահանջները Պորտ USB 3.2 Gen 2, ОС Windows 10, 8, 7, ОС Mac OS Х 10.4 կամ ավելի նոր տարբերակ: Հատկություններ Սնուցման աղբյուրը` USB, Ինտերֆեյս` USB 3.2 Gen 2, Իրանի նյութը` ալյումին, Ապրանքի քաշը` 29 գ, Ապրանքի չափերը` 92 x 29 x 9 մմ: Տուփի պարունակությունը Արտաքին SSD կուտակիչ Vx500 USB-A մալուխ USB-C™ մալուխ | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 11 | 32422100/501 | Կոշտ սկավառակ |  | 4 TB  HDD/SSD-ի արտաքին չափս 3.5"  Միացման ինտերֆեյս SATA-III  Գույն Կանաչ  Քեշ հիշողության չափս 256 MB  Պտտման արագություն 5400 RPM  Ներքին/արտաքին Ներքին | հատ |  |  | 4 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 12 | 32421300/501 | 16 բնիկ ղեկավարվող ցանցային բաժանարար |  | Ցանցային բաժանարար, 19" 1U չափսի, Օպերատիվ հիշողության ծավալը 16Մբ, LAN պորտերի քանակը 16 հատ 10/100/1000Մբվ , 2 հատ SFP+ 10Գբ/վ պորտ, 1 հատ Reset կոճակ, SwOS օպերացիոն համակարգ, Սնուցումը 100-200Վ փոփոխական հոսանքից, առավելագույն հոսանքի ցախս 13Վտ։ Պրոցեսորի ջերմաստիճանի hսկողություն։ Ցանցային բաժանարարի թողունակությունը՝ Switching Non blocking Layer 1 թողունակություն առնվազն 72,000 Մբվ։ Պասիվ հովասում։ Կարգավորման հնարավորություններ՝ Port-to-port forwarding, Broadcast storm հսկողություն, MAC ֆիլրտրոմներ, VLAN կարգավորումներ, Ցանցային հոսքի mirroring, Bandwidth սահմանափակում, MAC և IP վերնագրի դաշտի կարգավորում: Լրակազմը՝ ցանցային բաժանարար -1հատ, հոսանքի լար -1հատ, RAC ամրակներ -2հատ։ MAF (Manufacturer Authorization Form), CO (Certificate of Origin) առկայություն:  Աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը -40°C to 70°C, | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 13 | 32421300/502 | 8 բնիկ ցանցային բաժանարար |  | 10/100/1000Մբվ բնիկ (RJ45), Ցանցի տեսակ ՝ 100Base-TX: Cat5 կամ ավելի բարձր UTP/STP (≤100m), Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ IEEE802.3 and IEEE802.3u: Թողունակություն 1.6Գբվ, փոխանցման արտադրողականություն 1.19Մբվ, MAC հասցեների քանակ 2000։ Ցուցիչներ ՝ Հոսանքի 1 հատ, ցանցի -8հատ։ Ադապտերի մուտքային հոսանք AC 100Վ to 240Վ ելքային 5Վ, 1Ա։ Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ℃ to 40 ℃։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 14 | 32421300/503 | 16 բնիկ ցանցային բաժանարար |  | 10/100/1000Մբվ բնիկ (RJ45), Ցանցի տեսակ ՝ 100Base-TX: Cat5 կամ ավելի բարձր UTP/STP (≤100m), Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, auto MDI/MDIX.: Թողունակություն 3.2Գբվ, փոխանցման արտադրողականություն 100Մբվ, MAC հասցեների քանակ 8000։ Ցուցիչներ ՝ Հոսանքի 1 հատ, ցանցի -16հատ։ Մուտքային հոսանք AC 100Վ to 240Վ։ Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ℃ to 40 ℃։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 15 | 32551290/501 | WiFi ընդունիչ |  | WiFi ընդունիչ, 1xWAN 10/100/1000ՄբվՄբվ, 3xԼAN 10/100/1000Մբվ Մբվ, 2 հատ ալեհավաք, անլար կապի արագությունը 300Մբվ։ Անլար կապի տեսակներ՝ Երթուղիչ/Հասանելիության կետ, WISP extender, բաժանորդ։ GUI, հավելվածի միջոցով կար։ Ադապտերի մուտքային հոսանք AC 100Վ to 240Վ ելքային 5Վ, 1Ա։ Աշխատանքային ջերմաստիճան 0 ℃ to 40 ℃։ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| 16 | 31221230/501 | FTP ցանցային մալուխ |  | Ցանցային մալուխ։ Ներքին օգտագորցման։ Արտաքին ՊՔՎ ծածկույթով մոխրագույն։ Պղինձ 24 (AWG), 8 միջուկ, 100 MHz հաճախականությամբ աշխատող, մինչև 100մ հեռավորություն։ 10/100/1000Մբվ կապի համար։ 305մ մեկ տուփի մեջ | հատ |  |  | 10 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Հմապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև Համաձայնագրի կնքվելուց հետո՝ յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |

* **<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:**
* \* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*
* ***Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:***

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:*

***Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված։***

***Ապրանքները պետք է մատակարարվեն մինչև պատվիրատուի կողմից մատնանշված պահեսը։***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | | | | | | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **[[1]](#footnote-1)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\*** | **техническая характеристика** | **единица измерения** | **цена единицы/драмов РА** | **общая цена/драмов РА** | **общий объем** | **поставки** | | |
| **адрес** | **подлежащее поставке количество товара** | **[[2]](#footnote-2)срок\*\*\*** |
| 1 | 30232160/502 | Термопринтер |  | Термопринтер:  Метод печати: термоперенос  Качество печати: 300 точек на дюйм  Скорость печати 152мм/с  Максимальная ширина печати 58 мм и более  Максимальная длина печати составляет 40 мм.  Ресурс печати: минимум 100км  Интерфейс подключения: USB, LAN  Язык программирования принтера: EPL, ZPL  Установка, включая все необходимые материалы и буксировку, за счет поставщика. | штук |  |  | 5 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 2 | 32341280/502 | Кнопка вызова и монитор |  | В каждый комплект входит 1 монитор и 10 кнопок вызова Частота: 433 МГц  • Рабочее расстояние: до 90 метров (открытое пространство)  • Материал: АБС-пластик  • Зарядка: 2 батарейки ААА  • Размер: 90x90x40 мм  • Вес: 75 г.  • Возможность увеличения дальности действия системы на 1000 метров  • Питание: аккумулятор 12 В/23 А  • Две клавиши (вызов, отмена).  Гарантийное обслуживание 1 год.  Транспортировка и монтаж, включая все необходимые материалы, за счет поставщика. | комплект |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 3 | 30237490/501 | Монитор |  | Экран  22" (1920x1080) FHD VA  Скорость отклика  4мс  Частота обновления  75 Гц  Вход/Выход  VGA;HDMI;AUX ВЫХОД  крепление Vesa  Да  Встроенные динамики  Нет | штук |  |  | 35 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 4 | 30211220/501 | Компьютер |  | Процессор core i5 10-го поколения  Разъем LGA 1700 Чипсет Разъем питания ЦП 8-контактный ОЗУ, Тип памяти DDR4, Количество слотов памяти 2  Поддерживаемый форм-фактор памяти DIMM, Регулировка частоты памяти 3200 МГц, Поддержка частот ОЗУ 3200 / 3000 / 2933 / 2666 / 2400 / 2133 МГц, Максимальный объем ОЗУ 64 ГБ Рабочее ОЗУ  режим двухканальный, Память SSD 250 ГБ Слоты расширения Слоты PCI-Ex1 1, Слоты PCI-E 3.0 x16 1, Разъем SATA 1, SATA 3  Количество разъемов SATA: 4, разъемы на задней панели: 1 разъем PS/2. (клавиатура или м | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 5 | 30239150/501 | Принтер |  | Тип принтера – лазерный принтер  Функции – принтер, сканер, копир, факс  Максимальный размер бумаги – А4  Интерфейс – USB, Wi-Fi, Ethernet RJ45  Разрешение печати – не менее 1200 x 1200 dpi  Скорость печати (черно-белая) – не менее 23 стр./мин.  Ресурс принтера – не менее 15 000 страниц.  Оперативная память – не менее 256 МБ  Картридж – 737  Габариты – не более 390 x 371 x 360 мм.  Масса – не более 11,4 кг. | штук |  |  | 30 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 6 | 30237113/501 | Соединитель |  | разъем с позолоченными контактами | штук |  |  | 1000 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 7 | 30237460/501 | Компьютерная мышь и клавиатура |  | Компьютерная мышь и клавиатура | комплект |  |  | 40 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 8 | 30237112/501 | Блок питания компьютера 550 Вт |  | Блок питания компьютера 550 Вт и выше  Мощность – не менее 600 Вт  Входная мощность – не менее 200-240В 50/60Гц  Система охлаждения – 1 вентилятор (120 мм)  Тип разъема материнской платы – 20+4 контакта  Количество разъемов процессора 4+4 контакта – 1  Количество разъемов PCI-E 6+2-контактный – 1  Количество разъемов SATA 15-контактный – 6  Количество разъемов Molex 4-контактных – 2 | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 9 | 30236100/501 | Память компьютера SSD 250Gb |  | Память компьютера SSD 250 ГБ. Форм-фактор 2,5"  Интерфейс SATA 6 ГБ/с  Емкость 250 ГБ  NAND FLASH V-NAND 3 бит MLC  Максимальная скорость чтения До 560 МБ/с  Максимальная скорость записи: до 530 МБ/с  Кэш 512 МБ маломощной DDR4 SDRAM  Размеры продукта 100 X 69,85 X 6,8 (мм)  Вес продукта (кг) 45,0г | штук |  |  | 25 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 10 | 30236100/502 | Внешняя память SSD 2Tb |  | Внешняя память SSD 2Tb Системные требования  Порт USB 3.2 Gen 2,  ОС Windows 10, 8, 7,  Mac OS X 10.4 или более поздняя версия.  Функции  Источник питания: USB,  Интерфейс: USB 3.2 Gen 2,  Материал Ирана: алюминий,  Вес продукта: 29 г,  Размеры изделия: 92 x 29 x 9 мм.  Содержимое коробки  Внешний SSD-накопитель Vx500  Кабель USB-A  Кабель USB-C™ | штук |  |  | 2 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 11 | 32422100/501 | Жесткий диск |  | 4ТБ  Внешний HDD/SSD размер 3,5"  Интерфейс подключения SATA-III  Цвет зеленый  Размер кэш-памяти 256 МБ  Скорость вращения 5400 об/мин  Внутренний/внешний Внутренний | штук |  |  | 4 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 12 | 32421300/501 | 16-портовый управляемый сетевой разветвитель |  | Сетевой разветвитель, размер 19" 1U, размер ОЗУ 16 МБ, порты LAN 16 шт. 10/100/1000 Мбит/с, 2 порта SFP+ 10 Гбит/с, 1 кнопка сброса, операционная система SwOS, блок питания 100-200 В переменного тока, максимальная потребляемая мощность 13 Вт. Контроль температуры процессора. Пропускная способность сетевого разветвителя: коммутация без блокировки пропускной способности уровня 1 не менее 72 000 Мбит/с. Пассивное охлаждение. Возможности настройки: переадресация порт-порт, контроль широковещательного шторма, фильтры MAC-адресов, настройки VLAN, зеркалирование сетевого потока, ограничение полосы пропускания, настройка полей заголовков MAC и IP. Полный комплект: сетевой разветвитель - 1 шт., шнур питания - 1 шт., кронштейны RAC - 2 шт. Наличие MAF (форма авторизации производителя), CO (сертификат происхождения).  Диапазон рабочих температур от -40°C до 70°C, | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 13 | 32421300/502 | Сетевой разветвитель на 8 слотов |  | Слот 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), Тип сети: 100Base-TX: Cat5 или выше UTP/STP (≤100 м), Стандарты и протоколы: IEEE802.3 и IEEE802.3u: Пропускная способность 1,6 Гбит/с, скорость передачи данных 1,19 Мбит/с, количество MAC-адресов 2000. Индикаторы: 1 индикатор питания, 8 сетевых индикаторов. Входное напряжение адаптера переменного тока 100 В - 240 В, выходное 5 В, 1 А. Рабочая температура от 0 ℃ до 40 ℃. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 14 | 32421300/503 | 16-портовый сетевой разветвитель |  | Слот 10/100/1000 Мбит/с (RJ45), Тип сети: 100Base-TX: Cat5 или выше UTP/STP (≤100 м), Стандарты и протоколы: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, авто MDI/MDIX.: Пропускная способность 3,2 Гбит/с, производительность передачи 100 Мбит/с, количество MAC-адресов 8000. Индикаторы: 1 индикатор питания, 16 сетевых индикаторов. Входное напряжение переменного тока от 100 В до 240 В. Рабочая температура от 0 ℃ до 40 ℃. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 15 | 32551290/501 | Wi-Fi-приемник |  | WiFi-приемник, 1xWAN 10/100/1000 Мбит/с, 3xLAN 10/100/1000 Мбит/с, 2 антенны, скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с. Типы беспроводного подключения: маршрутизатор/точка доступа, расширитель WISP, абонент. Это было через графический интерфейс, приложение. Входное напряжение адаптера переменного тока 100 В - 240 В, выходное 5 В, 1 А. Рабочая температура от 0 ℃ до 40 ℃. | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |
| 16 | 31221230/501 | FTP-сетевой кабель |  | Сетевой кабель. Для внутреннего использования. Внешнее покрытие ПВХ серого цвета. Медный кабель 24 (AWG), 8 жил, рабочая частота 100 МГц, расстояние до 100 м. Для соединения 10/100/1000 Мбит/с. 305м в одной коробке | штук |  |  | 10 | г. Ереван, Гр. Нерсисян 7 | По заказу | При наличии соответствующих финансовых ресурсов после подписания Соглашения между сторонами каждый раз в течение 20 календарных дней с момента получения заказа от Клиента. |

• Согласно статье 13, части 5 Закона РА «О закупках», если характеристики любого предмета закупки содержат утверждение или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя , то участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно представив в заявке характеристики данного предмета закупки, для которого представляется эквивалент.

• \* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки срок поставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, исчисляемых с даты вступления в силу условия выполнения договора. права и обязанности сторон, предусмотренные договором, за исключением случая, когда выбранный участник согласен поставить продукцию в более короткий срок.

• Крайний срок поставки не может быть позднее 25 декабря данного года.

• \*\*Если в заявке выбранного участника представлена ​​продукция, выпускаемая более чем одним производителем, а также продукция с разными торговыми марками, фирменными наименованиями и логотипами, то в данное приложение включаются те из них, которые оценены удовлетворительно. Если приглашение не предусматривает идентификация товара, товарного знака, фирменного наименования, предлагаемых участником, представление информации о наименовании, марке и производителе, то графа «товарный знак, марка и наименование производителя» удаляется. Если это предусмотрено договором, Продавец также представляет Покупатель имеет гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

• Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки менее чем на всю партию, то договор расторгается на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.

• Продукция должна быть неиспользованной.

• Товар должен быть доставлен на склад, указанный заказчиком.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)