**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ՍԱՐՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **2** | Հիվանդի համապարփակ խնամքի մոնիտոր | Բարակ 12!! Գունավոր էկրան  Ինտուիտիվ մենյու  Ներկառուցված բռնակ  Ցուցադրում է մինչև 13 ալիք (wavefourms) միաժամանակ  Տվյալների հեշտ վերանայում և փոխանցում EMR-ի 240 ժամ տևողությամբ գրաֆիկի և աղյուսակի դիտում 48 ժամ տևողությամբ գրաֆիկների դիտում  8GB ներքին հիշողություն  ԷԿԳ (ECG) Մոնիտորինգ  3/5/12 ալիքով չափում  ST հատվածի վերլուծություն  Արյան ճնշման չափում (NIBP & IBP)  Սինխրոնացված և ավտոմատ չափման ռեժիմներ  Մեծահասակների, մանկական և նորածինների չափման ռեժիմներ  Սպիրոմետրիա Օքսիմետրիա (SpO2 & Respiration)  SpO2 և պուլսի (PR) ճշգրիտ չափում  Շնչառության (Respiration Rate) շարունակական վերահսկում  Քաշը ոչ ավել քան՝ 3.5կգ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **ОПИСАНИЕ** |
| **2** | Монитор комплексного ухода за пациентом | **Тонкий 12"! Цветной экран** Интуитивно понятное меню Встроенная ручка Отображение до 13 каналов (waveforms) одновременно Легкий обзор и передача данных с графиками и таблицами EMR, графики с продолжительностью 240 часов и таблицы с продолжительностью 48 часов Встроенная память 8GB Мониторинг ЭКГ (ECG) Измерение с 3/5/12 каналами Анализ сегмента ST Измерение артериального давления (NIBP и IBP) Синхронизированные и автоматические режимы измерения Режимы измерений для взрослых, детей и новорожденных Спирометрия, оксиметрия (SpO2 и дыхание) Точное измерение SpO2 и пульса (PR) Непрерывный контроль дыхательной частоты (Respiration Rate) Вес не более: 3.5 кг |