|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 33191350/501 | Տարհանման շարժական սայլակներ | Տարհանման շարժական սայլակներ արագ բարձման համար (տեղադրվում են առանց դոմկրատի), որոնք օգտագործվում են տեղափոխման, արագ և հեշտ բեռնման համար:  Բնութագիր:  հավաքածուի քաշը 25-27 կգ է:  բեռնատարողություն 3500-4000 կգ: (մեքենայի ընդհանուր քաշը):  Սայլակի անիվների տրամագիծը 135-140մմ:  Նկարին համապատասխան | Հատ |  |  | 4 | ք.Երևան, Հալաբյան 41/ա | 4 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 21 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |

Տարհանման շարժական սայլակներ արագ բարձման համար (տեղադրվում են առանց դոմկրատի), որոնք օգտագործվում են տեղափոխման, արագ և հեշտ բեռնման համար:

Բնութագիր:

հավաքածուի քաշը 25-27 կգ է:

բեռնատարողություն 3500-4000 կգ: (մեքենայի ընդհանուր քաշը):

Սայլակի անիվների տրամագիծը 135-140մմ:

Նկարին համապատասխան

  



