Աղբամաններ պատրաստված երկաթե թիթեղից 2մմ հաստության:Միացումները երկաթե անկյունակներով 3սմ չափի,զոդումով:Բարձրությունը112սմ,հիմքի չափերը 65x65սմ վերևի մասի չափերը85x85սմ:Վերևը ունենա բացվող փեղկեր,բռնակներով:Կողային մասերում ունենան զսպանակով փականներ,փեղկերը բացված վիճակում ամրացնելու համար:Աղբամանը ներկված լինի կանաչ գույնի յուղաներկով:Առաջնորդվել կցված նկարներով :Առաջացած հարցերի դեպքում կապ հաստատել պատվիրատուի հետ: