### **ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

### **առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

մասնակցի անվանումը -ն ԿԾԿԾԻԳ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակում ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը.

**Չափաբաժին 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Անվանում** | **Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ** | | |
| Ընթացակարգի հրավերով սահմանված | \_\_\_\_\_մասնակցի անվանումը\_\_\_\_ կողմից առաջարկվող | |
| ապրանքների «Մոդել»-ը, «Ապրանքային նշան»-ը, «Ֆիրմային անվանում»-ը, «Արտադրող»-ը, «Արտադրող երկիր»-ը | ապրանքների տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | **Համակարգիչ 1** | Համակարգիչ Ամբողջը Մեկում  Օպերացիոն համակարգ. Windows11,  պրոցեսոր` առնվազն Intel Core ultra 7,  16 ԳԲ հիշողություն, Gigabit (10/100/1000) LAN  WLAN: 802.11ax/ac/a/b/g/n,  SSD 512 GB NVMe,  Սնուցման աղբյուր 120V-240V/ 50-60Hz, Max 100W, schuko plug,  Էկրանն առնվազն 23.8 դյույմ անկյունագծով լայնէկրան LCD հակափայլ WLED backlit Full-HD (1920 x 1080), Ինտեգրված HD Graphics, USB ստեղնաշար և USB օպտիկական մկնիկ,  Audio codec, ներկառուցված բարձրախոսներ և միկրոֆոն,  FHD տեսախցիկ,  ներառված բոլոր անհրաժեշտ մալուխներ,  HDMI ելք, առնվազն 3հատ USB3.0 և բարձր, 1 հատ USB Type-C;  համակարգիչը, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է լինեն նույն արտադրողից:  Երաշխիք` 3 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |
| 2 | **Համակարգիչ 2** | Դեսկթոփ (Desktop)  Օպերացիոն համակարգ. Windows11,  պրոցեսոր` առնվազն Intel Core 7  32 ԳԲ հիշողություն, Gigabit (10/100/1000) LAN  WLAN: 802.11ax/ac/a/b/g/n,  SSD 1 TB NVMe, Գրաֆիկական քարտ- NVIDIA GeForce RTX 4060,  Սնուցման աղբյուր220V-240V/ 50-60Hz, schuko plug, HDMI ելք, առնվազն 3հատ USB3.0 և բարձր, 1 հատ USB Type-C, Jack-audio բնիկ, USB ստեղնաշար և USB օպտիկական մկնիկ,  Մոնիտոր-Էկրանն առնվազն 23.8 դյույմ անկյունագծով լայնէկրան LCD հակափայլ WLED backlit Full-HD (1920 x 1080), ներկառուցված բարձրախոսներ և միկրոֆոն,  FHD տեսախցիկ,  ներառված բոլոր անհրաժեշտ մալուխներ,  համակարգիչը, մոնիտորը, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է լինեն նույն արտադրողից:  Երաշխիք` 3 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |
| 3 | **Պրոյեկտոր** | Պրոյեկտոր/ Projector Տեխնոլոգիա՝ led laser  Հեռավորության դասակարգում՝ Short Throw  Aspect Ratio. Հիմնական 16։9, 4:3, 16:10 հնարավոր,  Full HD 1080p (1920×1080) հիմնական,  Մին. 4000 լյումեն,  Լամպի կյանքը՝ մին. 20000ժ  (Ստանդարտ), 30000h (Էկոնոմ),  HDMI մուտք,  USB 2.0,  Ներառված է հոսանքի լար,  հեռակառավարման վահանակ և  մարտկոցներ, ինտեգրված բարձրախոս,  HDMI 2.1 մալուխ 10 մ,  220V-240V/50-60Hz (սնուցման լարը  schuko վարդակից), Ներառյալ պրոյեկտորի պատին ամրացման հավաքածու  Երաշխիք` 3 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |
| 4 | **Պրոյեկտորի էկրան** | Էկրանի նվազագույնը 120" անկյունագիծ,  Չափերի հարաբերությունը 16:10  Տեսակը ` պատից ամրացվող  Manual Pull-Down (ձեռքով իջեցվող)  Երաշխիք` 1 տարի |  |  |
| 5 | **Վեբ տեսախցիկ** | Վեբ տեսախցիկ  USB միակցում, Կետայնությունը`4K/30fps՝ մինչև 4096 x 2160 պիքսել,  Ֆոկուսի տիպ՝ ավտոֆոկուս,  Ներկառուցված միկրոֆոն,  Տեսադաշտի անկյուն (dFoV)՝ 90° / 78° / 65°, համատեղելի է Windows 10, Windows 11 ՕՀ հետ, առնվազն 3 մ USB մալուխ տեսախցիկը Համակարգիչ 3-ին միացնելու համար։ Աշխատում է Zoom, Teams, Google Meet պլատֆորմների հետ։  Պատին տեղադրման հավաքածու:  Երաշխիք` 1 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |

**Չափաբաժին 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Անվանում** | **Տեխնիկական բնութագրեր և չափանիշներ** | | |
| Ընթացակարգի հրավերով սահմանված | \_\_\_\_\_մասնակցի անվանումը\_\_\_\_ կողմից առաջարկվող | |
| ապրանքների «Մոդել»-ը, «Ապրանքային նշան»-ը, «Ֆիրմային անվանում»-ը, «Արտադրող»-ը, «Արտադրող երկիր»-ը | ապրանքների տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | **Համակարգիչ 1** | Համակարգիչ Ամբողջը Մեկում  Օպերացիոն համակարգ. Windows11,  պրոցեսոր` առնվազն Intel Core 5,  16 ԳԲ հիշողություն, Gigabit (10/100/1000) LAN  WLAN: 802.11ax/ac/a/b/g/n,  SSD 512 GB NVMe,  Սնուցման աղբյուր 120V-240V/ 50-60Hz, Max 100W, schuko plug,  Էկրանն առնվազն 23.8 դյույմ անկյունագծով լայնէկրան LCD հակափայլ WLED backlit Full-HD (1920 x 1080), Ինտեգրված HD Graphics, USB ստեղնաշար և USB օպտիկական մկնիկ,  Audio codec, ներկառուցված բարձրախոսներ և միկրոֆոն,  FHD տեսախցիկ,  ներառված բոլոր անհրաժեշտ մալուխներ,  HDMI ելք, առնվազն 3 հատ USB3.0 և բարձր, 1 հատ USB Type-C;  համակարգիչը, ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է լինեն նույն արտադրողից:  Երաշխիք` 3 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |
| 2 | **Պրոյեկտոր** | Պրոյեկտոր/ Projector Տեխնոլոգիա՝ led laser  Հեռավորության դասակարգում՝ Short Throw  Aspect Ratio. Հիմնական 16։9, 4:3, 16:10 հնարավոր,  Full HD 1080p (1920×1080) հիմնական,  Մին. 4000 լյումեն,  Լամպի կյանքը՝ մին. 20000ժ  (Ստանդարտ), 30000h (Էկոնոմ),  HDMI մուտք,  USB 2.0,  Ներառված է հոսանքի լար,  հեռակառավարման վահանակ և  մարտկոցներ, ինտեգրված բարձրախոս,  HDMI 2.1 մալուխ 10 մ,  220V-240V/50-60Hz (սնուցման լարը  schuko վարդակից), Ներառյալ պրոյեկտորի պատին ամրացման հավաքածու  Երաշխիք` 3 տարի  Արտադրողից/Դիստրիբյուտորից  երաշխիքային նամակ (MAF-  DAF) - Պահանջվում է |  |  |
| 3 | **Պրոյեկտորի էկրան** | Էկրանի նվազագույնը 120" անկյունագիծ,  Չափերի հարաբերությունը 16:10  Տեսակը ` պատից ամրացվող  Manual Pull-Down (ձեռքով իջեցվող)  Երաշխիք` 1 տարի |  |  |

\_\_\_ (Մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)\_\_ \_\_\_ ստորագրությունը\_\_

Կ. Տ․