|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Քանակ*** | ***Գին*** | ***Գումար*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | ***42131120/1*** | ***Փական ջրատար***  ***խողովակաշարի համար*** | ***4հատ*** | ***1850*** | ***7400*** | ***Տրամագիծը Փ 40մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***2*** | ***42131120/2*** | ***Փական ջրատար***  ***խողովակաշարի համար*** | ***6հատ*** | ***3300*** | ***19800*** | ***Տրամագիծը Փ 50մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***3*** | ***42131120/3*** | ***Փական ջրատար***  ***խողովակաշարի համար*** | ***4հատ*** | ***3900*** | ***15600*** | ***Տրամագիծը Փ 63մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***4*** | ***42131120/4*** | ***Փական ջրատար***  ***խողովակաշարի համար*** | ***4հատ*** | ***10000*** | ***40000*** | ***Տրամագիծը Փ 90մմ, ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***5*** | ***44161130*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***1200մ*** | ***230*** | ***276000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***6*** | ***44161130*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***2250մ*** | ***350*** | ***787500*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, 2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***7*** | ***44161130/3*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***650մ*** | ***300*** | ***195000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, 2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***8*** | ***44161130/4*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***1000մ*** | ***1000*** | ***1000000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90մմ տրամագծով, 12,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***9*** | ***44161230*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար*** | ***7հատ*** | ***1000*** | ***7000*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***10*** | ***44161230*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար*** | ***12հատ*** | ***1550*** | ***18600*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***11*** | ***44161230*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար*** | ***5հատ*** | ***2100*** | ***10500*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը 8իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***12*** | ***44161230*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար*** | ***5հատ*** | ***4700*** | ***23500*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***Ընդամենը*** |  |  |  |  | ***2 400 900*** |  |

***Մատակարարման հասցե- ք.Ճամբարակ ,Գ.Նժդեհի 125***

***Մատակարարման ժամկետ-*** ***Ոչ շուտ քան կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Товар*** | | | | | | |
| ***Номер предусмотренного приглашением лота*** | ***Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)*** | ***Полное название*** | ***Количество*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Техническая характеристика*** |
| ***1*** | ***42131120/1*** | ***Клапан для водопровода*** | ***4 штук*** | ***1850*** | ***7400*** | ***Диаметр 40 мм, по стандарту. Товар должен быть новым,***  ***неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и обработка***  ***товара осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***2*** | ***42131120/2*** | ***Клапан для водопровода*** | ***6 штук*** | ***3300*** | ***19800*** | ***Диаметр 50 мм, по стандарту. Товар должен быть новым,***  ***неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и обработка***  ***товара осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***3*** | ***42131120/3*** | ***Клапан для водопровода*** | ***4 штук*** | ***3900*** | ***15600*** | ***Диаметр 63 мм, по стандарту. Товар должен быть новым,***  ***неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и обработка***  ***товара осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***4*** | ***42131120/4*** | ***Клапан для водопровода*** | ***4 штук*** | ***10000*** | ***40000*** | ***Диаметр 90 мм, по стандарту. Товар должен быть новым,***  ***неиспользованным и без повреждений. Транспортировка и обработка***  ***товара осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***5*** | ***44161130*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***1200метр*** | ***230*** | ***276000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 40 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***6*** | ***44161130*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***2250метр*** | ***350*** | ***787500*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 50 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.*** |
| ***7*** | ***44161130/3*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***650метр*** | ***300*** | ***195000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 63 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.*** |
| ***8*** | ***44161130/4*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***1000метр*** | ***1000*** | ***1000000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения диаметром Р 90 мм, толщиной стенки 12,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***9*** | ***44161230*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды*** | ***7 штук*** | ***1000*** | ***7000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 40 мм,***  ***напором 8мт, толщиной стенки 2 мм по ГОСТ 18599-2001. Изделие***  ***должно быть новым, не бывшим в употреблении и неповрежденным.***  ***Транспортировка и обработка товара осуществляется Продавцом за***  ***свой счет.*** |
| ***10*** | ***44161230*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды*** | ***12 штук*** | ***1550*** | ***18600*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 50 мм,***  ***давлением 8 мт, толщиной стенки 2 мм по ГОСТ 18599-2001.***  ***Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и***  ***неповрежденным. Транспортировка и обработка товара***  ***осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***11*** | ***44161230*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды*** | ***5 штук*** | ***2100*** | ***10500*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 63 мм,***  ***давлением 8 мт, толщиной стенки 2 мм по ГОСТ 18599-2001.***  ***Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и***  ***неповрежденным. Транспортировка и обработка товара***  ***осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***12*** | ***44161230*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды*** | ***5 штук*** | ***4700*** | ***23500*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 90 мм,***  ***давлением 8 мт, толщиной стенки 2 мм по ГОСТ 18599-2001.***  ***Изделие должно быть новым, не бывшим в употреблении и***  ***неповрежденным. Транспортировка и обработка товара***  ***осуществляется Продавцом за свой счет.*** |
| ***Всего*** |  |  |  |  | ***2 400 900*** |  |

***Адрес доставки - Чамбарак, Г.Нжде 125***

***Срок поставки - не ранее 20-го календарного дня с даты вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон.***