|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Ավազ | Բնական ավազ բոլոր տեսակների, լվացված, աղազրկված, մանրահատիկ | Песок природный всех видов, промытый, обессоленный, мелкозернистый | մ/խ | 70 | 15000 | 1050000 |
| **2** | Ցեմենտ | արտադրության, 500 մարկայի , 50 կգ-ոց պարկերով: | производство, 500  марка, в мешках по 50 кг. | կգ | 16752 | 65 | 1088880 |
| **3** | Էլեկտրոդ եռակցման համար | 3 մմ, տուփի քաշը 3,4 կգ GEKA | 3 мм, вес коробки 3,4 кг GEKA | կգ | 173 | 1800 | 311400 |
| **4** | Էլեկտրոդ եռակցման համար | 4 մմ, տուփի քաշը 5 կգ GEKA | 4 мм, вес коробки 5 кг GEKA | կգ | 100 | 1500 | 150000 |
| **5** | Էլ մալուխ պղնձե | Մալուխ կլոր 2x2.5 L | Круглый кабель 2x2,5 L | մ | 450 | 550 | 247500 |
| **6** | Էլ մալուխ պղնձե | Մալուխ կլոր 4x2.5 Լ | Кабель круглый 4x2,5 Д | մ | 320 | 1000 | 320000 |
| **7** | Էլ մալուխ ալյումինե | Մալուխ ՍԻՊ-4 2х16 RST | Кабель СИП-4 2х16 РСТ | մ | 1050 | 350 | 367500 |
| **8** | էլ ավտոմատ անջատիչ | Անջատիչ ավտոմատ միաֆազ 32A 1P Hyundai Mcb | Автоматический выключатель однофазный 32А 1P Hyundai Mcb | հատ | 20 | 2500 | 50000 |
| **9** | էլ ավտոմատ անջատիչ | Անջատիչ ավտոմատ միաֆազ 63A 1P Eaton HL-C63/1 | Автоматический выключатель однофазный 63А 1P Eaton HL-C63/1 | հատ | 10 | 6200 | 62000 |
| **10** | երկարացման լար 5 կետ 3 USB պորտով F02U 1,8 մ | Լարի երկարությունը՝ 1,8 մետր • հզորությունը՝ 2500W • հոսանքի ուժը՝ 10A • լարումը՝ 110-220V • քաշը՝ 438 գ • 5 կետ  • 3 USB պորտով F02U 1,8 մ | Длина шнура: 1,8 метра  • мощность: 2500 Вт  • сила тока: 10А  • Напряжение: 110-220 В  • вес: 438 г  • 5 баллов  • 3 порта USB F02U 1,8 м | հատ | 20 | 3500 | 70000 |
| **11** | Լամպ | Լյումինիսցենտային լամպ 55Վտ, Torch կամ համարժեք | Люминесцентная лампа 55 Вт, Torch или эквивалент | հատ | 85 | 1200 | 102000 |
| **12** | Լամպ | Շիկացման լամպ 100Վտ | Лампа накаливания 100Вт | հատ | 120 | 100 | 12000 |
| **13** | Լամպ | Շիկացման հայելային լամպ R50 E27 60Վտ, Favor կամ համարժեք | Лампа накаливания зеркальная R50 E27 60 Вт, Favor или эквивалент | հատ | 60 | 400 | 24000 |
| **14** | Մետաղական խողովակ | Մետաղի Տեսակ — СТ 1-3 ПС/СП Չափը — Ø 50 մմ Մետաղի Հաստությունը — 3 մմ Խողովակի Երկարությունը — 6 մ<<ROS METAL ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ>> | Тип металла — СТ 1-3 ПС/СП  Размер — Ø 50 мм.  Толщина металла — 3 мм  Длина трубы — 6 м<<РОС МЕТАЛ РУССИЯ>> | մետր | 60 | 2000 | 120000 |
| **15** | Կողպեք կախովի | 350 գր,7 սմ Կողպեք – չուգուն, Կանթ (дужка) – պողպատ,միջուկ – արույր (латунь), Ծածկույթ Պաշտպանիչ պոլիմերային հակակոռոզիոն, 5 բանալի | 350 гр, 7 см  Замок – чугун, Петля – сталь, Сердцевина – латунь, Защитное полимерное антикоррозийное покрытие, 5 ключей | հատ | 5 | 4500 | 22500 |
| **16** | Ձեռնոց շինարարական | Ռետինե ծածկույթով բանվորական ձեռնոց | Резиновая рабочая перчатка | զույգ | 240 | 120 | 28800 |
| **17** | Ծեփամածիկ կավճային | 25 կգ անոց պարկերով | В мешках по 25 кг | կգ | 427 | 180 | 76860 |
| **18** | Գիպսոնիտ | 30 կգ անոց պարկերով, ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ, ՇԵՆ կամ համրժեք | В мешках по 30 кг, МЕСТНЫЙ ПРОДУКТ, ШЕН или ХАМРЕДЖ | կգ | 1200 | 120 | 144000 |
| **19** | Ներկ Լատեքսային | լատեքսային ներկ, 10 կգ-անոց դույլերով, տեղական արտադրության, ՇԵՆ կամ համրժեք | Латексная краска, в ведрах по 10 кг, местного производства, SHEN или Hamrzhech | կգ | 200 | 800 | 160000 |
| **20** | Շինարարական ցանց | 15x15 սմ Ստյաժկի սետկա,06 մմ, բազալտե ցանց | Сетка Стяжки 15х15 см, 06 мм, базальтовая сетка | մ/ք | 100 | 1200 | 120000 |
| **21** | Լաք | փայտի համար նախատեսված | для дерева | կգ | 5 | 2300 | 11500 |
| **22** | Առաստաղի կախովի լույսեր | 60x60 սմ արտաքին տեղադրման համար | 60x60 см для наружной установки | հատ | 12 | 8000 | 96000 |
| **23** | Բահ | պոչը ներառյալ,Բահ թիաձև, փայտե պոչով ՍՏԱԼԼ | включая хвост, лопату, деревянный хвост STALL | հատ | 29 | 3500 | 101500 |
| **24** | Բահ | պոչը ներառյալ, փորելու համար, կարծր մետաղւց ՍՏԱԼԼ | включая хвостовик, для сверления, карбид STALL | հատ | 20 | 3800 | 76000 |
| **25** | Փոցխ | պոչը ներառյալ, ամուր մետաղից, ատամնեը կպոր 5 մմ հաստությամբ կատանկա | включая хвост, сделанный из прочного металла, зубы пронзят катану толщиной 5 мм | հատ | 11 | 4000 | 44000 |
| **26** | Քլունգ | պոչը ներառյալ 6 կգ | 6 кг включая хвост | հատ | 5 | 4500 | 22500 |
| **27** | Ներկի գլանակ 20 սմ | վալիկ, ակրիլային ներկի համար, որակյալ, չժանգոտող մետաղից, գլանակի մազիկները ոմուր | валик, для акриловой краски, высококачественный, нержавеющая сталь, щетина валика гладкая | հատ | 19 | 1200 | 22800 |
| **28** | Ներկի գլանակ 30 սմ | վալիկ, ակրիլային ներկի համար, որակյալ, չժանգոտող մետաղից, գլանակի մազիկները ոմուր | валик, для акриловой краски, высококачественный, нержавеющая сталь, щетина валика гладкая | հատ | 47 | 1500 | 70500 |
| **29** | Ներկի գլանակ 10 սմ | վալիկ, ակրիլային ներկի համար, որակյալ, չժանգոտող մետաղից, գլանակի մազիկները ոմուր | валик, для акриловой краски, высококачественный, нержавеющая сталь, щетина валика гладкая | հատ | 2 | 750 | 1500 |
| **30** | Շպատել | Շպատել /ծեփիչ 400 մմ TOTAL կամ համարժեք  բռնակի հատվածումպլաստմաս չխանգոտող ՆԵՐԺ | Мастерок/шпатель 400 мм ВСЕГО или эквивалент пластик в области ручки | հատ | 8 | 3300 | 26400 |
| **31** | Սայլակ շինարարական | Սայլակ շինարարական / այգու (անիվը անվախցով) սև.60 բարձր x88 խորություն սմ | Тележка строительная/садовая (колесо без каркаса) черная. 60 в высоту x 88 в глубину см | հատ | 8 | 22000 | 176000 |
| **32** | Բենզինային խոտհնձիչ | Խոտհնձիչ բենզինային, քաշը 8,5կգ,կտրող ծայրի լայնությունը 230մմ,կարողությունը 1200մլ,հզորությունը 1,25ԿՎ, պտտման հաճախականությունը 9000 պ/ր | Газонокосилка бензиновая, вес 8,5 кг, ширина режущей кромки 230 мм, емкость 1200 мл, мощность 1,25 кВт, частота вращения 9000 об/мин | հատ | 10 | 40000 | 400000 |
| **33** | Բենզինային խոտհնձիչի սկավառակ | Pro Խոտհնձիչի սկավառակ 230մմ/40ատամ | Диск для газонокосилки Pro 230 мм/40 зубьев | հատ | 22 | 2500 | 55000 |
| **34** | Բենզինային խոտհնձիչի թել | Խոտհնձիչի գլխիկ թելով 2,5մմ\*4մ | Газонокосилка с леской 2,5мм\*4м | հատ | 37 | 1000 | 37000 |
| **35** | Բենզինային խոտհնձիչի յուղ | 2TV0BON/նախատեսված հնձիչի համար/ | 2TV0BON/предназначен для газонокосилки/ | լ | 21 | 2000 | 42000 |
| **36** | Բենզինային խոտհնձիչի բենզին | Օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, Կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ 21 %, օլեֆիններ -21%, բենզոլի ծավալային մասը 1%-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, էթանոլ -5%, իզոպրոպիլ սպիրտ -10%, իզոբուտիլ սպիրտ -10%, եռաբութիլ սպիրտ 7%, եթերներ (C 5 և ավելի) -15%, այլ օքսիդիչներ -10%, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: Վառելիքի լիցքավորման կայանի հեռավորությունը Ալավերդի քաղաքից՝ առավելագույնը 2 կմ: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվելու է ցպահանջ պահանջագրի հիման վրա. | Октановое число, определенное исследовательским методом: не менее 91, моторным методом: не менее 81, Содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 150 С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля ароматических углеводородов: не более 21%, олефинов -21%, объемная доля бензола: не более 1%. Массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителя: не более 3% метанола, 5% этанола, 10% изопропилового спирта, 10% изобутилового спирта, 7% трет-бутилового спирта, эфиров (С5 и более) -15%, других окислителей -10%, безопасность, маркировка и упаковка согласно «Техническому регламенту на топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденному постановлением Правительства Республики Армения от 2004 года N 1592-Н от 11 ноября 2018 года. Поставка: по талонам. Удаленность АЗС от города Алаверди составляет максимум 2 км. Поставка товара будет осуществляться на основании товарной накладной. | լ | 200 | 550 | 110000 |
| **37** | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 0,3 մմ պատի հաստություն ,50x50 մմ | Труба профильная квадратная, толщина стенки 0,3 мм, 50х50 мм | մ | 20 | 1700 | 34000 |
| **38** | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 0,3 մմ պատի հաստություն ,20x20մմ | Труба профильная квадратная, толщина стенки 0,3 мм, 20х20 мм | մ | 50 | 550 | 27500 |
| **39** | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 0,3 մմ պատի հաստություն, 40x40մմ | Труба профильная квадратная, толщина стенки 0,3 мм, 40х40 мм | մ | 70 | 1200 | 84000 |
| **40** | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 0,3 մմ պատի հաստություն, 60x60մմ | Труба профильная квадратная, толщина стенки 0,3 мм, 60х60 мм | մ | 190 | 1800 | 342000 |
| **41** | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ | Պրոֆ խողովակ,կվադրատ 0,2 մմ պատի հաստություն, 50x40մմ | Труба профильная квадратная, толщина стенки 0,2 мм, 50х40 мм | մ | 70 | 1200 | 84000 |
| **42** | Պլաստմասե խողովակ | Խողովակ կոյուղու F160-3մմ | Труба канализационная Ф160-3мм | մ | 40 | 1750 | 70000 |
| **43** | Պլաստմասե խողովակ | Կոյուղու անցկացման համար:  հումք՝ պլաստմաս, 3 մմ պատի հաստություն, 4 մետրանոց կտորներ: Իրար մեջ տեղադրվելու եզրերով, սպիտակ գույն: 100 մմ տրամագիծ | Для канализации.  Материал: пластик, толщина стенки 3 мм, отрезки по 4 метра. С замковыми краями, белого цвета. диаметр 100 мм | մ | 260 | 1100 | 286000 |
| **44** | Պլաստմասե խողովակի դետալ | 100 մմ, 90 աստիճան անկյունակ, պլաստմասե, կոյուղու համար 3 մմ պատ | 100 мм, колено 90 градусов, пластик, стенка 3 мм для канализации | հատ | 3 | 800 | 2400 |
| **45** | Պլաստմասե խողովակi դետալ | 100 մմ, 45 աստիճան անկյունակ, պլաստմասե, կոյուղու համար 3 մմ պատ | 100 мм, угол 45 градусов, пластик, стенка 3 мм для канализации | հատ | 8 | 250 | 2000 |
| **46** | Պլաստմասե խողովակ | 50 մմ տրամագծ, կոյուղու ,3 մմ պատ | Диаметр 50 мм, канализация, стенка 3 мм | մ | 3 | 450 | 1350 |
| **47** | Պլաստմասե խողովակի դետալ | 50 մմ տրամագծ, կոյուղու ,3 մմ պատ, 90 աստիճան անկյունակ | Диаметр 50 мм, канализация, стенка 3 мм, колено 90 градусов | հատ | 5 | 150 | 750 |
| **48** | Պլաստմասե խողովակ | 10 մթն, ճնշում: 3/4 չափի, սպիտակ,200 մ երկ: փաթեթ | 10 мм, давление: размер 3/4, белый, длина 200 м: упаковка | մ | 400 | 350 | 140000 |
| **49** | Գործված ցանցեր | Մետաղակն ցանղ,ցանկապատի համար, ցինկապատ,չժանգոտող,1,5\*10 մ չափ/փաթեթ  ՄԵՏԱՂԻ// Լարի ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 մմ  վանդակների անցքի չափ 7\*7 սմ | Сетка металлическая, для забора, оцинкованная, нержавеющая, 1,5\*10 м размер/упаковка  МЕТАЛЛ// ТОЛЩИНА ПРОВОЛОКИ: 3 мм  Размер отверстия в клетке 7\*7 см | հատ | 85 | 17000 | 1445000 |
| **50** | Ռետինե խողովակ | 0,5 դյույմ, Խողովակ/շլանգ/սիլիկոնե,1/2 մանրաթելով | 0,5 дюйма, труба/шланг/силикон, 1/2 волокна | մետր | 200 | 350 | 70000 |
| **51** | Սրսկիչ | Բաքի տարողությունը: 20 լ Խողովակի երկարությունը: 1.3 մ Քաշը: 3.1 կգ Սրսկման հեռավորությունը: 3 - 4 մ | Емкость бака: 20 л | հատ | 2 | 2500 | 5000 |
| **52** | Ներկ | Ներկ սպիտակ ակրիլային | Белая акриловая краска | կգ | 56 | 2300 | 128800 |
| **53** | Ներկ | Ներկ կանաչ ակրիլային | Зеленая акриловая краска | կգ | 20 | 2300 | 46000 |
| **54** | Ներկ | Ներկ կարմիր ակրիլային | Красная акриловая краска | կգ | 34 | 2300 | 78200 |
| **55** | Ներկ | Ներկ դեղին ակրիլային | Желтая акриловая краска | կգ | 28 | 2300 | 64400 |
| **56** | Ներկ | Ներկ մոխրագույն ակրիլային | Серая акриловая краска | կգ | 323 | 2300 | 742900 |
| **57** | Ներկ | Ներկ սեև ակրիլային | Черная акриловая краска | կգ | 47 | 2300 | 108100 |
| **58** | Ներկ | Ներկ բրոնզ ակրիլային | Бронзовая акриловая краска | կգ | 3 | 2300 | 6900 |
| **59** | Ներկ | Ներկ շագանակագույն ակրիլային | Коричневая акриловая краска | կգ | 109 | 2300 | 250700 |
| **60** | Ներկի լուծիչ | 1 կգ/լ/ տարաներով, | В 1 кг/л/ емкостях, | կգ | 85 | 1200 | 102000 |
| **61** | Ներկի վրձին | Շինարարական -Ներկարարական վրձին 10 սմ լայն, պոչը փայտ, մազիկները ամրեցնող հատվածում չժանգոտող մետաղ | Строительство - Кисть для покраски  Ширина 10 см, деревянный хвост, нержавеющая сталь в месте крепления щетины | հատ | 64 | 750 | 48000 |
| **62** | Խողովակ մետաղապլաստե | 32 մմ, 12 մթն ճնշում, սպիտակ | 32 мм, давление 12 мм, белый | մ | 230 | 250 | 57500 |
| **63** | Խողովակ մետաղապլաստե | 40 մմ դյույմ, 2 մթն ճնշում, սև. Ջրահեռացման համար | 40 мм дюйм, давление 2 мм, черный. Для дренажа | մ | 40 | 200 | 8000 |
| **64** | Քար բալգարկի մեծ | մետաղ կտրելու համար Կտրող քար 230x1,6 RODEX կամ համարժեք | для резки металла  Резка камня 230x1.6  RODEX или эквивалент | հատ | 44 | 1200 | 52800 |
| **65** | Քար բալգարկի փոքր | մետաղ կտրելու համար Կտրող քար 125x1,.  RODEX կամ համարժեք | для резки металла  Режущий камень 125x1,.  RODEX или эквивалент | հատ | 48 | 300 | 14400 |
| **66** | Քար բալգարկի մեծ | քար կտրելու համար Կտրող քար 230x3 RODEX կամ համարժեք Ալմաստե սկավառակ | для резки камня  Резка камня 230x3  RODEX или эквивалент  Алмазный диск | հատ | 4 | 4600 | 18400 |
| **67** | Քար բալգարկի փոքր | քար կտրելու համար Կտրող քար 125x2 RODEX կամ համարժեք Ալմաստե սկավառակ | для резки камня  Резка камня 125x2  RODEX или эквивалент  Алмазный диск | հատ | 5 | 1700 | 8500 |
| **68** | Էտի մկրատ | Մկրատ էտի երկար 760մմ (40մմ) | Секатор длиной 760 мм (40 мм) | հատ | 3 | 12000 | 36000 |
| **69** | Սալիկիի սոսինձ | Արտաքին աշխատանքների համար// մինչև -20//,K5,ՊԱՐԿԸ 25 ԿԳ | Для наружных работ// до -20//,К5, УПАКОВКА 25 КГ | կգ | 610 | 200 | 122000 |
| **70** | Ցանկապատման մետաղալարեր | կատանկա, հաստ՝ 6 մմ հաստ | Катанка, толщина: 6 мм | կգ | 420 | 500 | 210000 |
| **71** | Մեխ Շինարարական | 100 մմ | 100 мм | կգ | 10 | 1000 | 10000 |
| **72** | Մեխ Շինարարական | 80 մմ | 80 мм | կգ | 10 | 1000 | 10000 |
| **73** | Ապակե բամբակ/Ստեկլովատ | Ապակե մանրաթել ֆոլգայապատ Ստեկլովատ, 12 մ/ք ծածկող: մինիմում 7 սմ հաստություն | Стекловат Стекловат,  Покрытие 12 м2: минимальная толщина 7 см | կգ | 100 | 1400 | 140000 |
| **74** | Պրոֆնաստիլ | մետաղյա թիթեղից պրոֆնաստիլ, ակոսներով 2 մետրանոց կտորներ, 10 հատ:  ընդհանուր 20 մ/ք ծածկելու համար հաստությունը 0,5 մմ, գերծարանային ՆԵՐԿՎԱԾ | Профиль листовой металлический, с пазами  Отрезки по 2 метра, 10 шт.  для покрытия в общей сложности 20 м2  толщина 0,5 мм, сверхтонкая ОКРАШЕННАЯ | մ/ք | 80 | 3800 | 304000 |
| **75** | Խողովակ | Մետաղյա , 120 մմ : 3,5 մմ պատի հաստություն, 4 մետր երկարությամբ - մեկ կտորից | Металл, 120 мм: толщина стенки 3,5 мм, длина 4 метра - цельный | մ | 4 | 15000 | 60000 |
| **76** | Էլ անջատիչ | մեկտեղանի, պլաստմասե հումքից, սպիտակ MAKEL կամ համարժեք | из пластика, белый  MAKEL или эквивалент | հատ | 15 | 1200 | 18000 |
| **77** | Շինարարական կիր | Ծառերի սպիտակեցման համար | Для отбеливания деревьев | կգ | 200 | 120 | 24000 |
| **78** | Ծորակ | Տաք և սառը ջրի, մետաղական, կառավարվող, ծորակի առջևի հատվածը 15 սմ, ընդանուր բարձրություն 30 սմ, ճկուն խողովակները ներառյալ | Горячая и холодная вода, металл, регулируемый, передняя часть смесителя 15 см, общая высота 30 см, гибкие шланги в комплекте | հատ | 10 | 6000 | 60000 |
| **79** | Վարդակ | Makel մեկտեղանի, սպիտակ,որակյալ | Makel одинарный, белый, высокого качества | հատ | 60 | 850 | 51000 |
| **80** | Մոլախոտի թունաքիմիկատ | Ամոնիում 4 հիդրոքսի մեթիլ ֆոսֆինոիլի DL-հոմոալանինտանտ Կապույտից կանաչ հեղուկ 5լ- ոց թմբուկներով | Аммоний 4-гидроксиметилфосфиноил DL-гомоаланин  Жидкость от синего до зеленого цвета  5л бочки | լիտր | 60 | 3500 | 210000 |
| **81** | Ասբոշիֆեռ | Ասբոշիֆեռ 117\*170սմ չափսերի |  | հատ | 80 | 4000 | 320000 |
| **82** | Տախտակ | հաստ՝4 սմ երկ՝ 600 սմ լայն՝ 10 սմ ռուսական արտադրության Շինարարական |  | խմ | 6 | 160000 | 960000 |
| **83** | Գայլիկոն /սվեռլո/ | 3,5 մմ, Լամինատի հետ աշխատելու համար |  | հատ | 7 | 650 | 4550 |
| **84** | Բազալտե սալիկ | 40 մմ հաստ, արտաքին տարածքների սալիկապատման, |  | խմ | 1 | 50000 | 50000 |
| **85** | Հատակի սալիկ | Զուգարանների սալիկապատման համար նախատեսվախ 30\*30 սմ , ջրակայուն, բաց մոխրագույն, |  | մ/ք | 10 | 4500 | 45000 |
| **86** | Պատի սալիկ | Զուգարանների սալիկապատման համար նախատեսված 30\*60 սմ , ջրակայուն, բաց մոխրագույն, |  | մ/ք | 10 | 4500 | 45000 |
| **87** | Էմուլսիա | սոսինձ , շինարարական, փայտի դետալների համար |  | կգ | 1 | 3000 | 3000 |
| **88** | Պտուտակ | լամինատի, 6 սմ, փայլուն |  | հատ | 300 | 15 | 4500 |
| **89** | Ջրի փական | 100 մմ, բոլտերը ներառյալ, մետաղական |  | հատ | 10 | 12000 | 120000 |
| **90** | Շինարարական քարեր | Պեմզաբլոկ, բլոկ, 20\*20\*40 սմ չափի, ցեմենտ, ավազ խարնորդից պատրաստված շինարարական նյութ, պատերի և այլ կառույցներ արագ կառուցելու համար: Ուղղահայաց մեջտեղում առկա է երկու գլանաձև անցքեր 15սմ տրամաչափով Պեմզաբլոկ, բլոկ, 20\*20\*40 սմ չափի, ցեմենտ, ավազ խարնորդից պատրաստված շինարարական նյութ, պատերի և այլ կառույցներ արագ կառուցելու համար: Ուղղահայաց մեջտեղում առկա է երկու գլանաձև անցքեր 15սմ տրամաչափով |  | խմ | 3 | 21000 | 63000 |
| **91** | Դուռ | 70\*200 սմ, Չինական արտադրության, առանց ապակե դեկորների, հումքը ԴՎՊ: Բռնակները և փականը ներառյալ Մուգ դարչնագույն |  | քմ | 1,5 | 47000 | 70500 |
| **92** | Լվացարան | Չափ՝ 650x510x850 մմ  սպիտակ բարձրորակ կերամիկա  Լվացարան ոտքով |  | հատ | 4 | 35000 | 140000 |
| **93** | Զուգարանակոնք | Չափ՝ 650x370x795 մմ, սպիտակ բարձրորակ կերամիկա, կափարիչով, ջրի բաչոկի ծավալը մին: 12 լիտր, բաչոկի ներսի մեխանիզմը ներառյալ մեծահակների համար նախատեսված Հատակից ամրեցվող |  | հատ | 7 | 30000 | 210000 |
| **94** | Դույլ շինարարական | մետաղ: 10 լիտր, ցինկապատ, չժանգոտող, բռնակով |  | հատ | 20 | 2500 | 50000 |
| **95** | Մետաղական խողովակ | 150 մմ տրամագիծ: 3 մմ պատ |  | մ | 10 | 6000 | 60000 |
| **96** | Պետլի/ծղնի | 10 սմ: մետաղական , չժանգոտող, ունիվերսալ |  | հատ | 8 | 1500 | 12000 |
| **97** | Պողպատյա լիստ 5 մմ հաստ | 5 մմ հաստ |  | մ/ք | 13 | 20000 | 260000 |
| **98** | Դռան փական | կոմպլեկտում ՝ բռնակներ Փական միջսենյակային դռան Nora-m 2070-70мм  Միջառանցքային հեռավորություն (межосевое расстояние) 70 մմ Бексет (Բանալու կամ ֆիքսատորի անցքի հեռավորությունը առջևի շերտաձողից (планка) 50 մմ Բռնակի քառակուսու հատման չափս 8\*8 մմ Ֆիքսատորի քառակուսու հատման չափս 6\*6 մմ |  | հատ | 25 | 5500 | 137500 |
| **99** | Շինարարական քարեր | Տուֆ քար Արթիկի վարդագույն,  Չափսեր՝ 20\*30\*40 |  | խմ | 7,2 | 22900 | 164880 |
| **100** | Աղբի դույլ | հումքը ցինկ, մետաղական բռնակով, 120 լ |  | հատ | 4 | 5000 | 20000 |
| **101** | Գիպսակարտոն պատի համար | 12,5 մմ, 2,88-3 մ/ք չափի |  | հատ | 10 | 4000 | 40000 |
| **102** | Մանրահատակի սոսինձ | փայտեվպարկետի սոսինձ |  | կգ | 15 | 2500 | 37500 |
| **103** | Մետաղական խողովակ | 100 մմ տրամագիծ: 0,5 մմ պատ, ջրհորդանի ջրահեռացման համար |  | մ | 20 | 1700 | 34000 |
| **104** | պտուտակ | մետաղի համար 3,5 սմ |  | հատ | 600 | 16 | 9600 |
| **105** | թիթեղ ցինկապատ | 0,5 մմ, 200\*100 սմ կտորով |  | կգ | 312 | 900 | 280800 |
| **106** | Պտուտակահան | մարտկոցով, էլէկտրական, 2 մարտկոցով,,Մարտկոցի լարումը (Վ):12, Մարտկոցի հզորությունը(ՄԱժ): 1.5 Պտույտները (պ/ր):0-400/0-1500, |  | հատ | 1 | 42000 | 42000 |
| **107** | Հատակի լամինատ, ներառյալ ներքին սպունգե շերտ | հաստ 12 մմ, չափսեր՝ 120x20x12, ջրակայուն, գույ նը ՝ կաղնի Սանտա-Ֆե մոխրագույն |  | մ/ ք | 57 | 8000 | 456000 |