**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին**

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2025 թվականի մայիսի 27-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25

«Զարիշատ (Արամ) Մարտինի Մկրտչյանի անվան Արմավիրի ԲԿ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար օդորակիչների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1 թերի տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն 1-ին չափաբաժնով գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը պետք է լիներ «Հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 9000 BTU: Ջեռուցման հզորություն (ՎՏ) 780, սառեցման հզորություն (ՎՏ) 840, շեղումը մինչև 20%, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +430C/-70C, Էներգախնայողության դաս՝ A, գույնը սպիտակ, խողովակ (տեղադրման դեպքում) 3մ անվճար, ռեժիմներ՝ հովացում և ջեռուցում, գազի տեսակը R410A կամ 32, օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը մինչև 30մք, սնուցման աղբյուր 220-240Վ/50-60ՀՑ, վոլտաժը 220V: Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի գրավոր և/կամ բանավոր պահանջի: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:»

կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 թերի տեխնիկական բնութագիր առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն 2-րդ չափաբաժնով գնման ենթակա ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը պետք է լիներ «Հզորություն (BTU)՝ ոչ պակաս 12000 BTU: Ջեռուցման հզորություն (ՎՏ) 1086, սառեցման հզորություն (ՎՏ) 1138, շեղումը մինչև 20%, թևիկների կառավարումը՝ առկա է, աշխատանքային ջերմաստիճան՝ +430C/-70C, էներգախնայողության դաս՝ A, գույնը սպիտակ, խողովակ (տեղադրման դեպքում) 3մ անվճար, ռեժիմները՝ հովացում և ջեռուցում, գազի տեսակը R410A կամ 32, օդորակիչի տեսակը սպլիտ համակարգ, աշխատանքային մակերսը մինչև 40մք, սնուցման աղբյուր 220-240Վ/50-60ՀՑ, վոլտաժը 220V: Ապրանքը պետք է լինի, չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով: Ապրանքի տեղափոխությունը, բեռաթափումը, տեղադրումը՝ մատակարարի միջոցներով: Երաշխիք ոչ պակաս քան 12 ամիս։ Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի գրավոր և/կամ բանավոր պահանջի: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն:»

կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի հոդված 29-ի 4-րդ մաս փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Արմինե Նավասարդյանին:

Հեռախոս՝ 093-33-10-30։

Էլեկոտրանային փոստ՝ armavir0220@bk.ru։

ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-62/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով