|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չափաբաժնի համարը | Միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգման | Գնման առարկայի անվանումը | Գնման առարկայի ապրանքային նշանը/ֆիրմային անվանումը և մոդելը | **Համարժեք ապրանքի** ապրանքային նշանը/ ֆիրմային անվանումը և մոդելը | Չափման միավորը | Միավորի գինը ՀՀ դրամով | 2025թ. Գնման պլանով նախատեսված ընդհանուր քանակը | Ընդամենը գումարը ՀՀ դրամով |
| 1 | 31151120/3 | Անխափան սնուցման աղբյուր | Riello; MST 160 | Jovyatlas; Jovystar Pro 160  Schneider; Galaxy VM 160  Eaton; Make 160  Vertiv; Liebert Make 160 | հատ | 20000000 | 1 | 20000000 |

Գնման առարկայի Տեխնիկական բնութագրերը

Անխափան էլեկտրասնուցման աղբյուր, առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով,  նոմինալ ելքային հզորությունը՝ ոչ պակաս 160կՎԱ, ելքային նոմինալ հզորությունը՝ ոչ պակաս 160 կՎԱ: Պետք է համալրված լինի մարտկոցային մոդուլով, ունենա ՛՛Զրո՛՛ ազդեցություն արտաքին սնուցող ցանցի վրա: Պետք է ունենա դիզել-գեներատորից աշխատելու հնարավորություն: Պետք է ապահովի տվյալների արտահանումը առնվազն XLS և PDF ֆորմատներով: Պետք է ունենա  IP20 պաշտպանվածություն: Մուտքային և ելքային լարումները եռաֆազ: Ելքային հաճախականությունը՝ – 50Hz - 60Hz ընտրովի: Մարտկոցների տեսակը՝ փակ, չսպասարկվող, կապարաթթվային (AGM կամ GEL տեսակի):

Սարքի տեղադրումը, թողարկումը, Պատվիրատուի տեխնիկական մասնագետին հանձնումը պետք է իրականացվի արտադրողի կողմից արտոնագրված մասնեգետի միջոցով մատակարարի կողմից։

Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման առարկայի անվանումը | Ապրանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին` ընդ որում |
| 1 | 31151120/3 | Անխափան սնուցման աղբյուր | **Ընդունել ի գիտություն, որ ֆինանսական միջոցները նախատեսված են, հատկացվելու են սահմանված կարգով ապրանքը ընդունելու օրվան հաջորդող 90 օրվա ընթացքում և վճարումն իրականացվելու է 5 աշխատանքային օրում:** |

Технические характеристики предмета закупки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер лота | CPV код | Название предмета закупки | Товарный знак/фирменный знак и модель предмета закупки | Товарный знак/фирменный знак и модель **Эквивалентных товаров** | Единица измерения | Цена единицы в драмах РА | Количество по плану 2025г. | Итого |
| 1 | 31151120/3 | Истичник беспреребойного питания | Riello; MST 160 | Jovyatlas; Jovystar Pro 160  Schneider; Galaxy VM 160  Eaton; Make 160  Vertiv; Liebert Make 160 | штука | 20000000 | 1 | 20000000 |

Источник бесперебойного питания, онлайн-типа, двойного преобразования, номинальная выходная мощность не менее 160 кВА. Должен быть оснащен аккумуляторным модулем, иметь «Нулевое» влияние на внешнюю сеть электроснабжения. Должен иметь возможность работы от дизель-генератора. Должен обеспечивать экспорт данных в форматах по крайней мере XLS и PDF. Должен иметь степень защиты IP20. Входное и выходное напряжения трехфазные. Выходная частота - 50 Гц - 60 Гц выбираемый. Тип аккумулятора: закрытый, необслуживаемый, свинцово-кислотный (типа AGM или GEL).

Монтаж, наладка, передача устройства техническому специалисту Заказчика должны осуществляться поставщиком через специалиста, имеющего лицензию производителя.

Должна предоставляться гарантия не менее 1-го года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лота | CPV код | Название предмета закупки | Выплата за товара планируется осуществить в 2025 году, при этом |
| 1 | 31151120/3 | Истичник беспреребойного питания | **Иметь в виду, что денежные средства предусмотрены, будут предоставляться в установленном порядке в течение 90 дней с даты приема товара и оплата будет произведена в течение 5 рабочих дней.** |