**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
| (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ժամկետը  Сроки |
|  | 44322530 | **Կցորդիչ մալուխային**  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ). Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա. Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Երկկոմպոնենտային, Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային). Երկարությունը – 370±2 մմ:  Տրամագիծը – 76±2 մմ։  Тип муфты -соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ). Материал изоляции: Пластмасса. Технология монтажа : Заливная. Двухкомпонентный. Комплектация с блоком соединителей КСМ. Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан). Длина – 370±2 мм. Диаметр – 76 ±2 мм. | Հատ  Шт | 5 | 107000 | 535000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ**  **Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»** | **Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում**  **В течение 30 дней с момента заключения договора** |
|  | 44322530 | **Կցորդիչ մալուխային**  Муфта кабельная | Կցորդիչի տեսակը՝ - միացնող (մալուխային կցորդիչ լցնովի) 3m շարքի, Աշխատանքային լարումը, մինչև 0.6-1(կՎ) .Մեկուսիչի նյութը՝ պլաստմասա.Տեղադրման տեխնոլոգիա՝ լցովի. Կոմպլեկտավորում KSM բլոկով. Երկկոմպոնենտ պոլիմերային կոմպաունդի հետ միասին (պոլիուրեթանային)  Երկարությունը 319±2 մմ: Տրամագիծը 63±2մմ։  Тип муфты.соединительная кабельная муфта заливная серии 3M. Рабочее напряжение, до 0.6-1(кВ). Материал изоляции : Пластмасса. Технология монтажа:  Заливная Комплектация с блоком соединителей КСМ.Вместе с двухкомпонентным полимерным компаундом (полиуретан) Длина 319±2 мм. Диаметр 63±2 мм. | Հատ  Шт | 5 | 50400 | 252000 |
|  | 31341200 | **Օպտիկական կցորդիչ անցումային**  Муфта оптическая проходная | Կատարման տիպը՝ հորիզոնական; Կորպուսը՝ պոլիկարբոնատ; Կողպման ամրակները՝ 2 զույգ;  Հերմետիկ պահոց (прокладка); Մալուխի մաքս տրամագիծը, մմ    4х3; 2х16; Մալուխների մուտքերի քանակը 4 - 6;  Սպլայս կրիչ ոչ քիչ 4 հատ; Սպլայս կրիչի մոդելը  016; 024;  Մասսան ոչ շատ 3,0կգ; Ամրացման համար պարտադիր աքսեսուարների կոմպլեկտացիան՝ ԿԴԶՍ (КДЗС), հերմետիկ ժապավեն, Նեյլոնային ամրակներ, հղկող կտոր; Մոդելը  GJS-A; Երկարությունը մմ   ոչ քիչ 365 մինչև 405  Լայնությունը, մմ   ոչ քիչ 180 մինչև 220;  Հաստությունը , մմ   ոչ քիչ 90 մինչև 130;  Типа исполнения - горизонтальная;  Корпус из поликарбоната;  Запорные вставки не менее 2 пары; Герметизирующая прокладка;  Макс. диаметр кабеля, мм    4х3; 2х16;  Кол-во вводов кабеля   4- 6 ;  Cплайс - кассета не менее 4 шт.;  Модель сплайс-кассеты    016; 024;  Масса не более, кг    3,0; Комплект обязательных аксессуаров и принадлежностей для крепления: КДЗС, герметизирующая лента, нейлоновые стяжки, абразивная ткань;  Модель    GJS-A Размер длины мм    от 365 до 405  Размер ширины, мм  от 180 до 220  Размер высоты, мм   от 90 до 130 | հատ | 10 | 19500 | 195000 |

**Ծանոթություն.**

1.Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, չափաբաժինը պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում:

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր:

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբյեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները:

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան, հեռ. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется.

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.

6.Исполнитель обязан соблюдать все требования внутриобектного и пропускного режима, действующие на ААЭС.

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9-00 до 15-30 часов.

8.Менеджер по контракту А.Мелконян, Тел. 010-28-00-35, e-mail: [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)