***ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ -******ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)***  ***Промежуточный код,*** *(cpv)* | ***Անվանումը***  *Наименование* | ***Տեխնիկական բնութագիր***  *Техническая характеристика* | ***Չափման միավորը***  *Единица измерения* | ***Ենթակա քանակը***  *Подлежащее количество* | ***Գնման գինը***  ***(ՀՀ դրամ)***  *Цена*  *закупки*  *(Драм РА)* | ***Մատակարարման*** *- Поставкаи \** | |
| ***Հասցեն***  *Адрес* | ***Ժամկետը***  *Срок* |
| 1 | *31711100* | ***Սարք կանչի***  *Вызывное устройство* | *Սնուցման լարումը 50Վ, 50Հց, ձայնի մակարդակը (уровень громкости) 75դԲ, աշխատունակ է օդի (-40˚С +45˚С) ջերմաստիճանային միջակայքում, պաշտպանվածությունը IP65-ից ոչ ցածր, նախատեսված բաց տարածքում աշխատանքի համար:*  *Напряжение питания 50В 50Гц, уровень громкости 75Дб, работоспособен при температуре окружающей среды*  *(-40˚С +45˚С), степень защиты не ниже IP65, предназначенный для работы на открытом пространстве.* | *Հատ*  *Штук* | *33* | ***3387450*** | ***Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ***  *Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»* | ***Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացուցային օրվա ընթացքում***  *В течение 240 календарных дней с даты заключения договора* |

***Լրացուցիչ պայմաններ՝***

***Ապրանքը պետք է լինի նոր, պետք է ունենա անձնագիր` երաշխիքային պարտավորությունների վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:***

***Дополнительные условия!***

***Товар должен быть новым, иметь паспорт с отметкой о гарантийных обязательствах, инструкцию по эксплуатации, упаковка должна обеспечивать механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык.***

***Անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝***

1. ***Մանսակիցը իր կողմից առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագրի հետ միաժանանակ պետք է ներկայացնի առաջարկվող ապրանքի ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:***
2. ***Վաճառողին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր,***
3. ***Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր,***
4. ***Վաճառողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները,***
5. ***Վաճառողը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնել մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30:***

***Необходимая информация!***

***1. Участник вместе с технической характеристикой предлагаемого им товара должен представить информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе.***

***2. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней,***

***3. Допустимый срок нарушения - 10 календарных дней,***

***4. Продавец обязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующего на ААЭС,***

***5. Продавец должен уведомить менеджеру по контракту не менее чем за один рабочий день до доставки товара, доставка может быть осуществлена ​​в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30.***

***Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:***

*Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.*

***Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Գեղամ Բալումյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և*** [*gegham.balumyan@anpp.am*](mailto:gegham.balumyan@anpp.am) ***էլեկտրոնային փոստի հասցեով:***

*В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Гегам Балумян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты:* [*gegham.balumyan@anpp.am*](mailto:gegham.balumyan@anpp.am)***.***