|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | CPV | Ապրանքի  անվանումը | չափման միավոր | տեխնիկական  բնութագիրը | միավորի գինը/ՀՀ դրամ/ |  | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ/ | մատակարարման հասցեն | ժամկետը |
| 1 | 34921440 | Աղբաման | հատ | Աղբամանը պետք է լինի փոշեներկված։ Աղբամանի մետաղական կարկասի չափսեր՝ 700\*430\*430մմ, 10\*30\*2, 20\*30\*2 մմ մետաղական խողովակից։ Դույլի չափսեր ՝ 350\*350\*500մմ, մետաղաղական թիթեղից հաստությունը ոչ պակաս 2 մմ,դույլի հատակին պետք է լինեն թվով 5 հատ 8մմ-ոց տրամագծով անցքեր։ Աղբամանը լինի նոր չօգտագործված։ Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի միջոցների հաշվին, պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով: Պետք է պատրաստված լինի պատվիրատուի կողմից ստորև ներկայացված լուսանկարին համաձայն: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 1095 օր՝ հաշված Պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: | 25 000 | 100 | 2 500 000 | Ք.Հրազդան Սահմանադրության 1 | **Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 30 օրացույցային օրվա ընթացքում::** |

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

