**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1**

**Տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի**

**ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ**

**Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրման սարքեր 1\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գնման առարկայի անվանումը** | **Քանակը** | **հատ** |
| 1 | Պոմպ | հատ | 1 |
| 2 | Շարժիչ / Էներգիայի ծախսը 7.5-8 կվտ/ | հատ | 1 |
| 3 | էլ. շրջանց 300 բար | հատ | 1 |
| 4 | Չափիչ պոմպ /դոզավորում/ | հատ | 1 |
| 5 | Ատրճանակ ՍՎ | հատ | 2 |
| 6 | Բարձր ճնշման փական | հատ | 1 |
| 7 | Ցածր ճնշման փական | հատ | 1 |
| 8 | Ատրճանակի ձմեռայինի պահեստամաս /ձմեռային ռեժիմ/ | հատ | 8 |
| 9 | Ձող 90սմ | հատ | 1 |
| 10 | Ձող փրփուրի | հատ | 1 |
| 11 | Ասեղ /կոդ 25065 / | հատ | 1 |
| 12 | Ասեղ փրփուրի 1,35 | հատ | 1 |
| 13 | Անցում 1/4-1/4 | հատ | 1 |
| 14 | Անցում 1/4-1/4 ՍՎ | հատ | 1 |
| 15 | Անցում 1/4-3/8 | հատ | 1 |
| 16 | Անցում 3/8-3/8 | հատ | 2 |
| 17 | Անցում 3/8-3/8 ՍՎ | հատ | 1 |
| 18 | Անցում 3/8-1/2 | հատ | 2 |
| 19 | Բարձիկ | հատ | 4 |
| 20 | Եռաբաշխիկ անցում | հատ | 1 |
| 21 | Ռետինե խողովակ ջրի 8-2 | մետր | 41 |
| 22 | Պարույր մեծ | մետր | 48 |
| 23 | Պաշտպան մեծ | հատ | 2 |
| 24 | Հավկ պահեստամաս | հատ | 7 |
| 25 | Գլխիկ 8-22 | հատ | 2 |
| 26 | Գլխիկ 8-1/4 | հատ | 2 |
| 27 | Գլխիկ 8-3/8 | հատ | 4 |
| 28 | Շրջանակ 8-2 | հատ | 8 |
| 29 | Գլուխ 1000 | հատ | 8 |
| 30 | Ռետինե խողովակ ցածր ճնշման 3/4 | մետր | 3 |
| 31 | Մետաղական կարկաս | հատ | 1 |
| 32 | Ատրճանակի հենակ | հատ | 2 |
| 33 | Ավտոլվացման համակարգի էլեկտրական ավտոմատ համակարգ | հատ | 1 |

**\*** **Սարքի տեղադրումը, մոնտաժումը, գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր բոլոր դետալների համար:**

**ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2**

**Տեխնիկական բնութագիր – գնման ժամանակացույցի**

**ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ**

**Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրման սարքեր 2\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գնման առարկայի անվանումը** | **Քանակը** | **հատ** |
| 1 | Պոմպ | հատ | 1 |
| 2 | Շարժիչ / Էներգիայի ծախսը 7.5-8 կվտ/ | հատ | 1 |
| 3 | էլ. շրջանց 300 բար | հատ | 1 |
| 4 | Չափիչ պոմպ /դոզավորում/ | հատ | 1 |
| 5 | Ատրճանակ ՍՎ | հատ | 2 |
| 6 | Բարձր ճնշման փական | հատ | 1 |
| 7 | Ցածր ճնշման փական | հատ | 1 |
| 8 | Ատրճանակ ձմեռայինի պահեստամաս /ձմեռային ռեժիմ/ | հատ | 8 |
| 9 | Ձող 90սմ | հատ | 1 |
| 10 | Ձող փրփուրի | հատ | 1 |
| 11 | Ասեղ /կոդ 25065/ | հատ | 1 |
| 12 | Ասեղ փրփուրի 1,35 | հատ | 1 |
| 13 | Անցում 1/4-1/4 | հատ | 1 |
| 14 | Անցում 1/4-1/4 ՍՎ | հատ | 1 |
| 15 | Անցում 1/4-3/8 | հատ | 1 |
| 16 | Անցում 3/8-3/8 | հատ | 2 |
| 17 | Անցում 3/8-3/8 ՍՎ | հատ | 1 |
| 18 | Անցում 3/8-1/2 | հատ | 2 |
| 19 | Բարձիկ | հատ | 4 |
| 20 | Եռաբաշխիկ անցում | հատ | 1 |
| 21 | Ռետինե խողովակ ջրի 8-2 | մետր | 41 |
| 22 | Պարույր մեծ | մետր | 48 |
| 23 | Պաշտպան մեծ | հատ | 2 |
| 24 | Հավկ պահեստամաս | հատ | 7 |
| 25 | Գլխիկ 8-22 | հատ | 2 |
| 26 | Գլխիկ 8-1/4 | հատ | 2 |
| 27 | Գլխիկ 8-3/8 | հատ | 4 |
| 28 | Շրջանակ 8-2 | հատ | 8 |
| 29 | Գլուխ 1000 | հատ | 8 |
| 30 | Ռետինե խողովակ ցածր ճնշման 3/4 | մետր | 3 |
| 31 | Ավտոլվացման համակարգի էլեկտրական ավտոմատ համակարգ | հատ | 1 |
| 32 | ՉԺ պողպատից սայլակ /անվահեծերով և կառավարման ղեկով/ | հատ | 1 |

**\*** **Սարքի տեղադրումը, մոնտաժումը, գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր բոլոր դետալների համար:**