
**Տեխնիկական նկարագիր**

**Բատուտ շրջանակ 1 հատ**

Տրամագիծը՝ 1,1 մետր Ցատկի համար նախատեսված ռետինե տարածքի տրամագիծը 90սմ Գետնի մեջ տեղադրվող հատվածը՝ մետաղական, ցատկի համար նախատեսված հատվածը ռետինե ցանվող, ամուր, առավելագույնը 90 կգ քաշի համար։ Եզրային հատվածը ռետինապատ, սուր մասերը հարթեցված։ Տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված պետք է լինի արժեքի մեջ։

****