ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 39714220 | օդորակիչ, 12000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 40  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -600  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս-A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)-12000 BTU  Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 3900  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 3400  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 4 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Դաշտաքար  Նոր Կյանք  Շաղափ  ՈՒրցաձոր  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |
| 2 | 39714230 | օդորակիչ, 18000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 60  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) -1000  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս-A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)-18000 BTU  Ջեռուցման հզորություն-ոչ պակաս 5600  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 5100  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 3 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Նոր ՈՒղի  Լուսառատ  Փոքր Վեդի  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |
| 3 | 39714240 | օդորակիչ, 24000 BTU | **Հիմնական տվյալներ**  Աշխատանքային մակերեսը (քմ) ոչ պակաս 80  Օդի շրջանառ.(խմ/ժ)- 1100  Ինվերտորային-INVERTER  Օդորակիչի տեսակը-Սպլիտ համակարգ  Էներգախնայողության դաս- A+  Գույն-Սպիտակ  Գազի տեսակ-R410A կամ R32  Ռեժիմներ-Հովացում և ջեռուցում   Հնարավորություններ, հզորություն  Աշխատանքային ջերմաստիճան +43°C/-15°C  Թևիկների կառավարումը Առկա է  Հզորությունը (BTU)- 24000 BTU  Ջեռուցման հզորություն – ոչ պակաս 7200  Սառեցման հզորություն (Վտ)- ոչ պակաս 6800  **Էլեկտրական սնուցում**  Հոսանքի (վ/Հց)-220-240Վ/ 50-60 Հց  Տեղադրումն և գործարկումը իրականացվում է մատակարարի կողմից տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքներով: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է շտկի կամ փոխարինի նորով՝ 3-5 օրվա ընթացքում, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:  Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), գործարանային փաթեթավորմամբ :  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի: | ***հատ*** | 1 | ՀՀ Արարատի մարզ Վեդի համայնք Գինեվետ  բնակավայր | ***Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև***  ***31.08.2025թ*** |