**Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | | **Անվանումը** | **Տեխնիկական բնութագիրը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Միավորի նախահաշվային գինը** | **Մատակարարման վայրը** | **Մատակարար ման ժամկետը** |
| 5 | **Սեղանի գրասենյակային համակարգիչ** | | Սեղանի համակարգիչ, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից՝ համակարգիչ, անլար ստեղնաշար և մկնիկ: Կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտադրողի կողմից արտադրված:  Հավաքածուն պետք է համապատասխանի հետևյալ տեխնիկական պահանջներին՝  Համակարգիչ :  Իրանի տեսակը : Desktop PC  Պրոցեսսոր : առնվազն Intel® CoreTM i5-14400F (up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology,  20 MB L3 cache, 10 cores, 16 threads)  Chipset Intel® H670  Գրաֆիկա - NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB GDDR6 dedicated)  Աուդիո։ 5.1 ծավալային ձայն,  Օպերատիվ հիշողությունը : 16Gb (1x16Gb) DDR4 3200 NECC կամ ավելին, | հատ | 1 | 427000 | ՀՀ, ք․ Երևան, Աբովյան 27  3-րդ հարկ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 120 օրվա ընթացքում |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Կոշտ սկավառակ : Առնվազն SSD 512GB 2280 PCIe NVMe Val M.2 հիշողության կուտակիչ,  Օպերացիոն համակարգը։ FreeDos 3.0  Արտաքին մուտքերը (առջևի): 1 USB Type-C վարդակ` 5 Գբ/վ տվյալների փոխանցման արագությամբ,  2 USB Type-A վարդակ՝ 10 Գբ/վ տվյալների փոխանցման արագությամբ,  2 USB Type-A վարդակ՝ 5 Գբ/վ տվյալների փոխանցման արագությամբ,  1 ականջակալների/միկրոֆոնի համակցված վարդակ :  Արտաքին մուտքերը (ետնամասի)։ 1 հատ հոսանքի միակցիչ; 4 հատ USB 2.0 Type-A վարդակներ; 1 հատ աուդիո մուտքի վարդակ; 1 հատ աուդիո ելքի վարդակ; 1 հատ միկրոֆոնի վարդակ; 1 հատ RJ-45 վարդակ ; 1հատ HDMI 2.1; 3 հատ DisplayPort։  Ներկառուցված Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card  (supporting gigabit data rate)անլար կապի քարտ; |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ներքին սլոթերի քանակը՝ առնվազն 2xM.2 slot for storage,1 PCIe x16; 1 PCIe x1,Memory Slots - 2 DIMM  Հիշողության քարտով սարքը։ 3-ը 1-ում հիշողության քարտերի ընթերցող սարք։  **Երաշխիքը՝ 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև առնվազն երկու սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:Մատակարար Ընկերությունը առաջարկվող ապրանքներին կից (հայտը ներկայացնելու փուլում) պարտավոր է ներկայացնել արտադրող Ընկերության կողմից տրամադրվող MAF հավաստագիր։** |  |  |  |  |  |