**Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Максималь ная цена еденицы | Место доставки | Срок доставки |
| 13 | **Многофункцио-нальный лазерный принтер** | Скорость печати До 18 стр./мин (А4)  Способ печати Черно-белая лазерная печать  Качество печати До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества  Разрешение при печати 600 x 400 точек на дюйм  Время выхода первой копии (FCOT) 7,8 с  Языки принтера UFRII-LT  Поля 5 мм сверху, 6 мм снизу, по 5 мм слева и справа  Скорость копирования До 18 стр./мин (А4)  Время выхода первой копии Прибл. 12 с или менее  Разрешение при копировании До 600 х 600 точек на дюйм  Память - 64 МБ  Тип интерфейса - USB 2.0 Hi-Speed  Режимы копирования Текст, Фото, | штук | 5 | 146880 | РА, г. Ереван, ул. Абовяна 27, 3-ий этаж | В течение 120 дней после вступления договора в силу |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текст/Фото+, Текст/Фото  Количество копий До 9 копий  Коэффициент масштабирования 50-200% с шагом 10%  Разрешение при сканировании  Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм  Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм  Глубина цвета при сканировании  24 бита/24 бита (на входе/на выходе)  Макс. ширина сканирования - 216 мм  Картриджи - Картридж 725  Источник питания - 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)  Энергопотребление - Максимум: прибл. 960 Вт  Рабочий режим: прибл. 450 Вт  В спящем режиме: прибл. 1,4 Вт  Обычное потребление энергии: 0,6 кВт.ч  **Гарантия: 12 месяцев** |  |  |  |  |  |