**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (ՀՀ դրամ) | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման | |
| Հասցեն | Ժամկետը |
| 1 | 24931510 | Սևեռակիչ- Երևակիչ  Фиксаж-  Проявитель | АGFA G335, А կոմպոնենտ - 20լ, В կոմպոնենտ - 5լ, 25լ (20լ А կոմպոնենտ + 5լ В կոմպոնենտ) համարժեք է 80լ , պատրաստի լուծույթին ավտոմատ երևակման մեքենայի համար, պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 2 տարի, կոմպոնենտները լինեն սկսած 2025թ. արտադրության:  АGFA G335, А компонент - 20л, В компонент - 5л. Житкость 25л (20л А- компонент + 5л В- компонент) эквивалентно готовому жидкостью 80л для автомата, Срок годности – не менее 2 лет, компоненты должны быть с 2025г. производства.  АGFA G135, А կոմպոնենտ - 20լ, В կոմպոնենտ - 2լ, C կոմպոնենտ - 2լ, 24լ (20լ А կոմպոնենտ +2լ В կոմպոնենտ + 2լ C կոմպոնենտ) համարժեք է 80լ , պատրաստի լուծույթին ավտոմատ երևակման մեքենայի համար, պիտանելիության ժամկետը` ոչ պակաս 2 տարի, կոմպոնենտները լինեն սկսած 2025թ. արտադրության:  АGFA G135, А компонент - 20л, В компонент - 2л, C компонент - 2л. Житкость 24л (20л А- компонент + 2л В- компонент+2л C- компонент) эквивалентно готовому жидкостью 80л для автомата. Срок годности – не менее 2 лет, компоненты должны быть с 2025г. производства.  1 լրակազմը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված ողջ ծավալը: | լրակազմ | 1 | 960000 | 960000 | **Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | **պայմանագիր կնքելուց հետո 120 օրացույցային օրվա ընթացում** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Ապրանքները Պատվիրատուին հանձնելու պահին պետք է ունենան նվազագույնը 2 տարի պահպանման ժամկետ, համապատասխան տարաներով կամ խոնավակայուն փաթեթավորմամբ: Տարայի վրա նշագրումով (ապրանքի անվանումը, արտադրողի անվանումը և հասցեն, արտադրության տարեթիվը, պիտանելիության ժամկետը, քաշը և այլն), պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:
2. Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;
3. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;
4. Թույլատրելի խաղտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;
5. Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;
6. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարլուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00 մինչև 15-30;
7. Պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Վ.Մանուկյան հեռ. 010-28-29-60, email [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am):

**Дополнительные условия:**

1. Товары должны иметь срок годности не менее 2 лет на момент передачи заказчику в соответствующей таре или влагостойкой упаковке, с маркировкой на таре (название товара, адрес производителя, год изготовления, срок годности, вес и т. д.), должен быть сертификат качества или паспорт.
2. Информация о товарном знаке, фирменном наименовании, марке и производителе – не требуется.
3. Срок предоставления Продавцу подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней.
4. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней.
5. Продавец объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС.
6. Продавец должен уведомить менеджера по договору о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 9:00 до 15:30 часов.
7. Представитель ответственного подразделения В. Манукян, тел. 010-28-29-60, e-mail: [volodya.manukyan@anpp.am](mailto:volodya.manukyan@anpp.am)