**Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույց**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Միավորի գին | ընդհանուր քանակը | մատուցման | |
| հասցեն | Ժամկետը\*\* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ  30232110/1 | Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ Բազմաֆունկցիոնալ սարք` լազերային Սև ու սպիտակ լազերային Բազմաֆունկցիոնալ սարք: Ֆունկցիաներ՝ Տպիչ, սկան և պատճեն: Տպիչի ֆունկցիաները՝ Տպման արագություն՝ 18 էջ/ րոպ. կամ ավելին (A4). Տպելու ձև՝ սեւ - սպիտակ լազերային տպագրություն. Տպելու որակը՝ մինչեւ 1200 x 600 կետ դյույմի վրա կամ ավելին, բարձր որակի ռեժիմում. Տպման խտություն՝ 600 x 400 կետ դյույմի վրա. կամ ավելին, Առաջին էջի տպելու ժամանկը՝ (FCOT) 7,8 վ. կամ ավելի քիչ, տպիչի լեզուն՝ UFRII-LT, դաշտ՝ 5 մմ վերևի, 6 մմ ներքևի, 5 մմ ձախ եւ աջ դաշտերում։ Պատճենահանման ֆունկցիաները՝ պատճենահանման արագություն՝ մինչև 18 էջ / րոպ կամ ավելին (A4). Առաջին պատճենեի պատճենահանման ժամանակը՝ 12 վայրկյան կամ պակաս, պատճենահանման խտություն ՝ մինչեւ 600 x 600 կետ դյույմի վրա, թվաքանակը օրինակով՝ մինչեւ 9 տպաքանակ. կամ ավելին։ Սքաներ՝ տեսակը՝ գունավոր, սքանավորման որակը՝ օտիկական մինչեւ 600 x 600 կետ դյույմի վրա. կամ ավելին, բարձր որակի դեպքում՝ 9600 x 9600 կետ դյույմի վրա կամ ավելին, գունավոր սկանի խորությունը՝ 24 բիտ/24 բիտ (մուտք /ելք), համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, արդյունավետ սքանավորման Լայնությունը՝ 216 մմ, աշխատանքը թղթի հետ, Տեսակները՝ սովորական թուղթ, հաստ թուղթ, վերամշակված թուղթ, թափանցիկ ժապավեն, պիտակներ տպելու համար թուղթ, ինդեքս քարտեր, A4, B5, A5, ծրար (COM10, միապետ, DL, B5, C5) LTR, LGL ֆորմատներ: Քարտրիջ՝ ներառում է քարթրիջ 700 էջ, հավելյալ 2 նոր օրիգինալ քարթրիջ (1600 էջ յուրաքանչյուրը) և USB լար սարքը համակարգչին միացնելու համար: Լայնությունը 76×216մմ(± 5%), երկարությունը 127×356մմ(± 5%), քաշը 8.2կգ +/- 5%: Արտադրողականությունը մինչև 8000 էջ ամիս, Սնուցումը 220-240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Հց)։ Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի MAF կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF հավաստագիր: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չoգտագործված։ | հատ | 12000000 | 120000 | 100 | ք. Երևան,  Դավթաշեն 2-րդ թաղամաս, 62/26 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 70 օրացուցային օր |
| 1 | Многофункциональный лазерный принтер  30232110/1 | Многофункциональный лазерный принтер Многофункциональное устройство: лазерное Черно-белое лазерное Многофункциональное устройство: Функции: Принтер, сканирование и копирование. Функции принтера: Скорость печати: 18 стр./мин. или больше (А4). Метод печати: черно-белая лазерная печать. Качество печати: до 1200 x 600 точек на дюйм и более в режиме высокого качества. Плотность печати: 600 x 400 точек на дюйм. или более, время выхода первой страницы (FCOT) 7,8 с. или меньше, язык принтера: UFRII-LT, поля: 5 мм сверху, 6 мм снизу, 5 мм слева и справа. Функции копирования: Скорость копирования: до 18 страниц в минуту и ​​более (А4). Время выхода первой копии: 12 секунд или меньше, плотность копирования: до 600 x 600 точек на дюйм, количество копий: до 9 копий. или больше. Сканер: тип: цветной, качество сканирования: оптическое до 600 х 600 точек на дюйм. или более, в высоком качестве: 9600 x 9600 точек на дюйм или более, глубина цветного сканирования: 24 бит/24 бит (вход/выход), совместимость: TWAIN, WIA, эффективная ширина сканирования: 216 мм, обработка бумаги, типы: обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, каталожные карточки, форматы A4, B5, A5, конверт (COM10, monarch, DL, B5, C5) LTR, LGL. Картридж: в комплект входит картридж на 700 страниц, дополнительно 2 новых оригинальных картриджа (по 1600 страниц каждый) и USB-кабель для подключения устройства к компьютеру. Ширина 76×216 мм (± 5%), длина 127×356 мм (± 5%), вес 8,2 кг +/- 5%. Производительность до 8000 страниц в месяц, Электропитание 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц). Гарантийный срок составляет не менее 365 календарных дней. Гарантийное обслуживание осуществляется в официальном сервисном центре производителя на территории Республики Армения (по приглашению, при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара указываются также реквизиты сервисного центра). На этапе поставки необходимо предоставить сертификат MAF или DAF, действующий в Республике Армения. Все товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 12000000 | 120000 | 100 | город Ереван,  Давташен 2-й микрорайон, 62/26 | 70 календарных дней с даты вступления договора в силу |

***ՀՀ ՆԳՆ տեղեկատվական***

***տեխնոլոգիաների և կապի վարչության պետի ժ/պ***



***Ա. Թամազյան***



***“ “ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025թ.***