ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1. **Ջրցան մեքենա**

|  |  |
| --- | --- |
| Նշանակություն | Բնութագիրը |
| Բաքի ծավալը` | 10մ3 |
| Ցրման տարածքը` | 6-8 մ |
| Drive Wheel` | 4\*2 |
| Շարժիչի հզորությունը` | 6-7 լ |
| Վառելիքի բաքը` | 200-220 լ |
| Առջևի առանցքը` | 5 տոննա |
| Հետևի առանցքը` | 10 տոննա |
| Առավելագույն արագությունը` | 90 կմ/ժ |
| Ձիաուժը` | 210-220, |
| Արտանետումների ստանդարտը` | Եվրո 3 |
| Արգելակները` | Օդային արգելակում |
| Խցիկում մարդկանց քանակը` | 2-3 |
| Վառելիքը` | Դիզել |

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ք. Տաշիր, Վ. Սարգսյան 94 հասցեով:

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, միացումը, փորձարկումը, ինչպես նաև Պատվիրատուի անձնակազմի ուսուցումն իրականացվում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով:

Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր։

Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ հաղթողը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. **Спринклер**

|  |  |
| --- | --- |
| Значение | Описание |
| Объем резервуара: | 10м3 |
| Площадь распыления։ | 6-8 м |
| Ведущее колесо | 4\*2 |
| Объем двигателя: | 6-7 л |
| Топливный бак: | 200-220 л |
| Передняя ось: | 5 тонн |
| Задняя ось: | 10 тонн |
| Максимальная скорость: | 90 км/ч |
| Мощность: | 210-220 л.с. |
| Экологический стандарт: | Евро-3 |
| Тормоза: | Пневматические |
| Количество человек в кабине: | 2-3 |
| Топливо: | Дизельное топливо |

Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Ташир, В. По адресу Саркисяна 94:

Продукты должны быть неиспользованными, с заводской упаковкой.:

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, установка, подключение, тестирование товаров, а также обучение персонала заказчика осуществляется поставщиком за свой счет и за свой счет:

Использование любого коммерческого знака, фирменного наименования, патента, эскиза или модели, страны происхождения или конкретного источника или производителя в технической спецификации также содержит слова «или эквивалент", предусмотренные частью 5 статьи 13 Закона РА О закупках:

Гарантийный срок устанавливается в течение 1095 календарных дней, считая со дня, следующего за днем приема товара.

Пример товара до поставки: победитель должен согласовать с заказчиком:

На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или его представителя: