**Չափաբաժին 4 /50հատ /**

³Õµ³ñÏÕ, Ù»ï³ÕÛ³ 4

**Աղբաման փոքր /ձուլվածքով/**

Պատրաստված է երեք երկաթյա անկյունակով 35x35 Փ300 (ներսի տրամագիծը) հավաքված երկաթյա հարթ ձողով 40x3մմ, զոդված: Հարթ ձողերի ներքևի մասը 90° ծռված և Փ7 անցքով գետնին ամրացնելու հնարավորությամբ: Վերևի մասում ամբողջ շրջանակով տեղադրված թուջե ձուլվածք Փ100 մմ 8 հատ պատկերված Հայկական զարդանախշով: Զարդանախշերից ներքև ամբողջ շրջանակով ամրացված փայտե ձողեր 18 հատ: Ոտքի բարձրությունը 5սմ :  
Երկաթյա կառուցվածքը պատված նախաներկով և ներկված են սև գույնի:   
Փայտյա ձողերի չափերը 500x40x25մմ  
Փայտը հաճարե, չոր  
Գույնը դեղին–ծիրանագույն, լաքապատված տախտակամածային լաքով:  
Աղբամանի բարձրությունը 600 մմ  
Դույլը պատրաստված է ցինկապատ երկաթյա թիթեղից, բռնակով  
Դույլի հատակին 5 հատ անցք Փ5մմ  
Դույլի չափսերը Փ380 x 370



Изготовлен из трёх железных уголков 35х35 мм (внутренний диаметр) П300, собранных с помощью плоского железного прута 40х3 мм, сваренных. Нижняя часть плоского прута согнута под углом 90° и имеет отверстие П7 для крепления к земле. В верхней части по всему каркасу установлено чугунное литьё П100 мм (8 штук) с армянским орнаментом. Под орнаментом по всему каркасу закреплены 18 деревянных прутков. Высота ножки – 5 см.

Челюстной каркас покрыт грунтовкой и окрашен в чёрный цвет.

Размеры деревянных прутков: 500х40х25 мм

Древесина: бук, сухостойный

Цвет: жёлто-абрикосовый, лакирован палубным лаком.

Высота мусорного бака 600 мм.

Ведро изготовлено из оцинкованного листа, с ручкой.

На дне ведра 5 отверстий диаметром 5 мм.

Размеры ведра: Ø380 x 370.

.