|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Տեխնիկական բնութագիր** | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** | | **տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** |
| **1** | 38651200/2 | Պրոյեկտոր | | Տեխնոլոգիա` LCD / Կոնտրաստային հարաբերակցություն` 2000 :1 / Կետայնություն` 1920 x 1080 / Մատրիցայի տեսակ` LCD / Աշխատանքի տևողություն` 30000 ժամ / Պայծառություն` 3000 lm / էկրանի անկյունագիծ` 60-120 " / Պրոյեկցիոն հեռավորություն` 2 - 3.8 մ / Ամրացման տեսակը` Դիմային, Հակադարձ, Առաստաղի / Առանձնահատկություններ` / Ինտերֆեյս` 1 x HDMI,1 x VGA (15-pin D-Sub) / Միացումներ` 1 x RCA, 2 x MiniJack, 2 x USB Type A, 1 x Ethernet (RJ-45) / Չափսերը` 308 х 273 х 109 մմ / Քաշ` 4․2 կգ: Ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետը է սահմանվում ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 1 տարի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: | Հատ | **1** |
| **Товары** | | | | | | |
| **номер предусмотренного приглашением лота** | **промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)** | **наименование** | **техническая характеристика** | | **единица измерения** | **общий объем** |
| 1 | 38651200/2 | Проектор | Технология: LCD / Контрастность: 2000:1 / Разрешение: 1920 x 1080 / Тип матрицы: LCD / Срок службы: 30000 часов / Яркость: 3000 лм / Диагональ экрана: 60-120 " / Проекционное расстояние: 2 - 3,8 м / Тип крепления: Переднее, Обратное, Потолок / Особенности: / Интерфейс: 1 x HDMI, 1 x VGA (15-контактный D-Sub) / Подключения: 1 x RCA, 2 x MiniJack, 2 x USB Type A, 1 x Ethernet (RJ-45) / Габариты: 308 x 273 x 109 мм / Вес: 4,2 кг. Гарантийный срок на изделие устанавливается не менее 1 года со дня, следующего за днем ​​получения изделия. Транспортировка изделия и разгрузка осуществляется Поставщиком. | | Шт | **1** |