**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | Количество | Цена за еденицу  /драмы РА/ |  | Сроки  поставки |
| Адрес |
| 1 | Шина  зимняя | Зимняя шина. Год производства: минимум 2024.  Значительное сокращение тормозного пути, улучшение высокоскоростной курсовой устойчивости.  Размер: 235/50/19  Ширина (мм) 235  Высота профиля (%) 50  Диаметр колеса (дюймы) R19  Индекс скорости: минимум 190 км/ч.  Тип защитного слоя: ненаправленный или асимметричный.  Maxxis или GoodYear, Grenlander, TOYO, Wanli, Goform  Товар должен быть новый и не неиспользованный, гарантийный срок не менее 2 года (с момента установки).  Шины должны быть соответствовать для электромобилей VOLVO EX40 BEV.  Замена/монтаж шин и балансировка должны быть включены в стоимость. | Шт | 16 | 30000 | г. Ереван, пр. М.Баграмяна 19 | Поставка товара устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу Соглашения, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. |
| 2 | Шина  зимняя | Зимняя шина. Год производства: минимум 2024.  Значительное сокращение тормозного пути, улучшение высокоскоростной курсовой устойчивости.  Размер: 255/45/R19  Ширина (мм) 255  Высота профиля (%) 45  Диаметр колеса (дюймы) R19  Индекс скорости: минимум 190 км/ч  Тип защитного слоя: ненаправленный или асимметричный.  Maxxis или GoodYear, Grenlander, TOYO, Wanli, Goform  Товар должен быть новый и не неиспользованный, гарантийный срок не менее 2 года (с момента установки).  Шины должны быть соответствовать для электромобилей VOLVO EX40 BEV.  Замена/монтаж шин и балансировка должны быть включены в стоимость. | Шт | 16 | 32500 |

\*Договор будет заключен в соответствии с требованиями статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках».