**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Քանակը | Միավորի Գինը  /ՀՀ դրամ/ | մատակարարման | |
| հասցե | Ժամկետը |
| 1 | Անվադող ձմեռային | Անվադող ձմեռային:Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2024թ։  Չափատեսակը՝ 235/50/19  Լայնությունը (մմ) 235  Պրոֆիլի բարձրությունը (%) 50  Անվահեծի տրամագիծը (դյույմ) R19  Արագության ինդեքսը՝ առնվազն 190կմ/ժ․։  Պահպանաշերտի տեսակը՝ առանց ուղղության կամ ասիմետրիկ։  Maxxis կամ GoodYear, Grenlander, TOYO, Wanli, Goform:  Անվադողերը պետք է համապատասխան լինեն՝ VOLVO EX40 BEV էլեկտրոմոբիլների համար։  Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն երկու տարի (տեղադրումից սկսած)։ Անվադողերի փոխարինումը/տեղադրումը և բալանսավորումը պետք է ներառված լինի գնառաջարկի մեջ։ | հատ | 16 | 30000 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Առավելագույնը 22-րդ օրացուցային օրը համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: |
| 2 | Անվադող ձմեռային | Անվադող ձմեռային։  Արտադրության տարեթիվը՝ առնվազն 2024թ։ Չափատեսակը՝ 255/45/R19 Լայնությունը (մմ) 255 Պրոֆիլի բարձրությունը (%) 45 Անվահեծի տրամագիծը (դյույմ) R19 Արագության ինդեքսը՝ առնվազն 190կմ/ժ․։ Պահպանաշերտի տեսակը՝ առանց ուղղության կամ ասիմետրիկ։ Maxxis կամ GoodYear, Grenlander, TOYO, Wanli, Goform: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված։  Անվադողերը պետք է համապատասխան լինեն՝ VOLVO EX40 BEV էլեկտրոմոբիլների համար։  Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն երկու տարի (տեղադրումից սկսած)։ Անվադողերի փոխարինումը/տեղադրումը և բալանսավորումը պետք է ներառված լինի գնառաջարկի մեջ։ | հատ | 16 | 32500 |

\*Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով։