ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Միավորի գին | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 30211220 | Համակարգիչ | **Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր**  **Տեսակը**: Ամբողջը մեկում (All-in-One) համակարգիչ  ***Էկրան***   **Չափս (դիագոնալով):** 23.8" (60.5 սմ)   **Բանաձև․** FHD (1920×1080)   **Տեխնոլոգիա․** IPS   **Ծածկույթ․** Հակակողմնալույս (anti-glare)   **Պայծառություն․** 250 նիտ **Օպերացիոն Համակարգ**  * **Հիմնական ՕՀ**: FreeDOS * **ՕՀ-ի տեղայնացում**: Առկա է  **Պրոցեսոր**  * **Սերունդ**: 13-րդ (Raptor Lake) և ավելի նոր * **Բարձրագույն հաճախականություն**: առնվազն մինչև 4.6 ԳՀց (P), 3.4 ԳՀց (E) * **Քեշ հիշողություն**: 12 MB * **Ընդանուր միջուկների քանակ**: 10 միջուկ * **Արտադրողական միջուկների քանակ(P-core)։** 2 միջուկ * **Արդյունավետ միջուկների քանակ(E-core)։** 8 միջուկ * **Մաքսիմալ հզորություն**: մինչև 55 Վտ (TDP)  **Հիշողություն**  **Ծավալ․** 8 ԳԲ DDR4-3200   **Տեսակ․** SODIMM   **Բնիկներ․** 2 (մեկը ազատ) **Պահեստային Համակարգ**  **Ներկառուցված՝** 512 ԳԲ SSD (M.2 NVMe)   **Լրացուցիչ հնարավորություններ** 1 ազատ 2.5” SATA բնիկ՝ HDD կամ SSD տեղադրելու համար **Տեսախցիկ** և ձայն  **Տեսախցիկ**՝ 5 ՄՊ, լայնանկյուն, գաղտնիության՝ իրրանի միջից դեպի վեր բացվող մեխանիզմով փականով   **Միկրոֆոններ**՝ ինտեգրված երկշար(կրկնակի) թվային միկրոֆոններ,   **Ձայնային բարձրախոսներ**՝ բարձր արդյունավետությամբ ներքին բարձրախոս   **Ցանցային Մոդուլ**  * **Ethernet**։ LAN (10/100/1000 Mbps) * **Wireless:** Wi-Fi 6 (1x1) * **Bluetooth**: 5.3 աջակցությամբ  **Միացման Պորտեր** **Ընդհանուր միացման պորտերի քանակը**՝ առնվազն 8   * **1 x USB Type-C (5 Gbps)** * **2 x USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Gbps)** * **2 x USB 2.0 Type-A** * **1 x combo audio (ականջակալ/միկրոֆոն)** * **1 x RJ-45** * **1 x HDMI 1.4**  **Մուտքագրման և Այլ պարագաներ**  * **Ստեղնաշար**: մալուխով միացվող, նույն արտադրողի * **Մկնիկ**: Մալուխով միացվող , նույն արտադրողի * **Արտաքին սնուցման ադապտեր**: առնվազը 90 Վտ  **Երաշխիք**  * **Երաշխիքային սպասարկում**: առնվազն 1 տարի, տվյալ արտադրողի կողմից հավաստագրված 1-ից ավել սպասարկման-սերվիս կենտրոնի առկայություն ՀՀ-ում   Արտադրողը ՀՀ-ում պետք է ունենա 1-ից ավել հավաստագրված սպասարկման-սերվիս կենտրոն։ | 310 000 | հատ | 15 | Ք. Գյումրի Վարդանանց հր 1 | 15 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օր |

**­­­­­­­­­­­­­­**