ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| չափաբաժնի համարը | ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | Միավորի գին | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 2 | 30216110 | Սկաներ | Սկաների տեսակ  Հարթ սկաներ  Օպտիկական լուծաչափ (ADF)  600 DPI x 600 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց)  Օպտիկական լուծաչափ  1.200 DPI x 1.200 DPI (հորիզոնական x ուղղահայաց)  Փաստաթղթի առավելագույն չափս  210 մմ x 297 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց)  ADF փաստաթղթի նվազագույն չափս  89 մմ x 127 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց)  ADF փաստաթղթի առավելագույն չափս  210 մմ x 3.048 մմ (հորիզոնական x ուղղահայաց)  Թղթի ձևաչափեր  A4 (21.0x29.7 սմ), A5 (14.8x21.0 սմ), A6 (10.5x14.8 սմ), B5, Letter, Letter Legal  Սկանավորման գույնի խորություն  Մուտք՝ 30 բիթ գունավոր / 10 բիթ մոնոխրոմ, Ելք՝ 24 բիթ գունավոր / 8 բիթ մոնոխրոմ  Կատեգորիա  Փոքր և Կոմպակտ, ընդհանուր գրասենյակային  Սկաներ  Լույսի աղբյուր  ReadyScan LED տեխնոլոգիա  Սկանավորման արագություն Մոնոքրոմ՝ 25 էջ/րոպե  Սկանավորման արագություն- Գունավոր՝ 25 էջ/րոպե  Թույլատրություն՝ 200 / 300 dpi, Մոնոքրոմ՝ 10 պատկեր/րոպե - Գունավոր՝ 10 պատկեր/րոպե, Թույլատրություն՝ 200 / 300 dpi  Թղթի / մեդիայի մշակում  Թղթի տարողունակություն  50 թերթ  Թղթի քաշ  Ավտոմատ բեռնում՝ 50 - 120 գ/մ²  Հուսալիություն՝ օրական աշխատանքային ցիկլ  1.500 էջ  Փաստաթղթերի ավտոմատ մատակարարում  50 էջ  Երկկողմանի սկանավորում  Այո  Հատկանիշներ  RGB գույնի անկում, Գույնի անկում/բարելավում առաջադեմ, Բաց թողնել դատարկ էջը, Դակիչ անցքերի հեռացում, Առաջադեմ խմբագրում, Ավտոմատ թեքության հեռացում, RGB գույնի բարելավում, Ավտոմատ պտտում, Տեքստի բարելավում, Եզրերի լրացում, Սրության դիմակ (USM), Էկրանի հեռացում, Շտրիխ կոդի ճանաչում, Zonal OCR A և B աջակցություն, Լրիվ Zonal OCR  Ելքային ձևաչափեր  BMP, JPEG, TIFF, բազմակի TIFF, PDF, PDF / խմբաքանակ, որոնելի PDF, անվտանգ PDF, PDF/A  Ֆայլերի սեղմման հնարավորություններ  Ապարատային JPEG սեղմում, TIFF սեղմում (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF սեղմում, JPEG սեղմում  Սկանավորման ծավալ  Օրական 1500 էջ  Կապ  Միջերեսներ  USB 3.2 Gen 1x1  Ընդհանուր  Արտադրանքի չափսեր  451‎ x 318 x 121 մմ (Լայնություն x Խորություն x Բարձրություն)  Արտադրանքի քաշ  3,9 կգ  Դրայվերներ  TWAIN, WIA, ISIS, SANE (Linux), ICA (Mac)  Ներառված ծրագրակազմ  Epson Document Capture (միայն Mac), Epson Document Capture Pro (միայն Windows), Epson Document Capture Pro Server (անվճար ներբեռնման համար), Epson Scan 2  Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր  Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 10 (32/64 բիթ), Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 բիթ), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64  Շշուկի մակարդակ  Աշխատանք (գլորում): 55 դԲ (Ա)  Աջակցվող խոնավություն  Աշխատանք 20% - 80%, Պահեստավորում 20% - 80%  Աջակցվող ջերմաստիճան  Աշխատանք 10° C - 35° C, Պահեստավորում -20° C - 60° C  Երաշխիք`  1 տարի | 180 000 | հատ | 3 | Ք. Գյումրի Վարդանանց հր 1 | 3 | Պայմանագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օր |

**­­­­­­­­­­­­­­**