**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Ապրանքի | | | | | | | | |
| Միջան-ցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Ընդհանուր քանակը | Միավորի գինը  (դրամ) | Գումարը  (դրամ) | Մատակարարման | |
| Հաս-ցեն | Ժամկետը |
|  | 31211220 | Էլեկտրամագնիս | **ЭМТ 2-37-М-2173-23У3;**  Անվանական ձգման ուժը՝ 120Ն;  Խարիսխի անվանական մուտքը՝ 30մմ;  Ուժային էլեկտրամագնիսի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 430Վտ;  Էլեկտրամագնիսի մղլակի օգտագործվող անվանական հզորությունը՝ մինչև 300Վտ;  Գործարկման ժամանակը՝ 0,5վ;  Վերադարձի ժամանակը՝ 0,1վ;  Միացման հարաբերական տևողությունը՝ 5%;  Միացման անվանական հաճախականությունը՝ 600միաց/ժ;  Աշխատանքային անվանական լարումը՝ 220Վ- փոփոխական;  Քաշը՝ 12,8կգ;  Աշխատանքային դիրքը՝ ուղղահայաց;  Շեղումը ուղղահայացից ոչ ավել քան 5°;  Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ -40С°-ից մինչև +40С° | հատ | 4 |  |  | **Արմավիրի մարզ, Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ** | **ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում, կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրացուցային օրվա ընթացում**  **В случае предусмотрения финансовых средств, в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу заключаемого соглашения** |
|  |  |  | **ЭМТ 2-37-М-2173-23У3;**  Номинальное тяговое усилие: 120Н;  Номинальный ход якоря: 30мм;  Номинальная потребляемая мощность силового электромагнита: до 430Вт;  Номинальная потребляемая мощность электромагнита защелки: до 300Вт;  Время срабатывания: 0,5с;  Время возврата: 0,1с;  Относительная продолжительность Включения (ПВ): 5%;  Номинальная частота включения: 600вкл/ч;  Номинальное рабочее напряжение:  220В – переменный. Масса: 12,8кг;  Рабочее положение: вертикальное ;  Отклонение от вертикали не более 5°;  Температура окружающей среды: от-40 до +40С°․ |  |  |  |  |  |  |

**Ծանոթություն.**

1. Տվյալ չափաբաժինների ապրանքների համարժեք տարբերակն ընդունելի է՝ համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, որով մասնակիցը կարող է առաջարկել համարժեք այն ապրանքը, որը նախատեսված է նախագծով կամ անձնագրով կամ տեխնիկական պահանջով կամ համաձայնեցված է իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի հետ:

2. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

3.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

4. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7. Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ՝ Կ. Համբարձումյան, հեռ.՝ 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).

**Примечание:**

1. Допускается эквивалентный вариант товаров данных лотов согласно решению № 473-А от 2 апреля 2020 года по первому подпункту 2 пункта, участник может предложить эквивалентный продукт, который предназначен проектом или паспортом или техническим заданием или согласовано с уполномоченным органом, автором проекта.

2. Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных объязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.

3. Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

4. Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

5. Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6. Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7. Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течении рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8. Менеджер по контракту К. Амбарцумян.Тел. 010-28-00-35, e-mail։ [karine.hambardzumyan@anpp.am](mailto:karine.hambardzumyan@anpp.am).