**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Ապրանքի/товар | | | | | | | | | |
|  | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Ընդհանուր քանակը  Общее количество | Միավորի գինը  (դրամ)  Цена единицы | Գումարը  (դրամ)  Цена | Մատակարարման/Поставка | | |
| Հասցեն  Адрес | Ենթակա քանակը  Количество | Ժամկետը  Сроки |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность – 0,5т; длина – 1м | հատ | 2 | 6600 | 13200 | Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК» | 2 | Պայմանագիրը կնքելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում  В течение 40 дней с момента заключения договора |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս հանգուցավոր СТКп (КСКп),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1մ  Текстильный круглопрядный петлевой СТКп (КСКп), грузоподъемность - 1т; длина – 1м | հատ | 2 | 6600 | 13200 | 2 |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 0,5տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 0,5т; длина - 1,5м | հատ | 2 | 6600 | 13200 | 2 |
|  | 39541190 | Առասան  Строп | Տեքստիլ կլորահյուս օղակաձև СТКк (КСК),բեռնամբարձությունը` 1տ; երկարությունը` 1,5մ  Текстильный круглопрядный кольцевой СТКк (КСК),грузоподъемность - 1т; длина – 1,5м | հատ | 2 | 6600 | 13200 |  | 2 |  |
|  | 44511390 | Կապօղակ  Рым-болт | М 20 ԳՕՍՏ 4751-73 կամ համարժեքը  М 20 ГОСТ 4751-73 или эквивалент | հատ | 4 | 7700 | 30800 |  | 4 |  |
|  | 44511220 | Ձողակարկին  Штангенциркуль | Չափման սանդղակի երկարությունը` 125-130 մմ, ճշտությունը` 0,1 Длина измерительной шкалы: 125-130 мм, точность - 0,1 | հատ | 1 | 20600 | 20600 |  | 1 |  |

**Ծանոթություն.**

1 Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր:

2.Վճարումը կկատարվի փաստացի մատակարարված ապրանքների հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա:

3.Ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության – չի պահանջվում;

4.Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 30 աշխատանքային օր;

5.Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր;

6.Կատարողը պարտավոր է պահպանել ՀԱԷԿ-ում գործող ներօբեկտային և անցագրային ռեժիմի բոլոր պահանջները;

7.Մատակարարը պետք է ապրանքը մատակարարելուց նվազագույնը մեկ աշխատանքային օր առաջ պայմանագրի կառավարիչին տեղեկացնի մատակարարման վերաբերյալ, մատակարարումը կարող է իրականացնել աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 900 մինչև 1530;

8.Պայմանագրի կառավարիչ Ա. Մելքոնյան հեռ. 010-28-29-60, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)

**Примечание:**

1. Продукция должна быть новой, упаковка должна обеспечивать механическую целостность продукции, документы должны быть переведены на армянский или русский язык, по позициям, должны иметь сертификат качества или паспорт.

2.Оплата будет произведена на основании протокола приемки-сдачи фактически поставленных товаров:

3.Информация о товарном знаке, торговом наименовании, марке и производителе - не требуется;

4.Срок предоставления участнику подписанного протокола приема-передачи – 30 рабочих дней;

5.Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней;

6.Исполнитель объязан соблюдать все требования внутриобъектного и пропускного режима, действующих на ААЭС;

7.Поставщик должен уведомить менеджера по контракту о поставке, как минимум за один рабочий день до поставки товара, поставка может быть осуществлена в течение рабочего дня с 900 до 1530 часов;

8.Менеджер по контракту А.Мелконян.Тел. 010-28-00-35, email [arthur.melqonyan@anpp.am](mailto:arthur.melqonyan@anpp.am)