|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18141100 | աշխատանքային ձեռնոցներ | Կեվլարի կտրվածքի դիմացկուն ձեռնոցներ կնճռոտ ափով և մատներով։ Նյութը՝ պոլիէթիլեն, պոլիուրեթան  Հարթ և կոպիտ հյուսվածքով ափի կառուցվածք, ունի բարձր դիմացկունություն ի շնորհիվ նրա, որ պատրաստված է պոլիէթիլենային թելերից և կազմված է կնճռոտ ափով և մատներով  Նյութը՝ կեվլար  Կտրվածքի դիմադրության պաշտպանություն և նվազեցնում է սուր գործիքների հետ շփման ռիսկը։  Չափսեր 3xM | զույգ | 9 000  /ինը հազար /  ՀՀ դրամ | 3 |
| 5 | 18141100 | рабочие перчатки | Кевларовые устойчивые к порезам перчатки с ребристыми ладонями и пальцами. Материал: полиэтилен, полиуретан.  Гладкая и шероховатая структура ладони, обладает высокой прочностью благодаря тому, что изготовлена ​​из полиэтиленовых нитей и состоит из морщинистой ладони и пальцев.  Материал: Кевлар  Защита от порезов и снижает риск контакта с острыми инструментами.  3\*M | пара | 9 000  /девять тысяч /  драм РА | 3 |