***Հավելված N 1***

**ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏ ԹԻՎ 25/11**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Նաիրի համայնքի կարիքների համար տեխնիկայի ձեռքբերման**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված h/h | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | ժամկետը |
| 1 | 38651200/2 | Պրոյեկտոր | Տեսակ DLP, 3D-ի հնարավորություն Այո, Ֆորմատ 16:9, Կետայնություն Ուղղահայաց սինխրոնիզացիայի տիրույթ 24-120 KHz, Հորիզոնական սինխրոնիզացիայի տիրույթ 15-100 KHz, Կետայնություն 1280 x 800, Առավելագույն կետայնություն 1920x1200 պիքս․, Գույների քանակ մինչև 1.07 մլրդ, Լուսավորություն 4000 Lm, Կոնտրաստ 20000:1, Աղմուկի մակարդակ 32 dB, Պատկերի կարգավորումներ Խոշորացում 2x, Սեղանաձև պրոյեկցիայի ուղղահայաց կարգավորում ±40°, էկրան Առավելագույն հեռավորությունը էկրանից 10 մ, Նվազագույն հեռավորությունը էկրանից 1 մ, Էկրանի առավելագույն անկյունագիծ 300", Լամպի պիտանելիություն 6000 ժ, Ինտերֆեյս HDMI մուտք, RS 232 մուտք, 3.5 մմ աուդիո ելք, USB, VGA, էլեկտրասնուցում էներգիայի սպառում 275 Վտ:  Տեղադրում Առաստաղին ամրացնելու, սեղանին դնելու հնարավորություն, պրոյեկտորի կախիչ առաստաղային կամ հատակին դնելու համար նախատեսված ոտքեր- Այո, Պարագաներ Power cord, remote control and batteries included,Integrated speaker, HDMI cable 5m, Հոսանքի աղբյուր 220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with schuko plug)  Երաշխիքային ժամկետը առնվազն մեկ տարի: | հատ | 250 000 | 250 000 | 1 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |
| 2 | 39711140/2 | Սառնարան | Երկդռնանի սառնարան նվազագույնը 190 լ՝, սառցարանինը՝ նվազագույնը 70 լ, No-Frost համակարգ, մեխանիկական կառավարում, max 175սմ բարձրություն, max 595մմ լայնություն, max 70սմ խորություն, իրանը՝ մետաղական, չժանգոտվող։ Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված։ Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:   Երաշխիքային սպասարկումը առնվազն 1 տարի: Մատակարարման հասցե, գ․ Զովունու համայնքապետարանի վարչական շենք։ | հատ | 100 000 | 100 000 | 1 | Նաիրի համայնք, գ․ Զովունի | 1 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |
| 3 | 39714240/1 | Օդորակիչ | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ  Դաս - Ինվերտոր  Հզորություն (BTU) - նվազագույնը՝ 24000  Հիմնական ռեժիմները - Տաքացում/Սառեցում  Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ - 2,6/2,1  Միջին մակերես(մ2) - նվազագույնը՝ 80  Արտ. բլոկի չափ ԲxԼxԽ (սմ) - NULL  Ներքին բլոկի չափսերը ԲxԼxԽ (սմ) - max 33\*125\*24  Ներքին/Արտաքին աղմուկը (դԲ) - 52/69  Ջերմային հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 7,2  Սառեցման հզորություն (կՎտ) - նվազագույնը՝ 6,8  Գազի տեսակ - R410a  Գույնը - սպիտակ **Ապրանք առաջարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր պարամետրերի համապատասխանությունը մեր կողմից կազմված տեխնիկական բնութագրով ապրանքին։** **BERG, LG, SAMSUNG, Hisense ֆիրմաների կամ համարժեք։** Արժեքը պետք է ներառի նաև ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը։  Երաշխիքային ժամկետը նվազագույնը՝ 3 տարի։ | հատ | 300 000 | 900 000 | 3 | Նաիրի համայնք, ք․ Եղվարդ | 3 | Պայմանագիր կնքելուց հետո 20 օրացույցային օր |