|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում | | | |
| Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 12 | 30237100 | Սերվերային ցանցային քարտ | Սերվերային ցանցային քարտ չորս պորտերով PCIe Gen 2.0 համատեղելի:  Ունի TCP checksum and segmentation հնարավորություն:  Ունի հետևյալ հնարավորությունները Message Signal Interrupt Extension (MSI-X), IEEE 1588, Receive Side Scaling (RSS), VLAN tagging, 9.5KB jumbo frames, IPv6 և VMDq  Յուրաքանչյուր պորտ պետք ապահովվի 1000 Mbps արագություն  Պրոցեսսորը Intel 82580  Կոնեկտորները Four RJ-45  Պետք է ապահովվի մինչև 100 մ լարի երկարություն  Պետք է ապահովվի 4 կապուղղի (x4) PCI Express համատեղելի x1, x4, x8, and x16 PCI Express սլոթեր հետ  Հիշողությունը 224 KB  Պետք է ունենա 4 հատ LFE9219C-R փոխանցիչ (transformer)  Չափսերը: Low profile PCIe քարտ իր ամբողջական բարձրության (full height) և կես բարձրության (half height) ամրակներով (brackets)  13.46 սմ x 6.86 սմ [5.3 ինչ x 2.7 ինչ (երկարություն x Լայնություն)] (առանց ամրակների)  Պետք է լինի լիովին համատեղելի Redhat Enterprice Linux 6.2 ի հետ  Պետք է լովին փոխարինի գոյութնուն ունեցող HP NC365T ադապտերին | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26 | 2 | Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 60 օրվա ընթացքում /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ | 1 տարի |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение | | | |
| Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 12 | 30237100 | Серверная Сетевая Карта | *• Серверная Сетевая Карта с 4-я портами совместимость PCIe Gen 2.0.*  *• Есть возможность TCP checksum and segmentation.*  *• Есть возможность Message Signal Interrupt Extension (MSI-X), IEEE 1588, Receive Side Scaling (RSS), VLAN tagging, 9.5KB jumbo frames, IPv6 և VMDq.*  *• Каждый порт должен обеспечить скорость 1000 Mbps.*  *• Процессор – Intel 82580.*  *• Коннекторы Four RJ-45.*  *• Должен обеспечить до 100 м. кабеля.*  *• Должен обеспечить 4 канала (x4) PCI Express с совместимостью x1, x4, x8 и x16 PCI Express слотами.*  *• Память – 224 KB.*  *• Должен быть 4 шт. LFE9219C-R (transformer) передаваемые микросхемы.*  *• Размер - Low profile PCIe քարտ со своим полной высотой (full height) и пол высотой (half height), с крепежами (brackets).*  *13.46 см x 6.86 см [5.3 дюйм x 2.7 дюйм (Длина x Высота)] (без крепежей).*  *• Должен быть совместимо с Redhat Enterprice Linux 6.2.*  *• Должен полностью заменить HP NC365T адаптера* | шт |  |  | 2 | Г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 2 | В течении 60 дней с даты вступления настоящего договора я силу (если поставщик не согласен поставлавлять ранее | 1 год |