**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի/** товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Միավորի գինը  (հազ. դրամ)  Цена единицы  (тысячадрамов РА) | Ընդհանուր քանակը  количество | Գումար  (հազ. դրամ)  Цена  (тысяча драмов РА) | **մատակարարման/ поставки** | |
| Հասցեն  адрес | Ժամկետը  Сроки |
| 1 | 42131480 | T4DE04DAA02 Ду 100 տեսակի գնդավոր կափույրի պահեստամասերի լրակազմ  Комплект ЗИП для шарового клапана типа  T4DE04DAA02  Ду 100 | **Պահեստամասերի լրակազմ/Комплект ЗИП**  ID 251814  Լրակազմը պետք է ներառի՝  **միջադիր** (դիրք 65) – 8 հատ **(8 լրակազմ)**  **խցուկային խտացում** - (դիրք 69)  **32 հատ (8 լրակազմ)**  В комплекте:  **прокладка** (позиция 65) – **8 шт**  **(8 комплект)**  **сальниковое уплотнение** (позиция 69) – **32 шт ( 8 комплект)** | Հատ\*  Штук | 41418,0 | 1 | 41418,0 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագրի կնքման օրվանից 210 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 210 календарных дней с даты заключения договора |
| **Գունդ/Шар**  ID 743000 Դիրք 3 / позиция 3  **4 հատ/ штук** |
| **Թամբ/Седло**  ID 837062  դիրք 7 / позиция 7 - **4 հատ/ штук** |
| **Օղակ /Кольцо**  ID 837100  դիրք 129 позиция 129  **4 հատ/ штук** |
| **Հետին խտացում/Заднее уплотнение**  ID 230422  դիրք 130 позиция 130  **4 հատ/ штук** |
| **Զսպանակ /Пружина**  ID 187200  դիրք 62 позиция 62  **4 հատ/ штук** |
| **Հենարանային օղակ/Опорное кольцо**  ID 837080  դիրք 35 позиция 35  **4 հատ/ штук** |
| **Կափույրի առանցքի հենարանային առանցքակալ/**  **Опорный подшипник оси клапана**  ID 743080  դիրք 4 позиция 4  **4 հատ/ штук** |
| **Պահեստամասերի լրակազմ/Комплект ЗИП**  ID 251804  Լրակազմը պետք է ներառի՝  **առանցքակալի ներդրակ** (դիրք 60) – 4 հատ,  **հենարանային առանցքակալ** - (դիրք 89) – 4 հատ,  **առանցքակալի ներդրակ** (դիրք 94) – 4 հատ,  **հենարանային առանցքակալ** - (դիրք 61) – 4 հատ:  В комплекте:  **вкладыш подшипника** (позиция 60) – **4 шт,**  **опорный подшипник** (позиция 89) – **4 шт,**  **вкладыш подшипника** (позиция 94) – **4 шт,**  **опорный подшипник** (позиция 61) – **4 шт,** |
| **Գնդավոր ներդրակով առանցքակալ/**  **Подшипник с шаровым вкладышем**  ID 743080  դիրք 5 позиция 5  **4 հատ/ штук** |
| **Կափարիչ /Крышка**  ID 751063  դիրք 8 позиция 8  **1 հատ/ штук** |
| **Դարձակ (երիթ)/Ключ (шпонка)**  ID 3099  դիրք 10 позиция 10  **4 հատ/ штук** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը` պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան արտադրատեսակների պատրաստման հավաստագիր, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` օգտագործված նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
5. Պահեստամասերի տեխնիկական բնութագրում նշված են արտադրող կազմակերպության կողմից տրված տեխնիկական նկարագրությունները, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների: Հետևաբար պահեստամասերի համարժեքությունը ՀԱԷԿ-ում շահագործվող մակարդակի կարգավորիչի համար անընդունելի է:
6. Մասնակիցը պայմանագրի կնքման փուլում՝ իր կողմից հաստատված պայմանգրի նախագծին կից պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը առանձին-առանձին:

\* Բոլոր չափաբաժինների համար **«հատ»** չափման միավորը ընտրվել է ըստ ԳՄԱ դասակարգման: Հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքների քանակները միասին:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan93@mail.ru](mailto:garik.markosyan93@mail.ru).
4. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2024г., даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки․ Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
5. В технической спецификации запчастей указаны технические описания, выданные компанией-производителем, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: следовательно, аналогы запчастей, эксплуатируемых на ААЭС, неприемлема:
6. На этапе заключения договора участник должен приложить к утвержденному им проекту договора также стоимость единицы для каждого товара отдельно.

\*Единица измерения **«Штук»** для всех лотов была выбрана согласно CPV кодов. Единица измерения «Штук» включает в себя количество всех товаров, указанных в технической характеристике