**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | **Ապրանքի/** товара | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը  Наименование | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր)  Техническая характеристика | Չափման միավորը  Единица измерения | Միավորի գինը  (հազ. դրամ)  Цена единицы  (тысячадрамов РА) | Ընդհանուր քանակը  количество | Գումար  (հազ. դրամ)  Цена  (тысяча драмов РА) | **մատակարարման/ поставки** | |
| Հասցեն  адрес | Ժամկետը  Сроки | |
| 1 | 42131480 | T4DB03DAA03G Ду 80 տեսակի գնդավոր կափույրի պահեստամասերի լրակազմ  Комплект ЗИП для шарового клапана типа T4DB03DAA03G  Ду 80 | **Պահեստամասերի լրակազմ/Комплект ЗИП**  ID 251813  Լրակազմը պետք է ներառի՝  միջադիր (դիրք 65) – **4 հատ (4 լրակազմ)**  խցուկային խտացում - (դիրք 69) – **16 հատ (4 լրակազմ)**  В комплекте:  прокладка (позиция 65) – **4 шт ( 4 комплект)**  сальниковое уплотнение (позиция 69) – **16 шт (4 комплект)** | Հատ\*  Штук | 9722,0 | 1 | 9722,0 | ՀՀ, մ. Արմավիր ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ  РА, марз Армавир г. Мецамор ЗАО "ААЭК" | Պայմանագրի կնքման օրվանից 210 օրացուցային օրվա ընթացքում  В течение 210 календарных дней с даты заключения договора | |
| **Գունդ/Шар**  ID 769180 Դիրք 3 / позиция 3  **2 հատ/ штук** |
| **Դարձակ(երիթ) / Ключ (шпонка)**  ID 3097 Դիրք 10 / позиция 10  **2 հատ/ штук** |

**Լրացուցիչ պայմաններ՝**

1. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
2. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
3. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: [garik.markosyan@anpp.am](mailto:garik.markosyan@anpp.am)
4. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2024թ., ռետինե-տեխնիկական նյութերից պատրաստված ապրանքների արտադրման տարեթիվը` պետք է լինի մինչև մատակարարումը 6 ամսից ոչ ավել, պետք է ունենան արտադրատեսակների պատրաստման հավաստագիր, որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` օգտագործված նյութերի, փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով:
5. Պահեստամասերի տեխնիկական բնութագրում նշված են արտադրող կազմակերպության կողմից տրված տեխնիկական նկարագրությունները, ուստի համարժեք տարբերակները կարող են բերել անհամապատասխանությունների, ինչն էլ իր հերթին կարող է բերել լուրջ հետևանքների: Հետևաբար պահեստամասերի համարժեքությունը ՀԱԷԿ-ում շահագործվող մակարդակի կարգավորիչի համար անընդունելի է:
6. Մասնակիցը պայմանագրի կնքման փուլում՝ իր կողմից հաստատված պայմանգրի նախագծին կից պետք է ներկայացնի նաև յուրաքանչյուր ապրանքի համար միավորի արժեքը առանձին-առանձին:

\* Բոլոր չափաբաժինների համար **«հատ»** չափման միավորը ընտրվել է ըստ ԳՄԱ դասակարգման: Հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր ապրանքների քանակները միասին:

**Дополнительные условия:**

1. Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней.
2. Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
3. В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: [garik.markosyan93@mail.ru](mailto:garik.markosyan93@mail.ru).
4. Товары должны быть новыми, даты выпуска начиная с 2024г., даты выпуска изготовленных товаров из резино-технических материалов должны быть не ранее чем 6 месяцев до поставки․ Товары должны иметь сертификат качества/свидетельство об изготовлении или паспорт применяемых основных материалов для изготовления изделий, с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки.
5. В технической спецификации запчастей указаны технические описания, выданные компанией-производителем, поэтому аналогы могут привести к несоответствиям, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям: следовательно, аналогы запчастей, эксплуатируемых на ААЭС, неприемлема:
6. На этапе заключения договора участник должен приложить к утвержденному им проекту договора также стоимость единицы для каждого товара отдельно.

\*Единица измерения **«Штук»** для всех лотов была выбрана согласно CPV кодов. Единица измерения «Штук» включает в себя количество всех товаров, указанных в технической характеристике