ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Չափման միավորը*** | ***Քանակ*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | 44161130/1 | Պոլիէթիլենային խողովակ Փ 75մմ, խմելու ջրի համար | մ | 2000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար, տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով, 10 մթն. ճնշման, 4,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան, խողովակները առնվազն 100մ-ոց փաթույթներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին, հասցեն` Մեծավան բնակավայր: |
| ***2*** | 44161130/2 | Պոլիէթիլենային խողովակ Փ 50մմ, խմելու ջրի համար | մ | 200 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով, 10 մթն․ ճնշման, 3-4մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան, խողովակները առնվազն 100մ-ոց փաթույթներով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին, հասցեն` Ապավեն բնակավայր: |
| ***3*** | 44161230/1 | Անցում 75մմ ½ /ջրգողան/ պոլիէթիլենային,  խմելու ջրի համար | հատ | 60 | Անցում 75մմ ½ /ջրգողան/ պոլիէթիլենային,  խմելու ջրի համար, տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին, հասցեն` Մեծավան բնակավայր: |
| ***4*** | 44161230/2 | Անցում /մուֆտ/ պոլիէթիլենային 50մմ,  խմելու ջրի համար, | հատ | 6 | Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,  խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: հասցեն` Ապավեն բնակավայր: |
| ***5*** | 44161230/3 | Անցում 50մմ ½ /ջրգողան/ պոլիէթիլենային,  խմելու ջրի համար | հատ | 6 | Անցում 50մմ ½ /ջրգողան/ պոլիէթիլենային,  խմելու ջրի համար, տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: հասցեն` Ապավեն բնակավայր: |
| ***Ընդամենը*** |  |  |  |  |  |

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` Ապավեն և Մեծավան բնակավայրեր հասցեներով:

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:

Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը, իր հաշվին և իր միջոցներով:

Տեխնիկական բնութագրում որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանման, արտոնագրի, էսքիզի կամ մոդելի, ծագման երկրի կամ կոնկրետ աղբյուրի կամ արտադրողի օգտագործումը պարունակում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով նախատեսված «կամ համարժեք» բառերը:

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 730 օրացուցային օր։

Ապրանքի օրինակը միչև մատակարարումը՝ հաղթողը պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:

\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա սեպտեմբերի 20-ը:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | единица измерения | общий объем | техническая характеристика |
| 1 | 44161130/1 | Полиэтиленовая трубка Փ 75 мм, для питьевой воды | м | 2000 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр Փ75 мм, давление 10 мм. трубы под давлением, толщиной стенки 4,5 мм в соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001, с отводами не менее 100 м. товар должен быть новым, неиспользованным и без брака. по адресу: с. Мецаван: |
| 2 | 44161130/2 | Полиэтиленовая трубка Փ 50 мм, для питьевой воды | м | 200 | Полиэтиленовые трубы для питьевой воды, диаметр Փ50 мм, давление 10 мм, толщина стенки 3-4 мм в соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001, трубы в обертках не менее 100 м. товар должен быть новым, неиспользованным и без брака. транспортировку и разгрузку товара продавец осуществляет за свой счет и за свой счет, по адресу: с. Апавен |
| 3 | 44161230/1 | Проход 75 мм ½ /лейка / полиэтилен, для питьевой воды | шт | 60 | Проход 75мм ½ / водоотталкивающий/ полиэтиленовый, для питьевой воды, диаметр Փ75 мм. В соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без брака. перевозку и разгрузку товара продавец осуществляет за свой счет и за свой счет по адресу: Мецаван: |
| 4 | 44161230/2 | Переход /muft / полиэтилен 50 мм, для питьевой воды | шт | 6 | Переход/muft/ полиэтилен, для питьевой воды, диаметр Փ 50 мм в диаметре. в соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без брака. перевозку и разгрузку товара продавец осуществляет за свой счет и за свой счет. по адресу: с. Апавен |
| 5 | 44161230/3 | Проход 50 мм ½ /лейка / полиэтилен, для питьевой воды | шт | 6 | Проход 50мм ½ / водоотталкивающий/ полиэтиленовый, для питьевой воды, диаметр Փ50 мм. В соответствии со стандартом ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без брака. перевозку и разгрузку товара продавец осуществляет за свой счет и за свой счет. по адресу: с. Апавен |

Поставка осуществляется поставщиком по адресам населенные пункты Апавен и Мецаван.

Продукты должны быть неиспользованными, с заводской упаковкой.: Транспортировка, разгрузка товаров осуществляется поставщиком за свой счет и за свой счет:

Использование любого коммерческого знака, фирменного наименования, патента, эскиза или модели, страны происхождения или конкретного источника или производителя в технической спецификации также содержит слова «или эквивалент", предусмотренные частью 5 статьи 13 Закона РА О закупках: Гарантийный срок устанавливается в течение 730 календарных дней, считая со дня, следующего за днем приема товара.

Пример товара до поставки: победитель должен согласовать с заказчиком: \*

Срок поставки товара должен составлять не менее 20 календарных дней, отсчет которых производится в день вступления в силу условия о соблюдении прав и обязанностей сторон по контракту, за исключением случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более короткие сроки.: Крайний срок поставки не может превышать 20 сентября этого года: