**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | Քանակը | Գինը  /ՀՀ դրամ/ | Մատակարարման\* | |
| հասցե | Ժամկետը |
| 1. | Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ սարք | Տպիչ /պատճենահանող/ սկաներ: Տպագրման արագությունը՝ նվազագույնը 40 էջ/րոպեում, ընդ որում առաջին էջի տպագրման արագությունը՝ առավելագույնը 6,3 վ-ում: Երկկողմանի ավտոմատ տպագրության հնարավորություն՝ Automatic Duplex printing: Պրոցեսսորը՝ նվազագույնը 1,2GHz: Հիշողության նվազագույն ծավալը՝ 512MB: Թղթի ձևաչափը` A4: Թղթերի ստանդարտ դարակների ընդհանուր տարողությունը՝ նվազագույնը 350 թերթ: Տպագրության և պատճենահանման որակը՝ ոչ պակաս 600x600 dpi, սկանավորման որակը՝ ոչ պակաս 1200x1200 dpi : Թղթի քաշը Tray 1:60 to 200g/m²; Tray 2:60 to 120g/m²: Համակարգչային ցանցին միացում՝ ներկառուցված 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 rear host USB, 1 Front USB port; Gigabi Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network:  Սկաների արագությունը՝ նվազագույնը 29 էջ/ր սև, մեկ անցումով երկկողմանի սկանավորման հնարավորություն: Թղթի չափը ADF-ից՝ առավելագույնը՝ 216 x 356մմ, նվազագույնը՝ 102 x 152մմ, ADF նվազագույնը 50 թերթի տարողությամբ: Print languages PCL 6, PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster լեզուների պարտադիր առկայություն: Անհրաժեշտ բոլոր մալուխները պետք է ներառված լինեն կոմպլեկտի մեջ: Օրիգինալ քարթրիջը պարտադիր ներառված պետք է լինի գործարանային կոմպլեկտի մեջ, նվազագույնը՝ 3050 էջի տպագրման հնարավորությամբ: Ամսական տպագրման հնարավորությունը նվազագույնը՝ 80000 թերթ: Սնուցումը՝ 220-240Վոլտ/50-60Հերց, խրոցները` երկբևեռ: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և Արտադրողի/ներկրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF կամ DAF) տրամադրում: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, ունենա առնվազն 1 տարի երաշխիք։ | հատ | 50 | 190000 | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Առավելագույնը 22-րդ օրացուցային օրը համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: |

\*Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով։

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | Количество | Цена  /драмы РА/ |  | Сроки\*  поставки |
| Адрес |
| 1 | Многофункциональный принтер MФУ | Принтер/копир/сканер. Скорость печати - минимум 40 страниц в минуту, скорость выхода первой страницы - максимум 6,3 секунды. Автоматическая двусторонняя печать. Процессор - минимум 1,2 ГГц. Минимальный объем памяти - 512МБ. Формат бумаги: А4. Стандартные лотки для бумаги с общей емкостью - минимум 350 листов. Качество печати и копирования -не менее 600 х 600 dpi, качество сканирования - не менее 1200 х 1200 dpi. Плотность бумаги: лоток 1 - от 60 до 200 г/м²; лоток 2 - от 60 до 120 г/м². Подключения - 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabi Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network. Скорость сканирования в черно-белом режиме - минимум 29 страниц в минуту, возможность двустороннего сканирования за один проход. Размер бумаги АПД - максимум 216 x 356 мм, минимум 102 x 152 мм, АПД с емкостью минимум 50 листов. Print languages - PCL 6, PCL 5e, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster. Все необходимые кабели должны быть в комплекте. В заводской комплектации должен быть оригинальный картридж, как минимум с возможностью печати 3050 страниц. Минимальная ежемесячная мощность печати - 80 000 листов. Электропитание: 220-240В/50-60Гц, вилки с двумя штекерами. Гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре производителя (при представлении технических характеристик предлагаемого товара также предоставляется информация о сервисном центре) и предоставление сертификата MAF или DAF производителем/импортером. Гарантийный срок - не менее 1 года. Товар должен быть новый и неиспользованный, гарантийный срок не менее 1 года. | Шт | 50 | 190000 | г. Ереван, пр. М.Баграмяна 19 | Поставка товара устанавливаеться максимум 22-օго календарнօго дня с даты вступления в силу Соглашения, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок. |

\*Договор будет заключен в соответствии с требованиями статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках».